17.2.5 Einrichten des Anschlussprotokolls
1.
Durch Wahl von “HTTP” oder “HTTPS” für “Anschluss” das Protokoll für den Zugriff auf die Kamera wählen.
•
HTTP: Ausschließlich Anbindung über HTTP-Protokoll.
•
HTTPS: Ausschließlich Anbindung über HTTPS-Protokoll.
2.
Die für “HTTPS-Port” anzuwendende HTTPS-Portnummer angeben.
•
Einstellbare Portnummern: 1 - 65535
•
Vorgabe: 443
Folgende Portnummern stehen nicht zur Verfügung, da sie bereits vergeben sind.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 554, 995, 10669, 10670, 59000 - 61000
3.
Die [Einst.]-Taste anklicken.
→
Die Kamera macht einen Neustart, womit der Zugriff auf die Kameras über das HTTPS-Protokoll möglich wird. (→1.1 Überwachen von Bildern einer Einzelkamera, 2.1 Überwachung von Bildern über ein Handy, 2.2 Überwachung von Bildern über ein mobiles Endgerät)
Anmerkung
•
Nach einer Änderung der Anschlussparameter macht die Kamera einen Neustart.
•
Zum Gebrauch des selbstsignierten Zertifikats:
Beim ersten Zugriff auf die Kamera über das HTTPS-Protokoll wird ein Fenster mit einer Warnmeldung angezeigt. In diesem Fall das selbstsignierte Zertifikat (Sicherheitszertifikat) nach den Anweisungen des Assistenten installieren. (→17.3.1 Installieren des Sicherheitszertifikats)
•
Zum Gebrauch des Serverzertifikats:
Vorher die Wurzelzertifizierung und Zwischenzertifizierung im verwendeten Browser installieren. Zur Einholung und Installation der Zertifikate den Anweisungen der Zertifizierungsstelle folgen.
•
Beim Zugriff auf die Kamera über das HTTPS-Protokoll kann sich ein längeres Auffrischintervall und eine geringere Bildwiederholfrequenz ergeben.
•
Beim Zugriff auf die Kamera über das HTTPS-Protokoll kann die Anzeige von Bildern länger dauern.
•
Beim Zugriff auf die Kamera über das HTTPS-Protokoll können sich Bildverzerrungen oder Tonunterbrechungen ergeben.
•
Der maximale Mehrfachzugriff durch Benutzer ist je nach der maximalen Bildgröße und dem Übertragungsformat unterschiedlich.