11.3 Einstellungen für H.264-Bildformat [JPEG/H.264]
Auf der “Bild/Audio”-Seite das [JPEG/H.264]-Register anklicken. (→9.1 Anzeigen des Setupmenüs, 9.2 Einstellungen im Setupmenü)
In diesem Abschnitt erfolgen Einstellungen für H.264-Bilder wie “Max. Bitrate (pro Client)”, “Bild-Digitalisierung (Pixelzahl)” und “Bildqualität”. Siehe 11.2 Einstellungen für JPEG-Bildformat [JPEG/H.264] zu Einzelheiten über die Einstellungen für JPEGBilder.
H.264(1)/H.264(2)
[H.264-Übertragung]
Mit “An” oder “Aus” die Übertragung von H.264-Bildern aktivieren bzw. deaktivieren.
•
An: Übertragung von H.264-Bildern
•
Aus: Keine Übertragung von H.264-Bildern.
•
Vorgabe: An
Anmerkung
•
Wenn unter “H.264-Übertragung” der Posten “H.264(1)” oder “H.264(2)” auf “An” steht, können sowohl H.264- als auch JPEG-Bilder auf der “Live”-Seite angezeigt werden.
•
Wenn unter “H.264-Übertragung” die Posten “H.264(1)” und “H.264(2)” auf “An” stehen, ist es möglich, H.264-Bilder unter den beiden Einstellungen auf verschiedenen Geräten zu betrachten.
•
Wenn unter “H.264-Übertragung” der Posten “H.264(1)” oder “H.264(2)” auf “An” stehen, kann sich ein lägeres Übertragungsintervall für JPEG-Bilder ergeben.
[Internet-Modus (über HTTP)]
Zum Übertragen von H.264-Bildern über das Internet “An” wählen. H.264-Bilder können übertragen werden, ohne die Einstellungen eines auf JPEG-Bilder eingestellten Breitband-Routers zu ändern.
•
An: H.264-Bilder und Audio werden über den HTTP-Port übertragen. Siehe [HTTP-Port] zu Einzelheiten über die Einstellung von HTTP-Portnummern.
•
Aus: H.264-Bilder und Audio werden über den UDP-Port übertragen.
•
Vorgabe: Aus
Anmerkung
•
Bei Wahl von “An” steht als “Verbindungsart” nur “Unicast-Port (AUTO)” zur Verfügung.
•
Bei Wahl von “An” können einige Sekunden vergehen, bis H.264-Bilder angezeigt werden.
•
Wenn bei Wahl von “An” zu viele Benutzer gleichzeitig zugreifen oder die Übertragung mit Audio erfolgt, werden H.264-Bilder u.U. nicht angezeigt.
•
Bei Wahl von “An” ist nur Zugriff auf IPv4-Adressen möglich.
[Bild-Digitalisierung (Pixelzahl)]
Eine der unten aufgeführten Bild-Digitalisierungen (Pixelzahlen) wählen.
Bei Einstellung von “Bild-Digitalisierung” auf “2 Megapixel [16:9]”
–
H.264(1): 1920x1080/640x360/320x180
–
H.264(2): 640x360/320x180
Bei Einstellung von “Bild-Digitalisierung” auf “1,3 Megapixel [16:9]”
1280x720*1/640x360/320x180
Bei Einstellung von “Bild-Digitalisierung” auf “1,3 Megapixel [4:3]”
1280x960*1/VGA/QVGA
•
Vorgabe:
–
H.264(1): 1920x1080
–
H.264(2): 640x360
[Übertragungspriorität]
Eine der folgenden Übertragungsprioritäten für H.264-Bilder wählen:
•
Konstante Bitrate: H.264-Bilder werden mit der unter “Max. Bitrate (pro Client) *” gewählten Bitrate übertragen.
•
Priorität der Bildwiederholfrequenz: H.264-Bilder werden mit der unter “Bildwiederholfrequenz*” gewählten Bildwiederholfrequenz übertragen.
•
Größte Mühe: In Abhängigkeit von der verfügbaren Netzwerkbandbreite werden H.264-Bilder mit einer Bitrate übertragen, die zwischen dem Maximal- und Minimalwert der unter “Max. Bitrate (pro Client)*” gewählten Bitrate liegt.
•
Erweiterte VBR: H.264-Bilder werden mit der unter “Bildwiederholfrequenz*” gewählten Bildwiederholfrequenz übertragen. Die Üertragung von Bildern erfolgt so, dass die durchschnittliche Übertragungsrate innerhalb der durch “Regelzeit” vorgegebenen Zeitspanne der für “Max. Bitrate (pro Client)*” gewählten Bitrate entspricht.
•
Vorgabe: Priorität der Bildwiederholfrequenz
Anmerkung
•
Wenn für “Übertragungspriorität” der Posten “Priorität der Bildwiederholfrequenz” oder “Erweiterte VBR” gewählt wird, kann sich eine Einschränkung der gleichzeitig zulässigen Kamerazugriffe (auf weniger als 10) ergeben.
[Bildwiederholfrequenz*]
Eine der folgenden Bildwiederholfrequenzen für H.264-Bilder wählen:
1fps/ 3fps/ 5fps*/ 7,5fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 20fps*/ 30fps*
•
Vorgabe: 30fps*
Anmerkung
•
Diese Einstellung ist aktivierbar, wenn “Übertragungspriorität” auf “Priorität der Bildwiederholfrequenz” oder “Erweiterte VBR” steht.
•
“Bildwiederholfrequenz*” ist durch “Max. Bitrate (pro Client)*” beschränkt. Deshalb ist die Bitrate eventuell niedriger als der eingestellte Wert, wenn ein von einem Sternchen (*) gefolgter Wert gewählt wird.
[Max.zulässiger Burstfehler]
Die zulässige Überschreitung der “Max. Bitrate (pro Client)*” wählen.
Hoch/Mittel/Niedrig
Vorgabe: Niedrig
Anmerkung
•
Dieser Posten ist nur dann wählbar, wenn “Übertragungspriorität” auf “Erweiterte VBR” steht.
•
Je nach der gewählten H.264-Bitrate ändert sich die Burst-Bitrate um höchstens ca. x4 für “Hoch”, x2,5 für “Mittel” und x1,5 für “Niedrig”.
[Regelzeit]
Eine der folgenden Zeitspannen für die Regelung der Bitrate wählen. Die Übertragung von Bildern erfolgt so, dass die durchschnittliche Übertragungsrate innerhalb der gewählten Zeitspanne der für “Max. Bitrate (pro Client)*” gewählten Bitrate entspricht.
1h/6h/24h/1 Woche
Vorgabe: 24h
Anmerkung
•
Dieser Posten ist nur dann wählbar, wenn “Übertragungspriorität” auf “Erweiterte VBR” steht.
[Max. Bitrate (pro Client)*]
Eine der folgenden H.264-Bitraten pro Client wählen. Wenn für “Größte Mühe” der Posten “Übertragungspriorität” gewählt wird, die maximale und minimale Bitrate vorgeben.
64kbps/ 128kbps*/ 256kbps*/ 384kbps*/ 512kbps*/ 768kbps*/ 1024kbps*/ 1536kbps*/ 2048kbps*/ 3072kbps*/ 4096kbps */ 6144kbps */ 8192kbps*/ 10240kbps*/ 12288kbps*/ 14336kbps*
•
Vorgabe:
–
H.264(1): 4096kbps*
–
H.264(2): 1536kbps*
* Der bei H.264 zur Verfügung stehende Bitratenbereich ist je nach gewählter “Bild-Digitalisierung (Pixelzahl)” unterschiedlich.
•
QVGA, VGA, 320x180, und 640x360: 64kbps - 4096kbps *
•
1280x960 und 1280x720: 256kbps* - 8192kbps *
•
1920x1080: 512kbps* - 14336kbps*
Anmerkung
•
Bei Wahl von “14336kbps” ist die Anzahl der auf Bilder im Format H.264 zugreifenden Benutzer auf “1” beschränkt. (Nur ein einziger Benutzer kann auf Bilder im Format H.264 zugreifen.)
•
Die Bitrate für H.264 ist durch “Bandbreitenskalierung(Bitrate)” auf dem [Netzwerk]-Registers der “Netzwerk”-Seite (→17.1 Netzwerkeinstellungen [Netzwerk]) beschränkt. Deshalb ist die Bitrate niedriger als der eingestellte Wert, wenn ein von einem Sternchen (*) gefolgter Wert gewählt wird.
[Bildqualität]
Eine der folgenden Bildqualitäten für das H.264-Format wählen:
Niedrig(Priorität Bewegung)/ Normal/ Fein(Priorität Bildqualität)
•
Vorgabe: Normal
Anmerkung
•
Diese Einstellung ist aktivierbar, wenn “Übertragungspriorität” auf “Konstante Bitrate” oder “Größte Mühe” steht.
[Auffrischintervall]
Ein Intervall (I-Frame-Intervall;0,2 - 5 Sek.) für die Auffrischung der angezeigten H.264-Bilder wählen.
In einer Netzwerkumgebung, in der häufig Fehler auftreten, das Auffrischintervall für H.264-Bilder verkürzen, um Bildverzerrung zu reduzieren. Das Auffrischintervall kann jedoch länger sein als der Einstellwert.
0,2s/ 0,25s/ 0,33s/ 0,5s/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s
•
Vorgabe: 1s
[Verbindungsart]
Eine der folgenden Bildqualitäten für das H.264-Format wählen:
•
Unicast-Port (AUTO): Der Mehrfachzugriff durch bis zu 14 Benutzer ist möglich. Bei der Übertragung von Bild- und Tondaten von der Kamera werden “Unicast-Port1(Bild)” und “Unicast-Port2(Audio)” automatisch angewählt. Wenn eine Festlegung der Portnummer für die Übertragung von H.264-Bildern nicht erforderlich ist, wie z.B. in bestimmten LAN-Umgebungen, sollte “Unicast-Port (AUTO)” gewählt werden.
•
Unicast-Port (MANUELL): Der Mehrfachzugriff durch bis zu 14 Benutzer ist möglich. Um Bild- und Ton daten von der Kamera zu übertragen, müssen “Unicast-Port1(Bild)” und “Unicast-Port2(Audio)” manuell gewählt werden.
Die Portnummer des für die Übertragung von H.264-Bildern über das Internet verwendeten Routers kann durch Einstellung von “Unicast-Port (MANUELL)” festgelegt werden (→17.1 Netzwerkeinstellungen [Netzwerk]). Siehe die Bedienungsanleitung des verwendeten Routers.
•
Multicast: Eine unbegrenzte Anzahl Benutzer kann gleichzeitig auf eine Kamera zugreifen. Bei Multicast-Übertragung von H.264-Bildern die Felder “Multicast-Adresse”, “Multicast-Port” und “Multicast TTL/HOPLimit” ausfüllen. Siehe 1.1 Überwachen von Bildern einer Einzelkamera zu Einzelheiten über maximalen Mehrfachzugriff.
•
Vorgabe: Unicast-Port (AUTO)
[Unicast-Port1(Bild)]*2
Die Unicast-Portnummer (für die Übertragung von Bildern der Kamera) eingeben.
•
Einstellbare Portnummern: 1024 - 50000 (Nur gerade Zahlen sind zulässig.)
•
Vorgabe:
–
H.264(1): 32004
–
H.264(2): 32014
[Unicast-Port2(Audio)]*2
Die Unicast-Portnummer (für die Übertragung des Tons von der Kamera) eingeben.
•
Einstellbare Portnummern: 1024 - 50000 (Nur gerade Zahlen sind zulässig.)
•
Vorgabe:
–
H.264(1): 33004
–
H.264(2): 33014
[Multicast-Adresse]*3
Die Multicast-IP-Adresse eingeben. Bild und Ton werden zur vorgegebenen IP-Adresse übertragen.
•
Einstellbare IPv4-Adressde: 224.0.0.0 - 239.255.255.255
•
Einstellbare IPv6-Adressen: Mit “SCH-VOR” beginnende Multicast-Adresse
•
Vorgabe:
–
H.264(1): 239.192.0.20
–
H.264(2): 239.192.0.21
Anmerkung
•
Eine noch nicht vergebene IP-Adresse als Multicast-Adresse eingeben.
[Multicast-Port]*3
Die Multicast-Portnummer (für die Übertragung von Bildern der Kamera) eingeben.
•
Einstellbare Portnummern: 1024 - 50000 (Nur gerade Zahlen sind zulässig.)
•
Vorgabe: 37004
Anmerkung
•
Die Portnummer, die bei der Übertragung von Audiodaten durch das Gerät herangezogen wird, setzt sich aus der Multicast-Portnummer plus “1000” zusammen.
[Multicast TTL/HOPLimit]*3
Einen Wert für “Multicast TTL/HOPLimit” eingeben.
•
Einstellbare Werte: 1-254
•
Vorgabe: 16
WICHTIG
•
Bei Übertragung von H.264-Bildern über ein Netzwerk kommen die übertragenen Bilder in Abhängigkeit von der Proxyserver- bzw. Firewall-Einstellung u.U. nicht zur Anzeige. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Administrator des Netzwerks.
•
Bei Verwendung von mehreren Netzwerk-Schnittstellenkarten im PC sollten die nicht für den Empfang von Bildern eingesetzten Schnittstellenkarten unwirksam gemacht werden, wenn Bilder über den Multicast-Port angezeigt werden.
[Reibungslose Video-Wiedergabe im Browser (Pufferung)]
Die Einstellungen zum Anzeigen von Kamerabildern mit der Viewer-Software durchführen.
•
An: Bilder werden vorübergehend im Computer gespeichert und geglättet angezeigt.
•
Aus: Bilder werden in Echtzeit angezeigt und nicht im Computer gespeichert.
•
Vorgabe: Aus
[Vorgabe-Stream im Browser]
Den Bildtyp festlegen, der anfänglich auf der “Live”-Seite angezeigt werden soll.
H.264: Anfänglich werden auf der “Live”-Seite H.264-Bilder angezeigt.
JPEG: Anfänglich werden auf der “Live”-Seite JPEG-Bilder angezeigt.
Vorgabe: H.264
Anmerkung
•
Wenn “H.264-Übertragung” auf “Aus” steht, werden nur JPEG-Bilder angezeigt, auch wenn “H.264” angewählt ist.
*1
Diese Einstellung kann nicht gleichzeitig für H.264(1) und H.264(2) vorgenommen werden.
*2
Wenn “Verbindungsart” auf “Unicast-Port (MANUELL)” steht, muss die Unicast-Portnummer angegeben werden.
*3
Wenn “Verbindungsart” auf “Multicast” steht, muss die Multicast-IP-Adresse angegeben werden.