10.1 Grundeinstellungen [Allgemeines]
Auf der “Allgemeines”-Seite das [Allgemeines]-Register anklicken. (→9.1 Anzeigen des Setupmenüs, 9.2 Einstellungen im Setupmenü)
Auf dieser Seite können Einstellungen wie Kameratitel und Zeit und Datum werden.
[Kameratitel]
Den Titel der Kamera eingeben. Nach Eingeben des Kameratitels die [Einst.]-Taste anklicken. Der eingegebene Titel erscheint im Kameratitel-Feld.
•
Zulässige Zeichenanzahl: 0 - 20 Zeichen
•
Nicht verfügbare Zeichen: " &
•
Vorgabe: Je nach Modell unterschiedlich.
WV-SW598 /WV-SC588
[Datum/Uhrzeit]
Aktuelle Zeit und Datum einstellen. Wenn für “Zeitanzeigeformat” “12h” gesetzt wird, sind “AM” und “PM” wählbar.
•
Einstellbereich: Jan/01/2010 00:00:00 - Dec/31/2035 23:59:59
WICHTIG
•
Die Zeit am NTP-Server abgleichen, wenn der Betrieb des Systems eine genauere Einstellung von Uhrzeit und Datum erfordert. (→16.3 NTP-Server-Einstellungen [NTP])
[Zeitanzeigeformat]
Als Zeitanzeigeformat “24h”, “12h” oder “Aus” wählen. Unter “Datum/Uhrzeit” die aktuelle Stunde im gewählten Format eingeben. “Aus” wählen, wenn Zeit und Datum nicht angezeigt werden sollen.
•
Vorgabe: 24h
[Zeit-/Datum-Anzeigeformat]
Ein Anzeigeformat für Zeit/Datum wählen. Bei Einstellung von “Zeit-/Datum-Anzeigeformat” auf “24h” und “Datum/Uhrzeit” auf “2013/04/01 13:10:00” werden Zeit und Datum wie folgt angezeigt:
•
DD/MM/YYYY: 01/04/2013 13:10:00
•
MM/DD/YYYY: 04/01/2013 13:10:00
•
DD/Mmm/YYYY: 01/Apr/2013 13:10:00
•
YYYY/MM/DD: 2013/04/01 13:10:00
•
Mmm/DD/YYYY: Apr/01/2013 13:10:00
•
Vorgabe: Mmm/DD/YYYY
[NTP]
Anklicken von “NTP >>” bringt das [NTP]-Register auf der Seite “Server” zur Anzeige. (→16.3 NTP-Server-Einstellungen [NTP])
[Zeitzone]
Die Zeitzone für den Ort wählen, an dem die Kamera installiert ist.
•
Vorgabe: (GMT +09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo
[DST(Sommerzeit)]
Durch Wahl von “Ein”, “Aus” oder “Autom.” Sommerzeit aktivieren bzw. deaktivieren. Diesen Posten einstellen, wenn am Standort der Kamera Sommerzeit eingeführt ist.
•
Ein: Umschaltung auf Sommerzeit. Bei Sommerzeit erscheint links der angezeigten Zeit ein Sternchen (*).
•
Aus: Keine Umschaltung auf Sommerzeit.
•
Autom.: Aktiviert die Umschaltung auf Sommerzeit entsprechend den Einstellungen unter “Startzeit und -datum” und “Endzeit und -datum” (Monat, Woche, Wochentag, Zeit).
•
Vorgabe: Aus
[Startzeit und -datum] [Endzeit und -datum]
Wenn “DST(Sommerzeit)” auf “Autom.” steht, Uhrzeit und Datum der Start- und der Endzeit (Monat, Woche, Wochentag, Zeit) wählen.
[Kameratitel-Anzeige]
Mit “An” oder “Aus” die Einblendung des Kameratitels auf dem Bildschirm ein- bzw. ausschalten. Bei Wahl von “An” wird die unter “Kameratitel-Anzeige(0-9, A-Z)” eingegebene Zeichenfolge an der als “OSD” festgelegten Position angezeigt.
•
Vorgabe: Aus
[Kameratitel-Anzeige(0-9, A-Z)]
Die auf dem Bild anzuzeigende Zeichenfolge eingeben.
•
Zulässige Zeichenanzahl: 0 - 20 Zeichen
•
Zulässige Zeichen: 0-9, A-Z und folgende Symbole:
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; = ?
•
Vorgabe: Keine (leer)
[OSD] - [Position]
Die Position wählen, an der Zeit, Datum und die Zeichenfolge auf der “Live”-Seite angezeigt werden sollen.
•
Oben links: Die Informationen werden in der oberen linken Ecke des Hauptbereichs auf der “Live”-Seite angezeigt.
•
Unten links: Die Informationen werden in der unteren linken Ecke des Hauptbereichs auf der “Live”-Seite angezeigt.
•
Oben rechts: DieInformationen werden in der oberen rechten Ecke des Hauptbereichs auf der “Live”-Seite angezeigt.
•
Unten rechts: Die Informationen werden in der unteren rechten Ecke des Hauptbereichs auf der “Live”-Seite angezeigt.
•
Vorgabe: Oben links
[OSD] - [Zeichengröße]
Die Zeichengröße für die eingegebene Zeichenfolge wählen, die an der gewählten Anzeigeposition auf dem Bildschirm der “Live”-Seite angezeigt werden soll.
•
Groß: Wählt große Zeichen.
•
Mittel: Wählt mittelgroße Zeichen.
•
Klein: Wählt kleine Zeichen.
•
Vorgabe: Mittel
[Helligkeitsstatusanzeige]
Mit “An” oder “Aus” die Anzeige des Helligkeitswerts auf der “Live”-Seite bei der Helligkeitseinstellung aktivieren bzw. deaktivieren.
•
Vorgabe: An
[Anzeige]
Hier können die unten aufgeführten Anzeigen aktiv bzw. inaktiv geschaltet werden.
–
Linkanzeige
–
Zugriffsanzeige
–
Live-Anzeige
•
An: Alle Anzeigen leuchten entsprechend dem Betriebszustand.
•
An(Zugriff): Nur die Live-Anzeige leuchtet, während Bilder betrachtet werden.
•
Aus: Alle Anzeigen gehen aus.
•
Vorgabe: An
Anmerkung
•
Linkanzeige (Orange): Leuchtet, wenn die Verbindung zum angeschlossenen Gerät hergestellt ist.
•
Zugriffsanzeige (Grün): Leuchtet, wenn auf ein Netzwerk zugegriffen wird.
•
Live-Anzeige (rot/orange/grün): Die Live-Anzeige leuchtet bzw. blinkt wie unten beschrieben in Abhängigkeit vom Zustand der Kamera.

Betriebszustand | Anzeigezustand
--- | ---
Strom eingeschaltet | Vor Anschaltung ans Netzwerk | Leuchtet orange → Erlischt → Blinkt orange → Leuchtet orange
Nach Anschaltung ans Netzwerk | Leuchtet orange → Erlischt → Blinkt orange → Blinkt grün → Leuchtet grün
Im Wartezustand oder während des Anschlusses (Kabel nicht angeschlossen.) | Leuchtet orange
Im Wartezustand oder während des Anschlusses (Kabel angeschlossen) | Leuchtet grün
Während eines Upgrade | Blinkt orange
Während der Initialisierung | Leuchtet orange → Erlischt → Blinkt orange → Leuchtet orange
Portweiterleitungsfehler aufgrund der UPnP -Funktion | Blinkt orange (in Abständen von 2 Sekunden (1 Sekunde an/1 Sekunde aus))
Störung der Kamera | Blinkt rot
Fehler beim Schreiben der SD-Speicherkarte | Leuchtet rot

[Alarmstatus-Aktualisierungsmodus]
Eines der unten aufgeführten Intervalle für die Meldung über den Betriebszustand der Kamera wählen.
Wenn sich der Betriebszustand der Kamera ändert, wird durch Anzeige der Alarmanzeige-, AUX- oder SD-Speicheranzeige auf den Betriebszustand der Kamera hingewiesen.
•
Abfrage(30s): Der Betriebszustand der Kamera wird alle 30 Sekunden aktualisiert und gemeldet.
•
Echtzeit: Meldet den Betriebszustand der Kamera, wenn sich dieser geändert hat.
•
Vorgabe: Echtzeit
Anmerkung
•
In bestimmten Netzumgebungen erfolgt in Echtzeit eventuell keine Meldung.
•
Wenn mehrere Kameras über denselben “Alarmstatus-Eingangsport” laufen, wird die Zustandsänderung nicht gemeldet, auch wenn “Alarmstatus-Aktualisierungsmodus” auf “Echtzeit” steht. In diesem Fall die Einstellungen unter “Alarmstatus-Eingangsport” ändern.
[Alarmstatus-Eingangsport]
Bei Wahl von “Echtzeit” für “Alarmstatus-Aktualisierungsmodus” muss eine Portnummer vorgegeben werden, an die die Zustandsänderung gemeldet werden soll.
•
Einstellbare Portnummern: 1 - 65535
•
Vorgabe: 31004
Folgende Portnummern stehen nicht zur Verfügung, da sie bereits vergeben sind.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Autom. Installation der Viewer-Software]
Hier ist festzulegen, ob die Viewer-Software der Kamera installiert werden soll.
•
An: Die Viewer-Software der Kamera wird automatisch installiert.
•
Aus: Die Viewer-Software der Kamera kann nicht installiert werden.
•
Vorgabe: An
WICHTIG
•
Die Anzeige von Bildern sowie das Empfangen/Senden von Ton zwischen Kamera und PC ist nicht möglich, wenn die Viewer-Software “Network Camera View 4S” nicht im PC installiert ist.
•
Wie oft die Viewer-Software über die Kamera installiert wurde, kann auf der “Wartung”-Seite, [Upgrade]-Register überprüft werden. (→19.2 Aktualisieren der Firmware [Upgrade])
[Sprache]
Die Sprache wählen, in der die Anzeige bei Zugriff auf die Kamera anfänglich erfolgt.
Autom./Englisch/Japanisch/Italienisch/Französisch/Deutsch/Spanisch/Chinesisch/Russisch
•
Autom.: Die Browser-Sprache wird automatisch gewählt. Wenn die Kamera die Browser-Sprache nicht unterstützt, wird Englisch gewählt.
•
Vorgabe: Autom.
Die Anzeigesprache auf der “Live”-Seite kann ebenfalls geändert werden. (→1.2 “Live”-Seite)
[Monitor-Ausgang]
Den Ausgang für den Monitor einstellen.
NTSC/PAL
Vorgabe: NTSC