11.5.3 Einstellung von Presetpositionen (Setupmenü “Presetposition”)
Auf der Seite “Bild/Audio”, [Bild/Position]-Register, die [Setup>>]-Taste für “Presetposition” anklicken (→11.5 Bild- und Presetpositionseinstellungen [Bild/Position]).
Auf dieser Seite können Presetpositionen abgespeichert, geändert und gelöscht werden.
Bei Änderung von Fokus, Helligkeit oder Zoomverhältnis werden die neu eingestellten Werte sofort auf die gerade auf dem [Bild/Position]-Register angezeigten Bilder angewendet.
WICHTIG
•
Ab Zoomverhältnis 90x können keine Presetpositionen mehr eingestellt werden.
•
Es können maximal 256 Presetpositionen festgelegt werden.
Anmerkung
•
Unter bestimmten Umgebungsbedingungen (z.B. Temperaturen unter 5ºC (41 ºF)) dauert das Anfahren einer Presetposition durch die Kamera länger.
Positions-Nr.
[Preset-ID]
Mit “An” oder “Aus” die Anzeige der Preset-ID aktivieren bzw. deaktivieren. Diese Funktion kann auf jede Presetposition angewendet werden.
•
An: Preset-ID wird angezeigt.
•
Aus: Preset-ID wird nicht angezeigt.
•
Vorgabe: Aus
WICHTIG
•
Bei Einstellungen unter “Preset-ID(0-9,A-Z)” oder “Preset-ID” müssen diese durch Anklicken der [Einst.]-Taste gültig gemacht werden.
Anmerkung
•
Bei Wahl von “An” wird die eingegebene Preset-ID an der auf der “Allgemeines”-Seite, [Allgemeines]-Register, unter “OSD” festgelegten Stelle auf dem Bildschirm angezeigt. (→[OSD] - [Position])
[Preset-ID(0-9,A-Z)]
Die in das angezeigte Bild einzublendende Preset-ID eingeben. Diese Funktion kann auf jede Presetposition angewendet werden.
•
Zulässige Zeichenanzahl: 0 - 20 Zeichen
•
Zulässige Zeichen: 0-9, A-Z und folgende Symbole. ! " # $ % & ' ( ) * + - , . / ; : = ?
•
Vorgabe: Keine (leer)
Anmerkung
•
Die eingegebene Preset-ID wird neben der Presetnummer im Pulldown-Menü angezeigt. Wenn “Preset-ID” auf “An” steht, wird die Preset-ID in das angezeigte Bild eingeblendet.
[Autofokus]
Mit “Autom.” oder “Aus” die Fokus-Automatik nach Anfahren einer Presetposition aktivieren bzw. deaktivieren. Diese Funktion kann auf jede Presetposition angewendet werden.
•
Autom.: Die Fokus-Automatik wird nach Anfahren einer Presetposition aktiviert.
•
Aus: Die Fokus-Automatik wird nach Anfahren einer Presetposition nicht aktiviert.
•
Vorgabe: Aus
Anmerkung
•
Handelt es sich um eine Presetposition zum Aufnehmen folgender Objekte, wird empfohlen, die Einstellung “Aus” zu wählen und den Fokus vor Abspeichern der Presetposition einzustellen.
–
Kontrastarmes Objekt
–
Objekt mit unveränderlicher Tiefe
–
Sehr helles Objekt wie z.B. eine Punktleuchte
[Verweilzeit]
Die Verweilzeit (Aufenthaltsdauer der Kamera an den einzelnen Presetpositionen) für die Presetsequenz wählen.
5s/ 10s/ 20s/ 30s
•
Vorgabe: 10s
[Super Dynamic]
Mit “An” oder “Aus” die Zuschaltung der Funktion Super Dynamic aktivieren bzw. deaktivieren. Diese Funktion kann auf jede Presetposition angewendet werden.
•
An: Super Dynamic wird zugeschaltet.
•
Aus: Super Dynamic wird nicht zugeschaltet.
•
Vorgabe: Aus
[Gegenlichtkompensation(BLC)]
Mit “An” oder “Aus” die Gegenlichtkompensation (BLC) aktivieren bzw. deaktivieren. Wenn “Super Dynamic” auf “An” steht, kann dieser Posten nicht aktiviert werden. Die Gegenlichtkompensation kompensiert Gegenlicht durch Aufhellen zu dunkel erscheinender Bildbereiche in vordefinierten Messfenstern (Masken).
•
An: Maskenbereiche werden automatisch definiert.
•
Aus: Maskenbereiche werden nicht automatisch definiert. Sie müssen manuell eingestellt werden.
•
Vorgabe: Aus
[Maskenbereich]
Wenn “Super Dynamic” und “Gegenlichtkompensation(BLC)” auf “Aus” stehen, können die helleren Bereiche zur Gegenlichtkorrektur maskiert werden.
Zur Gegenlichtkorrektur siehe 11.5.2 Einrichten von Maskenbereichen.
[Zoom] -Tasten, [Fokus]-Tasten, [Helligkeit]-Tasten, Bedienfläche/Bedientasten
Die Bedienfläche/Bedientasten sind auf 1.2 “Live”-Seite beschrieben.
[Einst.]-Taste
Zum Abspeichern von Presetpositionen.
[Löschen]-Taste
Löscht die der Positionsnummer entsprechende Presetposition.
[Schließen]-Taste
Durch Anklicken dieser Taste das Setupmenü “Presetposition” schließen.
Abspeichern von Presetpositionen
1.
Eine Preset-Nummer wählen.
→
Die gewählte Preset-Nummer wird im Bereich “Positions-Nr.” angezeigt.
Wenn die angewählte Nummer bereits abgespeichert wurde, fährt die Kamera in die gewählte Position.
2.
Die Kamera in die gewünschte Richtung bewegen.
3.
Um die Preset-ID auf der “Live”-Seite anzuzeigen, “Preset-ID” auf “An” setzen und den gewünschten Positionstitel eingeben.
4.
Die Einstellungen “Autofokus” und “Verweilzeit” können für jede Position einzeln erfolgen.
5.
Die [Einst.]-Taste anklicken.
6.
Die einzelnen Einstellungen wie “Super Dynamic” können für jede Position getrennt erfolgen. Die Einstellungen für “Super Dynamic”, “Gegenlichtkompensation(BLC)” und “Maskenbereich” werden sofort aktualisiert.
Anmerkung
•
Beim Abspeichern der Presetposition kann sich die Kameraorientierung geringfügig verschieben.