11.2 Einstellungen für JPEG-Bildformat [JPEG/H.264]
Auf der “Bild/Audio”-Seite das [JPEG/H.264]-Register anklicken. (→9.1 Anzeigen des Setupmenüs, 9.2 Einstellungen im Setupmenü)
JPEG
In diesem Abschnitt erfolgen Einstellungen wie “Auffrischintervall(JPEG)*”, “Bild-Digitalisierung (Pixelzahl)” und “Bildqualität”. Siehe 11.3 Einstellungen für H.264-Bildformat [JPEG/H.264] zu Einzelheiten über die Einstellungen für Bilder im Format H.264.
“Live”-Seite (Startbildschirm)
Hier erfolgen die Einstellungen für die Anzeige von JPEG-Bildern auf der “Live”-Seite.
[Auffrischintervall(JPEG)*]
Für das angezeigte JPEG-Bild eines der folgenden Auffrischintervalle wählen:
0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps/ 2fps/ 3fps/ 5fps/ 6fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 30fps*
•
Vorgabe: 5fps
Anmerkung
•
Bei Einstellung von “H.264-Übertragung” auf “An” kann das Auffrischintervall länger sein als der eingestellte Wert, wenn ein von einem Sternchen (*) gefolgter Wert gewählt wird.
•
In Abhängigkeit von Faktoren wie Netzwerkumgebung, Auflösung, Bildqualität und Zahl der gleichzeitig auf die Kamera zugreifenden Computer kann das Übertragungsintervall länger sein als der Einstellwert.
•
Wenn Bilder nicht innerhalb des vorgegebenen Übertragungsintervalls geliefert werden, eine niedrigere Auflösung oder Bildqualität wählen, um das Intervall zu verkürzen.
[Bild-Digitalisierung (Pixelzahl)]
Die Bild-Digitalisierung zum erstmaligen Anzeigen von JPEG-Bildern auf der “Live”-Seite wählen.
Bei Einstellung von “Bild-Digitalisierung” auf “2 Megapixel [16:9]”
1920x1080/640x360/320x180
Bei Einstellung von “Bild-Digitalisierung” auf “1,3 Megapixel [16:9]”
1280x720/640x360/320x180
Bei Einstellung von “Bild-Digitalisierung” auf “1,3 Megapixel [4:3]”
1280x960/VGA/QVGA
•
Vorgabe: 1920x1080
[Bildqualität]
Hier wird die Bildqualität für das anfänglich auf der “Live”-Seite angezeigte JPEG-Bild gewählt.
•
Vorgabe: Qualität 1
[Einstellung der Bildqualität]
Jeweils zwei Bildqualitäten für die einzelnen Bild-Digitalisierungswerte von JPEG-Bildern wählen.
0 Superfein/ 1 Fein/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Niedrig
•
Vorgabe:
–
Qualität 1: 5 Normal
–
Qualität 2: 8
“Qualität 1” wird bei der periodischen FTP-Übertragung, bei an Emails angehängten Dateien und bei der Aufzeichnung von JPEG-Bildern auf SD-Speicherkarte angewendet.