6.1 Wenn “Aufzeichnungsformat” für die SD-Speicherkarte auf “JPEG” steht
Zeigt die Historie folgender Protokolle in Listenform an.
•
Alarmprotokoll: Protokolle über Alarmfälle mit Informationen wie Zeit und Datum des Alarmfalls und Alarmart werden angezeigt.
•
Manuell/Zeitplan protokoll: Protokolle über manuelle Aufzeichnungen oder im Laufe eines Zeitplans auf SD-Speicherkarte erfolgte Aufzeichnungen werden angezeigt.
•
FTP-Fehler protokoll: Protokolle mit Informationen über gescheiterte periodische FTP-Bildübertragungen werden angezeigt.
Die einzelnen Protokolle werden nur dann angezeigt, wenn auf der “Allgemeines”-Seite, [Protokoll]-Register, der Posten “Protokolle speichern” jeweils auf “An” steht (→10.5 Einstellung der Protokollparameter [Protokoll]).
1.
Die “Live”-Seite anzeigen. (→1.1 Überwachen von Bildern einer Einzelkamera)
2.
Die [Liste]-Taste anklicken.
→
Die Protokollliste wird in einem neuen Fenster (Protokolllisten-Fenster) angezeigt.
Anzahl der aufgelisteten Protokolle
WICHTIG
•
Es kann jeweils nur ein Benutzer Bedienungen im Protokolllisten-Fenster vornehmen. Anderen Benutzern wird der Zugriff auf das Protokolllisten-Fenster verweigert.
Anmerkung
•
Wenn “Nicht anwenden” auf “SD-Speicherkarte” steht, werden die “Manuell/Zeitplan protokoll”-Liste und die “FTP-Fehler protokoll”-Liste nicht angezeigt.
3.
Zum Anzeigen der Protokollliste unter “Protokoll” eine Protokollart anklicken.
→ Eine Liste der angewählten Protokollart wird angezeigt.
Anmerkung
•
Können auf SD-Speicherkarte abgespeicherte Bilder durch Anklicken von Uhrzeit/Datum angezeigt werden. (→10.3 Einstellung der SD-Speicherkarte [SD-Speicherkarte])
Protokolllisten-Fenster
Anzahl der aufgelisteten Protokolle
Die Gesamtzahl der Protokolle der gewählten Art und die Nummer des ersten Protokolls auf der Liste werden angezeigt.
Anmerkung
•
Eine Protokollnummer eingeben und die [Enter]-Taste auf der Tastatur drücken. Das der eingegebenen Nummer entsprechende Protokoll wird oben auf der Protokollliste angezeigt.
[Nach oben]-Taste
Mit dieser Taste wird die Protokollliste angezeigt.
[Vorh.Seite]-Taste
Anklicken dieser Taste zeigt die vorherige Seite der Protokollliste an.
Anmerkung
•
Niederhalten der Maustaste und Bewegen des Maus-Cursors auf [Vorh.Seite] dekrementiert die angezeigte Protokollnummer. Bei Freigabe des Maus-Cursors stoppt das Dekrementieren der Protokollnummer; die bei Freigabe des Maus-Cursors angezeigte Protokollnummer erscheint oben auf der aktuellen Seite.
[N-Seite]-Taste
Anklicken dieser Taste zeigt die nächste Seite der Protokollliste an.
Anmerkung
•
Niederhalten der Maustaste und Bewegen des Maus-Cursors auf [N-Seite] inkrementiert die angezeigte Protokollnummer. Bei Freigabe des Maus-Cursors stoppt das Inkrementieren der Protokollnummer; die bei Freigabe des Maus-Cursors angezeigte Protokollnummer erscheint oben auf der aktuellen Seite.
[Ende]-Taste
Anklicken dieser Taste zeigt das zuletzt aufgelistete Protokoll an.
[Uhrzeit/Datum]
Zeigt Zeit und Datum der Erstellung der einzelnen Protokolle an.
Anmerkung
•
Wenn “Zeitanzeigeformat” (→10.1 Grundeinstellungen [Allgemeines]) auf “Aus” steht, werden Zeit und Datum der Alarmfälle im 24-Stunden-Format angezeigt.
•
Protokolle werden zu folgenden Zeitpunkten aufgezeichnet:
•
Alarmprotokoll: Alarmzeit und -datum werden im Protokoll aufgenommen.
•
Manuell/Zeitplan protokoll: Zeit und Datum des Aufzeichnungsbeginns auf SD-Speicherkarte werden im Protokoll aufgenommen. Wenn Bilder nacheinander aufgezeichnet werden, werden Protokolle zu jeder vollen Stunde erstellt (12:00, 1:00, 2:00 usw.). Je nach Fotomotiv und Einstellungen werden Protokolle u.U. in Abständen von mehr als einer Stunde gespeichert.
•
FTP-Fehler protokoll: Protokolle werden stundenweise erstellt.
[Ereignis]
Die Ereignisart wird angezeigt. Ereignisarten werden nur in der Alarmprotokollliste angezeigt.
•
TRM1: Alarmeingang an Schnittstelle 1
•
TRM2: Alarmeingang an Schnittstelle 2
•
TRM3: Alarmeingang an Schnittstelle 3
•
VMD: VMD-Alarm
•
COM: Befehlsalarm
•
AT: Alarm in Verbindung mit Autom. Trackingalarm
•
AUD: Alarm in Verbindung mit Tonerkennungsalarm
[SD-Speicherkarte]
Die Rest- sowie die Ausgangskapazität der SD-Speicherkarte werden angezeigt.
Der Anzeigeinhalt ist derselbe wie unter “Restkapazität” auf dem [SD-Speicherkarte]-Register. (→Info zur SD-Speicherkarte)
[Löschen]-Taste
Mit dieser Taste kann die angezeigte Protokollliste gelöscht werden.
Dabei werden etwaige auf SD-Speicherkarte abgespeicherte Aufzeichnungen mitgelöscht.
WICHTIG
•
Der Löschvorgang kann mehrere Stunden in Anspruch nehmen, wenn die SD-Speicherkarte viele Aufzeichnungen enthält. (Das Löschen von 2 GB Daten kann z.B. ca. 2 Stunde dauern.) In einem solchen Fall sollte die SD-Speicherkarte neu formatiert werden. Bitte jedoch beachten, dass dabei alle auf der SD-Speicherkarte enthaltenen Bilddaten gelöscht werden. (→Info zur SD-Speicherkarte)
•
Beim Löschvorgang werden nur Protokolle gesichert und es können keine neuen Aufzeichnungen abgespeichert werden.
•
Die Kamera nicht vor beendeter Löschung ausschalten. Wird die Kamera während des Löschvorgangs ausgeschaltet, kann die Löschung der SD-Speicherkarte unvollständig bleiben. In diesem Fall die [Löschen]-Taste in dem Protokolllisten-Fenster, in dem die Löschung erfolgte, anklicken.
[Herunterld]-Taste
Durch Anklicken dieser Taste können alle Protokolle auf der angewählten Protokollliste als Datei auf den PC heruntergeladen werden.
[Schließen]-Taste
Anklicken dieser Taste schließt das Protokolllisten-Fenster.