Kapitel 20 Zulässige Mehrfachzugriffe aus das Gerät
Es sind bis zu 14 Mehrfachzugriffe auf das Gerät zulässig, einschließlich Benutzern, die Bilder im Format H.264 und JPEG empfangen. (Wenn auf dem [System]-Register der “Benutzerverw.”-Seite unter “Priority Stream” der Posten “Aktivierung” auf “An” steht.) Die Zahl der zulässigen Mehrfachzugriffe auf das Gerät kann je nach Netzwerkumgebung und Einstellung der Kamera unterschiedlich sein. Dabei ist Folgendes zu berücksichtigen.
•
Wenn “Aktivierung” unter “Priority Stream” auf “Aus” steht, sind bis zu 12 Mehrfachzugriffe auf das Gerät zulässig.
•
Wenn auf dem [JPEG/H.264]-Register der “Bild/Audio”-Seite für “H.264(1)” oder “H.264(2)” der Posten “Übertragungspriorität” auf “Priorität der Bildwiederholfrequenz” steht, kann sich eine Einschränkung der gleichzeitig zulässigen Zugriffe auf das Gerät ergeben.
•
Wenn auf dem [JPEG/H.264]-Register der “Bild/Audio”-Seite für “H.264(1)” oder “H.264(2)” die “Max. Bitrate (pro Client)*” erhöht wird, kann sich eine Einschränkung der gleichzeitig zulässigen Zugriffe auf das Gerät ergeben.
•
Wenn auf dem [Netzwerk]-Register der “Netzwerk”-Seite “Bandbreitenskalierung(Bitrate)” auf einen niedrigen Wert eingestellt ist, kann sich eine Einschränkung der gleichzeitig zulässigen Zugriffe auf das Gerät ergeben.

Zulässige Mehrfachzugriffe aus das Gerät | Zunahme |  | Abnahme | H.264-Verbindungen: ca. 10 Benutzer
“Übertragungspriorität” unter “H.264(1)” oder “H.264(2)” auf dem [JPEG/H.264]-Register | Konstante Bitrate/Größte Mühe |  | Priorität der Bildwiederholfrequenz | Priorität der Bildwiederholfrequenz
“Max. Bitrate (pro Client)*” unter “H.264(1)” oder “H.264(2)” auf dem [JPEG/H.264]-Register | 64kbps |  | 14336kbps * | 1536kbps*
“Bandbreitenskalierung(Bitrate)” auf dem [Netzwerk]-Register | Unbegrenzt |  | 64kbps | Unbegrenzt

Anmerkung
•
Wenn auf dem [JPEG/H.264]-Register der “Bild/Audio” Seite unter “H.264(1)” oder “H.264(2)” der Posten “Verbindungsart” auf “Multicast” steht, wird nur der erste Benutzer, der zum Überwachen von H.264 Bildern zugegriffen hat, in die maximale Benutzerzahl einbezogen. Alle späteren Benutzer, die später zur Überwachung auf H.264-Bilder zugreifen, werden nicht in die maximale Benutzerzahl einbezogen.
•
Wenn auf dem [System]-Register der “Benutzerverw.”-Seite unter “Priority Stream” der Posten “Aktivierung” auf “An” steht, kann sich wegen der vorrangigen Reservierung von Bandbreite für “Priority Stream” eine Einschränkung der gleichzeitig zulässigen Zugriffe auf das Gerät ergeben.
•
Wenn auf dem [Netzwerk]-Register der “Netzwerk”-Seite “HTTPS” - “Anschluss” auf “HTTPS” steht, kann sich eine Einschränkung der gleichzeitig zulässigen Zugriffe auf das Gerät ergeben.