11.4 Einstellung der Kameraoperationen [Kamera]
Auf der “Bild/Audio”-Seite das [Kamera]-Register anklicken. (→9.1 Anzeigen des Setupmenüs, 9.2 Einstellungen im Setupmenü)
Hier erfolgt die Einstellung der Kameraoperationen.
[Ausgangsposition]
Eine Presetposition (→11.5.3 Einstellung von Presetpositionen (Setupmenü “Presetposition”)) kann als Ausgangsposition festgelegt werden.
Wird als Ausgangsposition eine Presetposition festgelegt, so erscheint der Buchstabe “H” neben der Presetnummer.
•
Vorgabe: Aus
Anmerkung
•
Zum Rückführen der Kamera in die Ausgangsposition bei der Einschaltung “Selbstrückführ” auf “Ausgangsposition” setzen.
[Selbstrückführ]
Wenn die für “Selbstrückführzeit” eingestellte Zeit nach manuellen Kameraoperationen abgelaufen ist, schaltet die Kamera automatisch auf den gewählten Modus.
•
Aus: Keine Selbstrückführung.
•
Ausgangsposition: Wenn die vorgegebene Zeit abgelaufen ist, fährt die Kamera automatisch in Ausgangsposition.
•
Autom. Tracking: Wenn die vorgegebene Zeit abgelaufen ist, fährt die Kamera in Ausgangsposition und startet erweitertes Auto-Tracking. Danach wiederholt die Kamera diese Operation (Bewegung in Ausgangsposition und Starten von Auto-Tracking).
•
Autom. Schwenken: Wenn die vorgegebene Zeit abgelaufen ist, startet die Kamera das autom. Schwenken.
•
Preset-Sequenz: Wenn die vorgegebene Zeit abgelaufen ist, startet die Kamera die Sequenzanzeige.
•
Patrouille: Wenn die vorgegebene Zeit abgelaufen ist, startet die Kamera die Patrouille.
•
Vorgabe: Aus
Anmerkung
•
Diese Funktion kann auch dazu genutzt werden, die Kamera bei der Einschaltung automatisch auf einen speziellen Modus einzustellen.
•
Die Selbstrückführung funktioniert auch bei Anzeige des Setupmenüs.
[Selbstrückführzeit]
Eine Wartezeit (Zeit bis die Kamera die angewählte Operation nach Ablauf der manuellen Operationen) wählen.
10s/ 20s/ 30s/ 1Min./ 2Min./ 3Min./ 5Min./ 10Min./ 20Min./ 30Min./ 60Min.
•
Vorgabe: 1Min.
[Bildhaltefunktion]
Mit “An” oder “Aus” das Halten des Standbildes auf dem Bildschirm (das zum Zeitpunkt des Anfahrens der Presetposition angezeigte Bild), bis die Kamera in Presetposition gefahren ist, aktivieren bzw. deaktivieren.
•
An: Das Standbild bleibt auf dem Bildschirm, bis die Kamera in Presetposition gefahren ist.
•
Aus: Kamerabilder werden auch während des Anfahrens der Presetposition angezeigt.
•
Vorgabe: Aus
[Höhenverkehrt]
Mit “An” oder “Aus” die höhenverkehrte Darstellung von Bildern aktivieren bzw. deaktivieren.
•
An: Das Bild wird höhenverkehrt angezeigt.
•
Aus: Das Bild wird nicht höhenverkehrt angezeigt.
•
Vorgabe: Aus
WICHTIG
•
Höhenverkehrung nur zur Überprüfung des Bildes vor der Installation der Kamera verwenden. Die Funktion nach der Installation der Kamera auf “Aus” setzen.
[Zusätzlicher elektronischer Zoom]
Eine der folgenden Einstellungen für optischen Extra-Zoom wählen.
•
An (Max X90): Bilder können durch optischen Zoom (1x - 30x) und optischen Extra-Zoom (höhere Zoomverhältnisse bis 90x) eingezoomt werden.
•
Aus (Max X30): Optischer Extra-Zoom wird nicht angewendet.
•
Vorgabe: An (Max X90)
Optischer Extra-Zoom
Etwa 0,23 Megapixel in der Mitte des Gesamtdigitalisierungsbereichs des MOS-Bildaufnehmers von ca. 2,07 Megapixeln werden für die Aufnahme herausgegriffen. Hierdurch wird ein höherer Zoomeffekt erzielt. Bei Wahl einer Bild-Digitalisierung von 640x360 oder weniger ist ein Zoomverhältnis bis 90x einstellbar.
[Digital-Zoom]
Eine der folgenden digitalen Zoomeinstellungen wählen.
•
An (Max X1080): Bilder können durch optischen Zoom (1x - 30x), optischen Extra-Zoom (bis 90x) und elektronischen Zoom (höhere Zoomverhältnisse bis 1080x) eingezoomt werden.
•
Aus: Digitales Zoomen wird nicht angewendet.
•
Vorgabe: Aus
Anmerkung
•
Bei Wahl von “An (Max X1080)” stoppt das digitale Zoomen bei Erreichen des Zoomverhältnisses 90x.
•
Ab Zoomverhältnis 90x können keine Presetpositionen mehr eingestellt werden.
[Anzahl der Privatzonen]
Die Anzahl der einstellbaren Privatzonen festlegen.
•
8: Bis zu 8 Privatzonen können festgelegt werden.
•
32: Bis zu 32 Privatzonen können festgelegt werden.
•
Vorgabe: 8
Anmerkung
•
Auf dem 1fach-Bildschirm können bis zu 8 Privatzonen angezeigt werden.
[Privatzone]
Eins der folgenden Verfahren für die Anzeige von Privatzonen wählen.
•
Grau: Privatzonen werden grau dargestellt.
•
Mosaik: Privatzonen werden mit einem Mosaikmuster abgedeckt.
•
Aus: Privatzonen werden nicht angezeigt.
•
Vorgabe: Grau
[Kamerapositionsanzeige]
Bei manueller Bedienung der Kamera kann gewählt werden, welche swe folgenden Informationen in das Bild eingeblendet werden.
•
Aus: Es werden keine Informationen in das Bild eingeblendet.
•
Anzeige von Schwenk u. Neigungsgrad/Zoomverhältnis: Schwenkgrad/Neigungsgrad/Zoomverhältnis werden eingeblendet.
•
Richtungsanzeige: Die Richtung wird eingeblendet.
•
Vorgabe: Anzeige von Schwenk u. Neigungsgrad/Zoomverhältnis
Anmerkung
•
Bei Wahl von “Anzeige von Schwenk u. Neigungsgrad/Zoomverhältnis” wird Schwenk- und Neigungsgrad/Zoomverhältnis an der auf dem [Allgemeines]-Register unter “OSD” festgelegten Stelle angezeigt. (→[OSD] - [Position])
•
Bei Wahl von “Richtungsanzeige” wird die Kamerarichtung an der auf dem [Allgemeines]-Register unter “OSD” festgelegten Stelle angezeigt. (→[OSD] - [Position])
•
Bei Wahl von “Richtungsanzeige” die als Norden anzuzeigende Position unter “Orientierung einstellen”, “Norden einstellen” festlegen. (→11.5.7 Einstellung der Orientierung (Setupmenü “Orientierung”))
[Betriebsartenanzeige]
Zeigt die Betriebsart der Kamera an, wenn diese im Automatikbetrieb arbeitet.
•
An: Zeigt die Betriebsart an.
•
Aus: Zeigt die Betriebsart nicht an.
•
Vorgabe: Aus

Betriebsart | Anzeige
--- | ---
Die Kamera wird initialisiert. | INITIAL
Die Kamera führt autom. Schwenken aus. | AUTO PAN
Die Kamera geht in Wartestellung für Auto-Tracking. | AUTO TRACK WAITING
Die Kamera führt Auto-Tracking aus. | AUTO TRACKING
Die Kamera führt eine Patrouille aus. | PATROL
Die Kamera durchläuft die Preset-Sequenzen. | PRESET SEQ

[Neigungswinkel]
Einen Maximalwert für den Neigungswinkel wählen. (Waagerecht = 0º)
:
10°/ 5°/ 3°/ 0°/ –3°/ –5°/ –10°/ –15°
:
10°/ 5°/ 3°/ 0°/ –3°/ –5°/ –10°/ –15°/ –20°/ –25°
Vorgabe: 0º
Anmerkung
:
•
Bei Wahl von “0º”, “3º”, “5º”, “10º” oder “15º” wächst der vom Kameragehäuse verdeckte Bildbereich ab dem Punkt, an dem die Kamera die Horizontale oder höher erreicht. Der verdeckte Bereich kann durch Wahl von “15º” für “Neigungswinkel” in etwa halbiert werden.
[Fokusabstand]
Wenn ein Motiv durch Glas aufgenommen wird oder sich ein anderes Objekt in unmittelbarer Nähe des Motivs befindet, erschwert u.U. die Fokussierung. In diesem Fall kann die Mindestfokuslänge begrenzt werden.
•
Unbegrenzt: Mindestfokuslänge ist unbegrenzt.
•
Begrenzt(ca. 1,5 m): Die Mindestfokuslänge wird so begrenzt, dass auf Objekte in ca. 1,5 m (4,9 ft) Entfernung von der Kamera nicht fokussiert wird.
•
Vorgabe: Unbegrenzt
[Doppeltes Bild verkleinern]
Bei waagerechten Aufnahmen von Objekten kann die in das Objektiv einfallende Lichtmenge begrenzt werden, um ein schärferes Bild zu erhalten.
•
An: Die in das Objektiv einfallende Lichtmenge wird begrenzt.
•
Aus: Die in das Objektiv einfallende Lichtmenge wird nicht begrenzt.
•
Vorgabe: An