11.5 Bild- und Presetpositionseinstellungen [Bild/Position]
Auf der “Bild/Audio”-Seite das [Bild/Position]-Register anklicken. (→9.1 Anzeigen des Setupmenüs, 9.2 Einstellungen im Setupmenü)
Anklicken der jedem Posten zugeordneten [Setup>>]-Taste bringt ein Detailmenü in einem neuen Fenster zur Anzeige. Während der Detaileinstellungen können die auf dem [Bild/Position]-Register angezeigtern Bilder überwacht werden.
Dieser Abschnitt behandelt die Einstellungen für Bildeinst., Presets, autom. Schwenken, Patrouille, Auto-Tracking, Richtung, Privatzonen und VIQS.
[Bildeinst.]
Mit der [Setup>>]-Taste das Setupmenü zum Einstellen der Bildqualität aufrufen. Das Setupmenü wird in einem neuen Fenster angezeigt. (→11.5.1 Einstellung der Bildqualität (Setupmenü “Bildeinst.”))
[Presetposition]
Mit der [Setup>>]-Taste das Setupmenü zum Einstellen von Presetpositionen aufrufen. Das Setupmenü wird in einem neuen Fenster angezeigt. (→11.5.3 Einstellung von Presetpositionen (Setupmenü “Presetposition”))
[Autom. Schwenken]
Mit der [Setup>>]-Taste das Setupmenü zum Einstellen von autom. Schwenken aufrufen. Das Setupmenü wird in einem neuen Fenster angezeigt. (→11.5.4 Einstellung von autom. Schwenken (Setupmenü “Autom. Schwenken”))
[Patrouille]
Mit der [Setup>>]-Taste das Setupmenü zum Einstellen von Patrouillen aufrufen. Das Setupmenü wird in einem neuen Fenster angezeigt. (→11.5.5 Einstellung von Patrouillen (Setupmenü “Patrouille”))
[Autom. Tracking]
Mit der [Setup>>]-Taste das Setupmenü zum Einstellen von Auto-Tracking aufrufen. Das Setupmenü wird in einem neuen Fenster angezeigt. (→11.5.6 Einstellung von Auto-Tracking (Setupmenü “Autom. Tracking”))
[Orientierung]
Mit der [Setup>>]-Taste das Setupmenü zum Einstellen der Orientierung aufrufen. Das Setupmenü wird in einem neuen Fenster angezeigt (→11.5.7 Einstellung der Orientierung (Setupmenü “Orientierung”)). Die [Setup>>]-Taste steht nur dann zur Verfügung, wenn [Kamerapositionsanzeige] auf [Richtungsanzeige] steht.
[Privatzone]
Mit der [Setup>>]-Taste das Setupmenü zum Einstellen von Privatzonen aufrufen. Das Setupmenü wird angezeigt. (→11.5.8 Einstellung von Privatzonen (Setupmenü “Privatzone”))
[VIQS]
Mit der [Setup>>]-Taste das Setupmenü zum Festlegen von VIQS aufrufen. (→11.5.9 Einstellung von VIQS (“VIQS”-Setupmenü))
VIQS ist die Abkürzung für Variable Image Quality Specified area (Bereich für variierbare Bildqualität) und ermöglicht es, die Bildqualität innerhalb eines vorgegebenen Bereichs zu erhöhen.