2.1 Überwachung von Bildern über ein Handy
Mit einem ans Internet angeschlossenen Handy kann auf das Gerät zugegriffen und das Bild des Geräts (nur JPEG-Format) auf dem Handy-Display überwacht werden. Weiterhin kann die Bildanmzeige aktualisiert werden.
WICHTIG
•
Wenn das Authentisierungsfenster erscheint, Benutzernamen und Passwort eingeben. Die Vorgaben für Benutzernamen und Passwort sind.
Benutzername: admin
Passwort: 12345
Aus Sicherheitsgründen sollte das Passwort für “admin” regelmäßig geändert werden. (→15.1 Einstellung der Benutzer-Authentifizierung [Benutzer-Auth.])
•
Auf einem Handy, das nicht UTF-8-kompatibel ist, werden Bilder nicht einwandfrei angezeigt.
Anmerkung
•
Zum Anschließen ans Internet und Überwachen von Kamerabildern muss das Handy zunächst netzfähig gemacht werden. (→Kapitel 17 Netzwerkeinstellungen [Netzwerk])
1.
Mit dem Handy “http://IP-Adresse/mobile”*1 oder “http://Für DDNS-Server registrierter Hostname/mobile” öffnen.
→
Kamerabilder werden angezeigt.

Funktionen | Funktionsbeschreibung
--- | ---
Schwenken/Neigen*2 | Zum Verändern der Kamerarrichtung. Drücken einer Wahltaste schwenkt bzw. neigt die Kamera in die entsprechende Richtung.
Zoom-Steuerung*2 | Durch Drücken von “*” oder “#” kann die Kamera gezoomt werden.
Auffrischregelung | Drücken Sie die Wahltaste “5” oder die Taste [Manual Refresh], um die Kamerabilder zu aktualisieren. Drücken Sie die Taste [Auto Refresh], um die Bilder der Kamera in Intervallen von 5 Sekunden zu aktualisieren. Wenn die Wahltaste “5” oder die Taste [Manual Refresh] erneut gedrückt wird, kehrt der Aktualisierungsmodus der Kamera zum manuellen Auffrischen zurück. WICHTIG • Die Übertragung wird regelmäßig durchgeführt, wenn “Auto Refresh” für das Kamerabild gewählt wird. Prüfen Sie den Mobilfunkvertrag des verwendeten Handys, bevor Sie diese Funktion verwenden. • Je nach Art des verwendeten Handys ist “Auto Refresh” möglicherweise nicht möglich.
Auflösungsregelung | Drücken von “0” verändert den Bild-Digitalisierungswert.
• Bild im Seitenverhältnis “4:3” | Schaltet die Bild-Digitalisierung zwischen 320x240 (Vorgabe) und 640x480 um.
• Bild im Seitenverhältnis “16:9” | Schaltet die Bild-Digitalisierung zwischen 320x180 (Vorgabe) und 640x360 um.
Bildqualität | Schaltet die Bildqualität zwischen “Qualität 1” und “Qualität 2” um (→11.2 Einstellungen für JPEG-Bildformat [JPEG/H.264]).
Ausgangsposition*2 | Die Kamera fährt in Ausgangsposition (→[Ausgangsposition]). Die Anzeige der Ausgangsposition erfolgt nur, wenn sie vorher festgelegt worden ist.
Preset*2 | Drücken der Wahltaste für den entsprechenden Kamerakanal fährt die Kamera in die vorgegebene Presetposition und bringt deren Bilder zur Anzeige. (Die Wahltastennummern werden ab Preset-Nr. 5 nicht angezeigt. Es erfolgt lediglich Anzeige der Preset-IDs.) (→11.5.3 Einstellung von Presetpositionen (Setupmenü “Presetposition”))
AUX-Steuerung*2 | Steuern von Zusatzeinrichtungen. Diese Tasten erscheinen nur dann, wenn im Setupmenü “Klemme 3” auf “AUX-Ausgang” steht. (→13.1 Einstellung der Alarmoperationen [Alarm])

Anmerkung
•
Bei einigen Handys kann zwar die Auflösung geändert werden, aber nicht die Bild-Digitalisierung.
•
Wenn eine andere HTTP-Portnummer als “80” verwendet wird, “http://IP-Adresse: (Doppelpunkt) + Port-Nummer/mobile/mobile”*1 in das Adressenfeld des Browsers eingeben. Bei Verwendung von DDNS “http://Für DDNS-Sever registrierter Hostname: (Doppelpunkt) + Portnummer/mobile” zugegriffen werden.
•
Bei Wahl von “HTTPS” fürr “HTTPS” - “Anschluss” auf dem [Netzwerk]-Register der “Netzwerk”-Seite Folgendes eingeben:
“https://IP-Adresse: (Doppelpunkt) + Portnummer/mobile” oder “https://Für DDNS-Sever registrierter Hostname: (Doppelpunkt) + Portnummer/mobile”
•
Wenn das Authentisierungsfenster erscheint, Benutzernamen und Passwort eingeben. Einige Handys können bei jeder Umschaltung des Displays zur Passworteingabe auffordern.
•
Über das Handy kann Audio weder gesendet noch empfangen werden.
•
Je nach Art des verwendeten Handys kann die Anzeige größerer Bilder nicht möglich sein. Dieses Problem kann u.U. gelöst werden, indem “Einstellung der Bildqualität” für “JPEG” auf “9 Niedrig” gesetzt wird (→11.2 Einstellungen für JPEG-Bildformat [JPEG/H.264]).
•
Der Zugriff auf die obigen URL kann in Abhängigkeit vom Handytyp und Handyvertrag nicht möglich sein.
*1
Die IP-Adresse ist die globale WAN-IP-Adresse des Routers für den Zugriff über das Internet.
*2
Wenn “Benutzer-Auth.” auf “An” steht (→15.1 Einstellung der Benutzer-Authentifizierung [Benutzer-Auth.]), werden nur Benutzer der Berechtigungsebene “1. Administrator” oder “2. Kamerasteuer” angezeigt.