11.5.2 Einrichten von Maskenbereichen
Wenn “Super Dynamic(SD)” und “Gegenlichtkompensation(BLC)” auf “Aus” stehen, können die helleren Bereiche zur Gegenlichtkorrektur maskiert werden.
1.
Das Setupmenü “Bildeinst.” aufrufen. (→11.5 Bild- und Presetpositionseinstellungen [Bild/Position])
2.
Die [Start]-Taste neben “Maskenbereich” anklicken.
→
Das Bild auf dem [Bild/Position]-Register wird in einem Rahmen in 48 Segmente (6x8) unterteilt angezeigt.
3.
Die Segmente anklicken, die maskiert werden sollen.
→
Die angeklickten Segmente werden maskiert und erscheinen nun weiß. Die Maskierung kann durch erneutes Anklicken aufgehoben werden.
4.
Nach der Maskierung auf die [Ende]-Taste klicken.
→
Der das Bild auf dem [Bild/Position]-Register umgebende Rahmen verschwindet.
WICHTIG
•
Eine Änderung der JPEG/H.264 “Bild-Digitalisierung” kann eine Verschiebung des Maskenbereichs zur Folge haben. Nach einer Änderung der “Bild-Digitalisierung” die Einstellung überprüfen.
•
Die Konfigurierung von “Zusätzlicher elektronischer Zoom” kann eine Verschiebung des Maskenbereichs zur Folge haben. Nach einer Änderung der “Zusätzlicher elektronischer Zoom” die Einstellung überprüfen.
Anmerkung
•
Durch Anklicken der [Rücksetz]-Taste können alle Maskierungen aufgehoben werden.