16.2 FTP-Server-Einstellungen [FTP]
Auf der “Server”-Seite das [FTP]-Register anklicken. (→9.1 Anzeigen des Setupmenüs, 9.2 Einstellungen im Setupmenü)
Die Einstellungen für den zum Übertragen von Alarmbildern verwendeten FTP-Server erfolgen auf dieser Seite.
[FTP-Serveradresse]
Die IP-Adresse bzw. den Hostnamen des FTP-Servers eingeben.
•
Zulässige Zeichenanzahl: 1 - 128 Zeichen
•
Zulässige Zeichen: Alphanumerische Zeichen, einschließlich Doppelpunkt (:), Punkt (.), Unterstreichung (_) und Bindestrich (-).
WICHTIG
•
Bei Eingabe des Hostnamens unter “FTP-Serveradresse” müssen die DNS-Einstellungen auf der Seite “Netzwerk”, [Netzwerk]-Register vorgenommen werden. (→17.1 Netzwerkeinstellungen [Netzwerk])
[Benutzername]
Einen Benutzernamen (Login-Namen) für den Zugriff auf den FTP-Server eingeben.
•
Zulässige Zeichenanzahl: 1 - 32 Zeichen
•
Zulässige Zeichenanzahl: " & : ; \
[Passwort]
Ein Passwort für den Zugriff auf den FTP-Server eingeben.
•
Zulässige Zeichenanzahl: 0 - 32 Zeichen
•
Nicht verfügbare Zeichen: " &
[Steuerport]
Eine Steuerportnummer für den FTP-Server eingeben.
•
Einstellbare Portnummern: 1-65535
•
Vorgabe: 21
Folgende Portnummern stehen nicht zur Verfügung, da sie bereits vergeben sind.
20, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[FTP-Modus]
Den FTP-Modus auf “Passiv” oder “Aktiv” setzen.
Gewöhnlich “Passiv” wählen. Falls im Modus “Aktiv” keine Verbindung zustande kommt, den Modus “Passiv” wählen und die Verbindung erneut versuchen.
•
Vorgabe: Passiv