17.2 Einstellung der HTTPS-Parameter
Auf der “Netzwerk”-Seite das [Netzwerk]-Register anklicken. (→9.1 Anzeigen des Setupmenüs, 9.2 Einstellungen im Setupmenü)
Auf dieser Seite erfolgen die Einstellungen für das HTTPS-Protokoll, mit dem der Zugriff auf die Kameras zur erhöhten Netzwerksicherheit verschlüsselt werden kann.
Das Einstellverfahren für die HTTPS-Parameter ist im Folgenden beschrieben.
Generierung des CRT-Schlüssels (SSL-Kodierungsschlüssel) (→17.2.1 Generierung des CRT-Schlüssels (SSL-Kodierungsschlüssel))
Generierung des selbstsignierten Zertifikats (→17.2.2 Generierung des selbstsignierten Zertifikats (Sicherheitszertifikat))
Generierung einer CSR (Certificate Signing Request [Zertifikatsregistrierungsanforderung]) (→17.2.3 Generierung einer CSR (Certificate Signing Request [Zertifikatsregistrierungsanforderung]))
Installation des Serverzertifikats (→17.2.4 Installation des Serverzertifikats)
Einrichten des Anschlussprotokolls (→17.2.5 Einrichten des Anschlussprotokolls)
Anmerkung
•
Um ein Serverzertifikat nutzen zu können, muss dieses zunächst bei der Zertifizierungsstelle (CA) beantragt und von dieser erteilt werden.
•
Es wird entweder ein selbstsigniertes oder ein Serverzertifikat benötigt. Sind beide Zertifikate installiert, so hat das Serverzertifikat gegenüber dem selbstsignierten Zertifikat den Vorrang.