11.1 Einstellung der Bild-Digitalisierung [JPEG/H.264]
Auf der “Bild/Audio”-Seite das [JPEG/H.264]-Register anklicken. (→9.1 Anzeigen des Setupmenüs, 9.2 Einstellungen im Setupmenü)
[Bild-Digitalisierung]
Eine der unten aufgeführten Bild-Digitalisierungen (Pixelzahlen) wählen.
2 Megapixel [16:9]/1,3 Megapixel [16:9]/1,3 Megapixel [4:3]
•
Vorgabe: 2 Megapixel [16:9]
WICHTIG
•
Eine Änderung der “Bild-Digitalisierung” bei der Einstellung von Maskenbereichen (→11.5.2 Einrichten von Maskenbereichen) kann eine Verschiebung der Bereiche zur Folge haben. Es empfiehlt sich daher, die Maskenbereiche nach der Einstellung der “Bild-Digitalisierung” vorzunehmen.
Anmerkung
•
Wenn “VIQS” auf “An” steht und der Wert für “Bildseitenverhältnis” wird von “4:3” zu “16:9” geändert, sicherstellen, dass der Einstellwert für VIQS innerhalb des vorgegebenen Bereichs liegt.