10.1 Grundeinstellungen [Allgemeines]
Auf der “Allgemeines”-Seite das [Allgemeines]-Register anklicken. (→9.1 Anzeigen des Setupmenüs, 9.2 Einstellungen im Setupmenü)
Auf dieser Seite können Einstellungen wie Kameratitel und Zeit und Datum vorgenommen werden.
[Kameratitel]
Den Titel der Kamera eingeben. Nach Eingeben des Kameratitels die [Einst.]-Taste anklicken. Der eingegebene Titel erscheint im “Kameratitel”-Feld.
•
Zulässige Zeichenanzahl: 0 - 20 Zeichen
•
Nicht verfügbare Zeichen: " &
•
Vorgabe: Je nach Modell unterschiedlich.
WV-SW396 /WV-SW395 /WV-SC386 /WV-SC385 /WV-SC384 /WV-SW175 /WV-SW174W /WV-SW172 /WV-ST165 /WV-ST162
[Datum/Uhrzeit]
Aktuelle Zeit und Datum einstellen. Wenn für “Zeitanzeigeformat” “12h” gesetzt wird, sind “AM” und “PM” wählbar.
•
Einstellbereich: 01/01/2010 00:00:00 - 31/12/2035 23:59:59
WICHTIG
•
In Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und der Betriebsdauer können sich Abweichungen bei Zeit/Datum ergeben.
•
Die Zeit am NTP-Server abgleichen, wenn der Betrieb des Systems eine genauere Einstellung von Uhrzeit und Datum erfordert. (→16.3 NTP-Server-Einstellungen [NTP])
[Zeitanzeigeformat]
Als Zeitanzeigeformat “24h”, “12h” oder “Aus” wählen. Unter “Datum/Uhrzeit” die aktuelle Stunde im gewählten Format eingeben. “Aus” wählen, wenn Zeit und Datum nicht angezeigt werden sollen.
•
Vorgabe: 24h
[Zeit-/Datum-Anzeigeformat]
Ein Anzeigeformat für Zeit/Datum wählen. Bei Einstellung von “Zeit-/Datum-Anzeigeformat” auf “24h” und “Datum/Uhrzeit” auf “2010/04/01 13:10:00” werden Zeit und Datum wie folgt angezeigt:
•
DD/MM/YYYY: 01/04/2010 13:10:00
•
MM/DD/YYYY: 04/01/2010 13:10:00
•
DD/Mmm/YYYY: 01/Apr/2010 13:10:00
•
YYYY/MM/DD: 2010/04/01 13:10:00
•
Mmm/DD/YYYY: Apr/01/2010 13:10:00
•
Vorgabe:
–
DD/MM/YYYY (E-Modell)
–
Mmm/DD/YYYY (P-Modell)
[DST(Sommerzeit)]
Durch Wahl von “Ein”, “Aus” oder “Autom.” Sommerzeit aktivieren bzw. deaktivieren. Diesen Posten einstellen, wenn am Standort der Kamera Sommerzeit eingeführt ist.
•
Ein: Umschaltung auf Sommerzeit. Bei Sommerzeit erscheint links der angezeigten Zeit ein Sternchen (*).
•
Aus: Keine Umschaltung auf Sommerzeit.
•
Autom.: Aktiviert die Umschaltung auf Sommerzeit entsprechend den Einstellungen unter “Startzeit und -datum” und “Endzeit und -datum” (Monat, Woche, Wochentag, Zeit).
•
Vorgabe: Aus
[NTP/Zeitzone]
Anklicken von “NTP >>” bringt das [NTP]-Register auf der Seite “Server” zur Anzeige. (→16.3 NTP-Server-Einstellungen [NTP])
[Startzeit und -datum] [Endzeit und -datum]
Wenn “Autom.” auf “DST(Sommerzeit)” steht, Startzeit und –datum sowie Endzeit und –datum wählen (Monat, Woche, Wochentag, Zeit).
[Kameratitel-Anzeige]
Mit “An” oder “Aus” die Einblendung des Kameratitels auf dem Bildschirm ein- bzw. ausschalten. Bei Wahl von “An” wird die unter “Kameratitel-Anzeige(0-9, A-Z)” eingegebene Zeichenfolge an der als “OSD” festgelegten Position angezeigt.
•
Vorgabe: Aus
Anmerkung
:
•
Wenn die Kamera in eine Presetposition gefahren wird, wird der unter “Kameratitel-Anzeige” festgelegte Kameratitel gelöscht und stattdessen die Preset-ID angezeigt.
[Kameratitel-Anzeige(0-9, A-Z)]
Die auf dem Bild anzuzeigende Zeichenfolge eingeben.
•
Zulässige Zeichenanzahl: 0 - 20 Zeichen
•
Zulässige Zeichen: 0-9, A-Z und folgende Symbole:
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; = ?
•
Vorgabe: Keine (leer)
[OSD] - [Position]
Die Position wählen, an der Zeit, Datum und die Zeichenfolge auf der “Live”-Seite angezeigt werden sollen.
•
Oben links: Die obigen Informationen werden in der oberen linken Ecke des Hauptbereichs auf der “Live”-Seite angezeigt.
•
Unten links: Die obigen Informationen werden in der unteren linken Ecke des Hauptbereichs auf der “Live”-Seite angezeigt.
•
Oben rechts: Die obigen Informationen werden in der oberen rechten Ecke des Hauptbereichs auf der “Live”-Seite angezeigt.
•
Unten rechts: Die obigen Informationen werden in der unteren rechten Ecke des Hauptbereichs auf der “Live”-Seite angezeigt.
•
Vorgabe: Oben links
[OSD] - [Zeichengröße]
Die Zeichengröße für die eingegebene Zeichenfolge wählen, die an der gewählten Anzeigeposition auf dem Bildschirm der “Live”-Seite angezeigt werden soll.
•
Groß: Wählt große Zeichen.
•
Mittel: Wählt mittelgroße Zeichen.
•
Klein: Wählt kleine Zeichen.
•
Vorgabe: Mittel
Anmerkung
•
Für SC384/SW175/SW174W/SW172/ST165/ST162 wird “Klein” eingestellt.
[Helligkeitsstatusanzeige]
Mit “An” oder “Aus” die Anzeige des Helligkeitswerts auf der “Live”-Seite bei der Helligkeitseinstellung aktivieren bzw. deaktivieren.
•
Vorgabe: An
[Anzeige]
Hier können die unten aufgeführten Anzeigen aktiv bzw. inaktiv geschaltet werden.
–
Linkanzeige
–
Zugriffsanzeige
–
Live-Anzeige
•
An: Alle Anzeigen leuchten entsprechend dem Betriebszustand.
•
An(Zugriff): Nur die Live-Anzeige leuchtet, während Bilder betrachtet werden.
•
Aus: Alle Anzeigen gehen aus.
–
WIRELESS-Taste (WPS-Anzeige)
•
An: Die Anzeige leuchtet entsprechend dem WPS-Betriebszustand.
•
An(Zugriff): Die Anzeige leuchtet zu Beginn des WPS-Betriebs und erlischt während des normal Betriebs.
•
Aus: Die Anzeige leuchtet zu Beginn des WPS-Betriebs und erlischt während des normal Betriebs.
•
Vorgabe: An
Anmerkung
•
LINK-Anzeige (orange): Leuchtet, wenn die Verbindung zum angeschlossenen Gerät hergestellt ist.
•
Zugriffsanzeige (Grün): Leuchtet, wenn auf ein Netzwerk zugegriffen wird.
•
Live-Anzeige (rot/orange/grün): Die Live-Anzeige leuchtet bzw. blinkt wie unten beschrieben in Abhängigkeit vom Zustand der Kamera.

Betriebszustand | Anzeigezustand
--- | ---
Strom eingeschaltet | Vor Anschaltung ans Netzwerk | Blinkt orange
Nach Anschaltung ans Netzwerk | Blinkt orange → Blinkt grün → Leuchtet grün
Im Wartezustand oder während des Anschlusses (Kabel nicht angeschlossen.) | Leuchtet orange
Im Wartezustand oder während des Anschlusses (Kabel angeschlossen) | Leuchtet grün
Während eines Upgrade | Blinkt orange
Während der Initialisierung | Blinkt orange → Erlischt
Portweiterleitungsfehler aufgrund der UPnP -Funktion | Blinkt orange (in Abständen von 2 Sekunden (1 Sekunde an/1 Sekunde aus))
Störung der Kamera | Blinkt rot
Fehler beim Schreiben der SDHC/SD-Speicherkarte*1 | Leuchtet rot

•
WIRELESS-Taste (rot/orange/grün) : Die WIRELESS-Taste leuchtet bzw. blinkt wie unten beschrieben in Abhängigkeit vom Zustand der drahtlosen Verbindung.

Betriebszustand | Anzeigezustand
--- | ---
WPS wurde nicht konfiguriert | Geht aus
WPS startet | Blinkt orange
WPS-Einstellung erfolgreich (WPS definiert) | Leuchtet grün
WPS-Einstellung fehlgeschlagen | Blinkt rot ca. 10 Sekunden → Geht aus

:
•
Die Einstellungen unter “Anzeige” beeinflussen den Anzeigestatus (an/aus) der FUNCTION-Taste nicht. Zu Einzelheiten über die FUNCTION-Taste siehe das Installationshandbuch.
[Alarmstatus-Aktualisierungsmodus]
Eines der unten aufgeführten Intervalle für die Meldung über den Betriebszustand der Kamera wählen.
Wenn sich der Betriebszustand der Kamera ändert, wird durch Anzeige der Alarmanzeige-Taste, [AUX]-Taste oder der SD-Speicheranzeige*1 auf den Betriebszustand. der Kamera hingewiesen.
•
Abfrage(30s): Der Betriebszustand der Kamera wird alle 30 Sekunden aktualisiert und gemeldet.
•
Echtzeit: Meldet den Betriebszustand der Kamera, wenn sich dieser geändert hat.
•
Vorgabe: Echtzeit
Anmerkung
•
In bestimmten Netzumgebungen erfolgt in Echtzeit eventuell keine Meldung.
[Alarmstatus-Eingangsport]
Bei Wahl von “Echtzeit” für “Alarmstatus-Aktualisierungsmodus” muss eine Portnummer vorgegeben werden, an die die Zustandsänderung gemeldet werden soll.
•
Einstellbare Portnummern: 1 - 65535
•
Vorgabe: 31004
Folgende Portnummern stehen nicht zur Verfügung, da sie bereits vergeben sind.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Autom. Installation der Viewer-Software]
Hier ist festzulegen, ob die Viewer-Software der Kamera installiert werden soll.
•
An: Die Viewer-Software der Kamera wird automatisch installiert.
•
Aus: Die Viewer-Software der Kamera kann nicht installiert werden.
•
Vorgabe: An
WICHTIG
•
Die Anzeige von Bildern sowie das Empfangen/Senden von Ton zwischen Kamera und PC ist nicht möglich, wenn die Viewer-Software “Network Camera View 4S” nicht im PC installiert ist.
•
Wie oft die Viewer-Software über die Kamera installiert wurde, kann auf der “Wartung”-Seite, [Upgrade]-Register überprüft werden.
[Sprache]
Die Sprache wählen, in der die Anzeige bei Zugriff auf die Kamera anfänglich erfolgt.
Englisch/Japanisch/Italienisch/Französisch/Deutsch/Spanisch/Chinesisch/Russisch
•
Vorgabe: Englisch
Die Anzeigesprache auf der “Live”-Seite kann ebenfalls geändert werden. (→1.2 “Live”-Seite)
*1