11.4 Einstellungen für MPEG-4-Bildformat [JPEG/MPEG-4] (SW396/SW395/SC386/SC385/SC384)
Auf der “Bild/Audio”-Seite das [JPEG/MPEG-4]-Register anklicken. (→9.1 Anzeigen des Setupmenüs, 9.2 Einstellungen im Setupmenü)
Wenn “Video-Codierformat” auf “MPEG-4” steht, wird das [JPEG/MPEG-4]-Register angezeigt. (→11.3 Einstellungen für H.264-Bildformat [JPEG/H.264])
In diesem Abschnitt erfolgen Einstellungen für MPEG-4-Bilder wie “Max. Bitrate (pro Client)*”, “Bild-Digitalisierung (Pixelzahl)” und “Bildqualität”. Siehe 11.2 Einstellungen für JPEG-Bildformat [JPEG/H.264] (order JPEG/MPEG-4) und 11.3 Einstellungen für H.264-Bildformat [JPEG/H.264] zu Einzelheiten über die Einstellungen für JPEG- und H.264-Bilder.
[Video-Codierformat]
Als Video-Codierformat “MPEG-4” wählen.
•
H.264: Video-Codierformat wird auf H.264 eingestellt. Folgende Einstellungen beziehen sich auf H.264. (→11.3 Einstellungen für H.264-Bildformat [JPEG/H.264]) Der Name des Registers wechselt auf [JPEG/H.264].
•
MPEG-4: Video-Codierformat wird auf MPEG-4 eingestellt. Folgende Einstellungen beziehen sich auf MPEG-4.
Der Name des Registers wechselt auf [JPEG/MPEG-4].
•
Vorgabe: H.264
MPEG-4(1) / MPEG-4(2)
[MPEG-4-Übertragung]
Mit “An” oder “Aus” die Übertragung von MPEG-4-Bildern aktivieren bzw. deaktivieren.
•
An: Übertragung von MPEG-4-Bildern
•
Aus: Keine Übertragung von MPEG-4-Bildern
•
Vorgabe: An
WICHTIG
•
Bei Wahl von “4:3 (800x600)”*1 oder “16:9” für “Bildseitenverhältnis” steht MPEG-4 Übertragung nicht zur Verfügung.
•
Wenn “Aufzeichnungsformat” auf “H.264” steht, ist MPEG4-Übertragung nicht wählbar.
Anmerkung
•
Wenn unter “MPEG-4-Übertragung” der Posten “MPEG-4(1)” oder “MPEG-4(2)” auf “An” steht, können sowohl MPEG-4 als auch JPEG-Bilder auf der “Live”-Seite angezeigt werden.
•
Wenn unter “MPEG-4-Übertragung” die Posten “MPEG-4(1)” und “MPEG-4(2)” auf “An” stehen, ist es möglich, MPEG-4-Bilder unter den beiden Einstellungen auf verschiedenen Geräten zu betrachten.
•
Wenn unter “MPEG-4-Übertragung” der Posten “MPEG-4(1)” oder “MPEG-4(2)” auf “An” steht, kann sich ein längeres Übertragungsintervall für JPEG-Bilder ergeben.
[Internet-Modus (über HTTP)]
Zum Übertragen von MPEG-4-Bildern über das Internet “An” wählen. MPEG-4-Bilder können übertragen werden, ohne die Einstellungen eines auf JPEG-Bilder eingestellten Breitband-Routers zu ändern.
•
An: MPEG-4-Bilder und Audio werden über den HTTP-Port übertragen. Siehe [HTTP-Port] zu Einzelheiten über die Einstellung von HTTP-Portnummern.
•
Aus: MPEG-4-Bilder und Audio werden über den UDP-Port übertragen.
•
Vorgabe: Aus
Anmerkung
•
Bei Wahl von “An” steht als “Verbindungsart” nur “Unicast-Port (AUTO)” zur Verfügung.
•
Bei Wahl von “An” können einige Sekunden vergehen, bis MPEG-4-Bilder angezeigt werden.
•
Wenn bei Wahl von “An” zu viele Benutzer gleichzeitig zugreifen oder die Übertragung mit Audio erfolgt, werden MPEG-4-Bilder u.U. nicht angezeigt.
•
Bei Wahl von “An” ist nur Zugriff auf IPv4-Adressen möglich.
[Bild-Digitalisierung (Pixelzahl)]
Als Bild-Digitalisierungswert für MPEG-4-Bilder “QVGA” oder “VGA” wählen.
•
Vorgabe:
–
MPEG-4(1): VGA
–
MPEG-4(2): VGA
[Übertragungspriorität]
Eine der folgenden Übertragungsprioritäten für MPEG-4-Bilder wählen:
•
Konstante Bitrate: MPEG-4-Bilder werden mit der unter “Max. Bitrate (pro Client)*” gewählten Bitrate übertragen.
•
Priorität der Bildwiederholfrequenz: MPEG-4-Bilder werden mit der unter “Bildwiederholfrequenz*” gewählten Bildwiederholfrequenz übertragen.
•
Größte Mühe: In Abhängigkeit von der verfügbaren Netzwerkbandbreite werden MPEG4-Bilder mit einer Bitrate übertragen, die zwischen dem Maximal- und Minimalwert der unter “Max. Bitrate (pro Client)*” gewählten Bitrate liegt.
•
Vorgabe: Priorität der Bildwiederholfrequenz
Anmerkung
•
Wenn “Übertragungspriorität” auf “Priorität der Bildwiederholfrequenz” steht, kann sich eine Einschränkung der gleichzeitig zulässigen Kamerazugriffe ergeben.
[Bildwiederholfrequenz*]
Eine der folgenden Bildwiederholfrequenzen für MPEG-4-Bilder wählen:
1fps/ 3fps/ 5fps*/ 7,5fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 20fps*/ 30fps*
•
Vorgabe: 30fps*
Anmerkung
•
Diese Einstellung steht zur Verfügung, wenn “Übertragungspriorität” auf “Priorität der Bildwiederholfrequenz” steht.
•
“Bildwiederholfrequenz*” ist durch “Max. Bitrate (pro Client)*” begrenzt. Deshalb ist die Bitrate eventuell niedriger als der eingestellte Wert, wenn ein von einem Sternchen (*) gefolgter Wert gewählt wird.
[Max. Bitrate (pro Client)*]
Eine MPEG-4-Bitrate pro Client wählen: Wenn für “Übertragungspriorität” der Posten “Größte Mühe” gewählt wird, die maximale und minimale Bitrate vorgeben.
64kbps/ 128kbps*/ 256kbps*/ 384kbps*/ 512kbps*/ 768kbps*/ 1024kbps*/ 1536kbps*/ 2048kbps*/ 3072kbps*/ 4096kbps*/ Unbegrenzt*
•
Vorgabe:
–
MPEG-4(1): 2048kbps*
–
MPEG-4(2): 2048kbps*
* “Unbegrenzt*” steht nur bei Einstellung von “Übertragungspriorität” auf “Priorität der Bildwiederholfrequenz” zur Verfügung.
Anmerkung
•
Die MPEG4-Bitrate ist durch “Bandbreitenskalierung(Bitrate)” auf dem [Netzwerk]-Register der “Netzwerk”-Seite (→17.1 Netzwerkeinstellungen [Netzwerk]) beschränkt. Deshalb ist die Bitrate niedriger als der eingestellte Wert, wenn ein von einem Sternchen (*) gefolgter Wert gewählt wird.
•
Bei Wahl von “Unbegrenzt*” ist die Anzahl der auf Bilder im Format MPEG-4 zugreifenden Benutzer auf “1” beschränkt. (Nur ein einziger Benutzer kann auf Bilder im Format MPEG-4 zugreifen.)
•
“MPEG-4(1)” und “MPEG-4(2)” können nicht beide auf “Unbegrenzt*” gesetzt werden.
[Bildqualität]
Eine der folgenden Bildqualitäten für das MPEG-4-Format wählen:
Niedrig(Priorität Bewegung)/ Normal/ Fein(Priorität Bildqualität)
•
Vorgabe: Normal
Anmerkung
•
Diese Einstellung ist aktivierbar, wenn “Übertragungspriorität” auf “Konstante Bitrate” oder “Größte Mühe” steht.
[Auffrischintervall]
Ein Intervall (I-Frame-Intervall; 0,2 - 5 Sek.) für die Auffrischung der angezeigten MPEG-4-Bilder wählen.
In einer Netzwerkumgebung, in der häufig Fehler auftreten, das Auffrischintervall für MPEG-4-Bilder verkürzen, um Bildverzerrung zu reduzieren. Das Auffrischintervall kann jedoch länger sein als der Einstellwert.
0,2s/ 0,25s/ 0,33s/ 0,5s/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s
•
Vorgabe: 1s
[Verbindungsart]
Eine der folgenden Verbindungsarten für das MPEG-4-Format wählen.
•
Unicast-Port (AUTO): Der Mehrfachzugriff auf dieselbe Kamera durch bis zu 14 Benutzer ist möglich. Bei der Übertragung von Bild- und Tondaten von der Kamera werden “Unicast-Port1(Bild)” und “Unicast-Port2(Audio)” automatisch angewählt. Wenn eine Festlegung der Portnummer für die Übertragung von MPEG-4-Bildern nicht erforderlich ist, wie z.B. in bestimmten LAN-Umgebungen, sollte “Unicast-Port (AUTO)” gewählt werden.
•
Unicast-Port (MANUELL): Der Mehrfachzugriff auf dieselbe Kamera durch bis zu 14 Benutzer ist möglich. Um Bild- und Ton daten von der Kamera zu übertragen, müssen “Unicast-Port1(Bild)” und “Unicast-Port2(Audio)” manuell gewählt werden.
Die Portnummer des für die Übertragung von MPEG-4-Bildern über das Internet verwendeten Routers kann durch Einstellung von “Unicast-Port (MANUELL)” festgelegt werden (→17.1 Netzwerkeinstellungen [Netzwerk]). Siehe die Bedienungsanleitung des verwendeten Routers.
•
Multicast: Eine unbegrenzte Anzahl Benutzer kann gleichzeitig auf eine Kamera zugreifen. Bei Multicast-Übertragung von MPEG-4-Bildern die Felder “Multicast-Adresse”, “Multicast-Port” und “Multicast TTL/HOPLimit” ausfüllen.
* Siehe 1.1 Überwachen von Bildern einer Einzelkamera zu Einzelheiten über maximalen Mehrfachzugriff.
•
Vorgabe: Unicast-Port (AUTO)
[Unicast-Port1(Bild)]*2
Die Unicast-Portnummer (für die Übertragung von Bildern der Kamera) eingeben.
•
Einstellbare Portnummern: 1024-50000 (Nur gerade Zahlen sind zulässig.)
•
Vorgabe:
–
MPEG-4(1): 32004
–
MPEG-4(2): 32014
[Unicast-Port2(Audio)]*2
Die Unicast-Portnummer (für die Übertragung des Tons von der Kamera) eingeben.
•
Einstellbare Portnummern: 1024-50000 (Nur gerade Zahlen sind zulässig.)
•
Vorgabe:
–
MPEG-4(1): 33004
–
MPEG-4(2): 33014
[Multicast-Adresse]*3
Die Multicast-IP-Adresse eingeben. Bild und Ton werden zur vorgegebenen IP-Adresse übertragen.
•
Einstellbare IPv4-Adressen: 224.0.0.0 - 239.255.255.255
•
Einstellbare IPv6-Adressen: Mit “SCH-VOR” beginnende Multicast-Adresse
•
Vorgabe:
–
MPEG-4(1): 239.192.0.20
–
MPEG-4(2): 239.192.0.21
Anmerkung
•
Eine noch nicht vergebene IP-Adresse als Multicast-Adresse eingeben.
[Multicast-Port]*3
Die Multicast-Portnummer (für die Übertragung von Bildern der Kamera) eingeben.
•
Einstellbare Portnummern: 1024 - 50000 (Nur gerade Zahlen sind zulässig.)
•
Vorgabe: 37004
Anmerkung
•
Die Portnummer, die bei der Übertragung von Audiodaten durch die Kamera herangezogen wird, setzt sich aus der Multicast-Portnummer plus “1000” zusammen.
[Multicast TTL/HOPLimit]*3
Einen Wert für Multicast-TTL/HOPLimit eingeben.
•
Einstellbare Werte: 1 - 254
•
Vorgabe: 16
WICHTIG
•
Bei Übertragung von MPEG-4-Bildern über ein Netzwerk kommen die übertragenen Bilder in Abhängigkeit von der Proxyserver- bzw. Firewall-Einstellung u.U. nicht zur Anzeige. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Administrator des Netzwerks.
•
Bei Verwendung von mehreren Netzwerk-Schnittstellenkarten im PC sollten die nicht für den Empfang von Bildern eingesetzten Schnittstellenkarten unwirksam gemacht werden, wenn Bilder über den Multicast-Port angezeigt werden.
[Reibungslose Video-Wiedergabe im Browser (Pufferung)]
Die Einstellungen zum Anzeigen von Kamerabildern mit der Viewer-Software durchführen.
•
An: Bilder werden vorübergehend im Computer gespeichert und reibungslos angezeigt.
•
Aus: Bilder werden in Echtzeit angezeigt und nicht im Computer gespeichert.
•
Vorgabe: Aus
*1
*2
Wenn “Verbindungsart” auf “Unicast-Port (MANUELL)” steht, muss die Unicast-Portnummer angegeben werden.
*3
Wenn “Verbindungsart” auf “Multicast” steht, muss die Multicast-IP-Adresse angegeben werden.