11.6.3 Einrichten von Maskenbereichen
Wenn “Super Dynamic(SD)” oder “Weiter Dynamikbereich (WDR)” und “Gegenlichtkompensation(BLC)” auf “Aus” stehen, können die helleren Bereiche zur Gegenlichtkorrektur maskiert werden.
1.
Das Setupmenü “Bildeinst.” aufrufen. (→11.6 Bild- und Presetpositionseinstellungen [Bild/Position])

2.
Die [Start]-Taste neben “Maskenbereich” anklicken.
→
Das Bild auf dem [Bild/Position]-Register wird in einem Rahmen in 48 Segmente (6x8) unterteilt angezeigt.
3.
Die Segmente anklicken, die maskiert werden sollen.
→
Die angeklickten Segmente werden maskiert und erscheinen nun weiß. Die Maskierung kann durch erneutes Anklicken aufgehoben werden.
4.
Nach der Maskierung auf die [Ende]-Taste klicken.
→
Der das Bild auf dem [Bild/Position]-Register umgebende Rahmen verschwindet.
WICHTIG
•
Wenn das Bildseitenverhältnis für JPEG/H.264 mit “16:9” festgelegt ist, werden Bilder durch Ausblendung von Randbereichen im Verhältnis “4:3” angezeigt. Bei Einstellung auf “16:9” wird das Bild durch die Helligkeit des maskierten Bereichs beeinträchtigt. Es wird deshalb empfohlen, das Bildseitenverhältnis vor dem Maskieren erst auf “4:3” einzustellen.

| A. Bild im Seitenverhältnis “4:3” B. Bereiche, die bei Einstellung des Bildseitenverhältnisses auf “16:9” ausgeblendet werden. C. Bild im Seitenverhältnis “16:9” (Ausschnitt aus dem Bild im Verhältnis 4:3)

Anmerkung
•
Durch Anklicken der [Rücksetz]-Taste können alle Maskierungen aufgehoben werden.