13.1 Einstellung der Alarmoperationen [Alarm]
Auf der “Alarm”-Seite das [Alarm]-Register anklicken. (→9.1 Anzeigen des Setupmenüs, 9.2 Einstellungen im Setupmenü)
Die Einstellung der Alarmoperationen erfolgt in diesem Abschnitt. Zu den die Alarmbilder und die Alarmausgangsklemme betreffenden Einstellungen siehe 13.3 Alarmbildeinstellungen [Alarm] und 13.5 Einstellung der Alarmausgangsklemme [Alarm].
Alarm
[Klemme 1]
Die Betriebsweise von Schnittstelle 1 festlegen.
•
Aus: Nicht belegt.
•
Alarmeingang: Empfängt Alarmsignale.
–
Schließen : Alarm wird gemeldet, wenn der Status der Klemme auf “An” wechselt.
–
Öffnen : Alarm wird gemeldet, wenn der Status der Klemme auf “Aus” wechselt.
•
Schwarzweiß-Eingang: Empfängt das Schwarzweiß-Umschaltsignal. (Wenn der Eingang auf An steht, ist Schwarzweißmodus aktiviert.)
•
Vorgabe: Aus
[Klemme 2]
Die Betriebsweise von Schnittstelle 2 festlegen.
•
Aus: Nicht belegt.
•
Alarmeingang: Empfängt Alarmsignale.
–
Schließen : Alarm wird gemeldet, wenn der Status der Klemme auf “An” wechselt.
–
Öffnen : Alarm wird gemeldet, wenn der Status der Klemme auf “Aus” wechselt.
•
Alarmausgang: Alarmsignale werden gemäß den unter “Alarmausgangsklemmen-Setup” (→13.5 Einstellung der Alarmausgangsklemme [Alarm]) getroffenen Einstellungen ausgegeben.
•
Vorgabe: Aus
[Klemme 3]
Die Betriebsweise von Schnittstelle 3 festlegen.
•
Aus: Nicht belegt.
•
Alarmeingang: Empfängt Alarmsignale.
–
Schließen : Alarm wird gemeldet, wenn der Status der Klemme auf “An” wechselt.
–
Öffnen : Alarm wird gemeldet, wenn der Status der Klemme auf “Aus” wechselt.
•
AUX-Ausgang: Liefert AUX-Ausgang. Die [AUX]-Tasten werden auf der “Live”-Seite angezeigt.
•
Vorgabe: Aus
WICHTIG
•
Nach einem Wechsel des Klemmenstatus von Offen auf Geschlossen (An) bzw. von Geschlossen auf Offen (Aus) dauert es mindestens ca.100 ms, bis die EXT I/O-Klemmen Alarmeingänge erfassen können. Nach einem Alarmeingang kann 5 Sekunden lang kein weiterer Alarm erfasst werden; Alarmsignale, die innerhalb dieser 5 Sekunden eingehen, werden deshalb nicht erfasst.
Anmerkung
•
Die AUX-Klemme kann auf der “Live”-Seite beliebig umgeschaltet werden (Öffnen/Schließen). Soll z.B. die Beleuchtung am Kamerastandort gesteuert werden, so kann ein Lampenregler an die Klemme angeschlossen und die Beleuchtung am Kamerastandort ferngesteuert werden.
•
Zu Einzelheiten über die Belastbarkeit der einzelnen Ein-/Ausgangsklemmen siehe das Installationshandbuch.
:
•
Bei Wahl von “Alarmeingang” wird Alarm gemeldet, wenn der Status der Klemme auf “An” wechselt. (Vorgabe)
Durch entsprechende Einstellung kann bewirkt werden, dass Alarm gemeldet wird, wenn der Status der Klemme auf “Aus” wechselt. Zu Einzelheiten über die Einstellung siehe die [Readme]-Datei auf der mitgelieferten CD-ROM. Weitere Informationen zu unterstützter Software finden Sie auf unserer Website (http://security.panasonic.com/support/info/).
[VMD-Alarm]
Anklicken von “VMD >>” bringt das [VMD-Bereich]-Register auf der Seite “Alarm” zur Anzeige. (→13.7 VMD-Einstellungen [VMD-Bereich])
[Autom. Trackingalarm]
Anklicken von “Autom. Tracking einstellen >>” bringt das [Bild/Position]-Register auf der Seite “Kamera” zur Anzeige. Das Setupmenü wird in einem neuen Fenster angezeigt. (→11.6.7 Einstellung von Auto-Tracking (Setupmenü “Autom. Tracking”) (SW396/SC386))
[Befehlsalarm]
Durch Wahl von “An” oder “Aus” den Empfang von Befehlsalarm aktivieren bzw. deaktivieren.
Mittels Befehlsalarm werden Alarmvorfälle bei den anderen Kameras über das Panasonic-Alarmprotokoll gemeldet. Bei Wahl von “An” werden sich über mehrere Kameras erstreckende Alarmoperationen durchgeführt.
•
Vorgabe: Aus
[Originating-Portnummer]
Eine Portnummer für den Empfang von Befehlsalarm wählen.
•
Einstellbereich: 1-65535
•
Vorgabe: 8181
Folgende Portnummern stehen nicht zur Verfügung, da sie bereits vergeben sind.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 59000-61000