11.6 Bild- und Presetpositionseinstellungen [Bild/Position]
Auf der “Bild/Audio”-Seite das [Bild/Position]-Register anklicken. (→9.1 Anzeigen des Setupmenüs, 9.2 Einstellungen im Setupmenü)
Anklicken der jedem Posten zugeordneten [Setup>>]-Taste bringt ein Detailmenü in einem neuen Fenster zur Anzeige. Während der Detaileinstellungen können die auf dem [Bild/Position]-Register angezeigtern Bilder überwacht werden.
Die Einstellungen für Bildqualität, Presetpositionen, autom. Schwenken, Patrouillen, Auto-Tracking, Orientierung, Privatzonen usw. sind im Folgenden beschrieben.
[Bildeinst.]
Mit der [Setup>>]-Taste das Setupmenü zum Einstellen der Bildqualität aufrufen. Das Setupmenü wird in einem neuen Fenster angezeigt.
(→11.6.1 Einstellung der Bildqualität (Setupmenü “Bildeinst.”) (SW396/SW395/SC386/SC385))
(→11.6.2 Einstellung der Bildqualität (Setupmenü “Bildeinst.”) (SC384/SW175/SW174W/SW172/ST165/ST162))
[Presetposition]
Mit der [Setup>>]-Taste das Setupmenü zum Einstellen von Presetpositionen aufrufen. Das Setupmenü wird in einem neuen Fenster angezeigt. (→11.6.4 Einstellung von Presetpositionen (Setupmenü “Presetposition”))
[Autom. Schwenken]
Mit der [Setup>>]-Taste das Setupmenü zum Einstellen von autom. Schwenken aufrufen. Das Setupmenü wird in einem neuen Fenster angezeigt. (→11.6.5 Einstellung von autom. Schwenken (Setupmenü “Autom. Schwenken”) (SW396/SW395/SC386/SC385/SC384))
[Patrouille]
Mit der [Setup>>]-Taste das Setupmenü zum Einstellen von Patrouillen aufrufen. Das Setupmenü wird in einem neuen Fenster angezeigt. (→11.6.6 Einstellung von Patrouillen (Setupmenü “Patrouille”) (SW396/SC386))
[Autom. Tracking]
Mit der [Setup>>]-Taste das Setupmenü zum Einstellen von Auto-Tracking aufrufen. Das Setupmenü wird in einem neuen Fenster angezeigt. (→11.6.7 Einstellung von Auto-Tracking (Setupmenü “Autom. Tracking”) (SW396/SC386))
[Orientierung]
Mit der [Setup>>]-Taste das Setupmenü zum Einstellen der Orientierung aufrufen. Das Setupmenü wird in einem neuen Fenster angezeigt (→11.6.8 Einstellung der Orientierung (Setupmenü “Orientierung”) (SW396/SC386)). Die [Setup>>]-Taste steht nur dann zur Verfügung, wenn [Kamerapositionsanzeige] auf [Richtungsanzeige] steht.
[Privatzone]
Mit der [Setup>>]-Taste das Setupmenü zum Einstellen von Privatzonen aufrufen. Das Setupmenü wird in einem neuen Fenster angezeigt. (→11.6.9 Einstellung von Privatzonen (Setupmenü “Privatzone”))