4.2 Alarmoperation
Auf der “Live”-Seite die Alarm-Anzeigetaste anzeigen
Im Alarmfall wird die Alarmanzeigetaste auf der “Live”-Seite angezeigt. (→1.2 “Live”-Seite)
WICHTIG
•
Wenn “Alarmstatus-Aktualisierungsmodus” (→10.1 Grundeinstellungen [Allgemeines]) auf “Abfrage(30s)” steht, wird die Alarmanzeigetaste alle 30 Sekunden aktualisiert. Es kann deshalb bis zu 30 Sekunden dauern, bis die Alarmanzeigetaste im Alarmfall auf der “Live”-Seite angezeigt wird.
Alarmbenachrichtigung des an den Alarmstecker angeschlossenen Geräts
Bei Eintreten eines Alarms kann über die Alarmschnittstelle auf der Rückseite der Kamera ein Signal ausgegeben und der Summer aktiviert werden. Die Einstellungen für den Alarmausgang können auf der “Alarm”-Seite, [Alarm]-Register, unter “Alarmausgangsklemmen-Setup” vorgenommen werden. (→13.1 Einstellung der Alarmoperationen [Alarm], 13.5 Einstellung der Alarmausgangsklemme [Alarm])
Abspeichern von Bildern auf SD-Speicherkarte (SW396/SW395/SC386/SC385/SC384/SW175/SW172/ST165/ST162)
Im Alarmfall werden Bilder (JPEG/H.264) auf SD-Speicherkarte gespeichert. Die Einstellungen zum Speichern von Bildern auf SD-Speicherkarte können auf dem [SD-Speicherkarte]-Register der “Allgemeines”-Seite (→10.2 Einstellung der SD-Speicherkarte [SD-Speicherkarte] (SW396/SW395/SC386/SC385/SC384/SW175/SW172/ST165/ST162)) sowie auf dem [Alarm]-Register der “Alarm”-Seite erfolgen. (→13.3 Alarmbildeinstellungen [Alarm])
Automatische Übertragung von Bildern zum Server
Im Alarmfall können Alarmbilder zu einem vorgegebenen Server übertragen werden. Die Einstellungen für die Übertragung von Alarmbildern zum Server können auf der “Alarm”-Seite, [Alarm]-Register, Abschnitt “Alarmbild” (→13.3 Alarmbildeinstellungen [Alarm]), und auf der “Server”-Seite, [FTP]-Register (→16.2 FTP-Server-Einstellungen [FTP]) vorgenommen werden.
WICHTIG
•
Bei Verwendung der SD-Speicherkarte auf dem [SD-Speicherkarte]-Register für “Speicher-Trigger” den Posten “FTP-Fehler” wählen. Wenn für “Speicher-Trigger” der Posten “Alarmeingang” oder “Manuell” gewählt wird, erfolgt keine Alarmbildübertragung zum FTP-Server im Alarmfall.
E-Mail-Nachricht im Alarmfall
Eine Alarm-Email (Alarmbenachrichtigung) kann im Alarmfall an vorher registrierte E-Mail-Adressen verschickt werden. Bis zu 4 Adressen können als Empfänger der Alarm-E-Mail vorgegeben werden. Der Alarm-E-Mail kann ein Alarmbild (Standbild) angehängt werden. Die Einstellungen zum Verschicken von Alarm-E-mails können auf der [Alarm]-Seite, [Benachrichtigung]-Register, “E-Mail-Nachricht” (→13.8 Einstellung der E-Mail-Nachricht [Benachrichtigung]) und auf der “Server”-Seite, [E-Mail]-Register (→16.1 Einstellung des E-Mail-Servers [E-Mail]) vorgenommen werden.
Benachrichtigung vorgegebener IP-Adressen im Alarmfall (Benachrichtigung über Panasonic-Alarmprotokoll)
Um diese Funktion nutzen zu können, muss ein Netzwerk-Diskrekorder usw. von Panasonic ans System angeschlossen sein. Wenn “Panasonic-Alarmprotokoll” auf “An” steht, wird das angeschlossene Panasonic-Gerät vom Alarmzustand der Kamera benachrichtigt. Die Einstellungen für das Panasonic-Alarmprotokoll können auf der “Alarm”-Seite, [Benachrichtigung]-Register, im Abschnitt Panasonic-Alarmprotokoll vorgenommen werden. (→13.9 Einstellungen für das Panasonic-Alarmprotokoll [Benachrichtigung])