13.2 Einstellung von Kameraoperationen im Alarmfall [Alarm]
Auf der “Alarm”-Seite das [Alarm]-Register anklicken. (→9.1 Anzeigen des Setupmenüs, 9.2 Einstellungen im Setupmenü)
Die Einstellung der Alarmoperationen im Alarmfall erfolgt in diesem Abschnitt. Zu Einzelheiten über die die Alarmfunktionen, Alarmbilder und Alarmausgangsklemme betreffenden Einstellungen siehe Seite 13.1 Einstellung der Alarmoperationen [Alarm], 13.3 Alarmbildeinstellungen [Alarm] und 13.5 Einstellung der Alarmausgangsklemme [Alarm].
Kamerabewegung bei Alarm
[Schnittstellenalarm 1]
Eine der folgenden Operationen für den Fall Schnittstellenalarm 1 wählen.
•
Aus: Bei Erfassung von Schnittstellenalarm 1 erfolgt keine Operation.
•
1-64 : Bei Wahl einer abgespeicherten Presetposition fährt die Kamera in diese Position, wenn Schnittstellenalarm 1 erfolgt.
•
Autom. Tracking : Bei Schnittstellenalarm 1 startet die Kamera Auto-Tracking.
•
1-256 : Wird eine bereits abgespeicherte Presetposition gewählt, fährt die Kamera bei Schnittstellenalarm 1 in diese Position.
•
Autom. Tracking : Bei Schnittstellenalarm 1 startet die Kamera Auto-Tracking.
•
Patrouille 1 : Bei Schnittstellenalarm 1 startet die Kamera die Patrouille.
* Patrouille 1 wird nicht angezeigt, wenn sie nicht abgespeichert wurde.
•
Vorgabe: Aus
[Schnittstellenalarm 2]
Eine der folgenden Operationen für den Fall Schnittstellenalarm 2 wählen.
•
Aus: Bei Erfassung von Schnittstellenalarm 2 erfolgt keine Operation.
•
1-64 : Bei Wahl einer abgespeicherten Presetposition fährt die Kamera in diese Position, wenn Schnittstellenalarm 2 erfolgt.
•
Autom. Tracking : Bei Schnittstellenalarm 2 startet die Kamera Auto-Tracking.
•
1-256 : Wird eine bereits abgespeicherte Presetposition gewählt, fährt die Kamera bei Schnittstellenalarm 2 in diese Position.
•
Autom. Tracking : Bei Schnittstellenalarm 2 startet die Kamera Auto-Tracking.
•
Patrouille 2 : Bei Schnittstellenalarm 2 startet die Kamera die Patrouille.
* Patrouille 2 wird nicht angezeigt, wenn sie nicht abgespeichert wurde.
•
Vorgabe: Aus
[Schnittstellenalarm 3]
Eine der folgenden Operationen für den Fall Schnittstellenalarm 3 wählen.
•
Aus: Bei Erfassung von Schnittstellenalarm 3 erfolgt keine Operation.
•
1-64 : Bei Wahl einer abgespeicherten Presetposition fährt die Kamera in diese Position, wenn Schnittstellenalarm 3 erfolgt.
•
Autom. Tracking : Bei Schnittstellenalarm 3 startet die Kamera Auto-Tracking.
•
1-256 : Wird eine bereits abgespeicherte Presetposition gewählt, fährt die Kamera bei Schnittstellenalarm 3 in diese Position.
•
Autom. Tracking : Bei Schnittstellenalarm 3 startet die Kamera Auto-Tracking.
•
Patrouille 3 : Bei Schnittstellenalarm 3 startet die Kamera die Patrouille.
* Patrouille 3 wird nicht angezeigt, wenn sie nicht abgespeichert wurde.
•
Vorgabe: Aus
[VMD-Alarm]
Eine der folgenden Operationen für den Fall VMD-Alarm wählen.
•
Aus: Bei Erfassung von VMD-Alarm erfolgt keine Operation.
•
1-64 : Bei Wahl einer abgespeicherten Presetposition fährt die Kamera in diese Position, wenn VMD-Alarm erfolgt.
•
Autom. Tracking : Bei VMD-Alarm startet die Kamera Auto-Tracking.
•
1-256 : Wird eine bereits abgespeicherte Presetposition gewählt, fährt die Kamera bei Schnittstellenalarm 1 in diese Position.
•
Autom. Tracking : Bei VMD-Alarm startet die Kamera Auto-Tracking.
•
Patrouille 1 : Bei VMD-Alarm startet die Kamera eine Patrouille.
* Patrouille 1 wird nicht angezeigt, wenn sie nicht abgespeichert wurde.
•
Vorgabe: Aus
[Befehlsalarm]
Eine der folgenden Operationen für den Fall Befehlsalarm wählen.
•
Aus: Bei Erfassung von Befehlsalarm erfolgt keine Operation.
•
1-64 : Bei Wahl einer abgespeicherten Presetposition fährt die Kamera in diese Position, wenn Befehlsalarm erfolgt.
•
Autom. Tracking : Bei Befehlsalarm startet die Kamera Auto-Tracking.
•
1-256 : Wird eine bereits abgespeicherte Presetposition gewählt, fährt die Kamera bei Schnittstellenalarm 1 in diese Position.
•
Autom. Tracking : Bei Befehlsalarm startet die Kamera Auto-Tracking.
•
Patrouille 1 : Bei Befehlsalarm startet die Kamera eine Patrouille.
* Patrouille 1 wird nicht angezeigt, wenn sie nicht abgespeichert wurde.
•
Presets nach Absender : Abspeichern der Absenderadresse für den Befehlsalarm und die Presetposition für diese Adresse bewirkt, dass die Kamera sich bei Erkennung eines Befehlsalarms in Presetposition bewegt.
Durch Anklicken von “Presets nach Absender >>” ein neues Fenster zum Einstellen von alarmbezogenen Presetpositionen öffnen. (→13.2.1 Einstellung von Presets nach Absender (Setupmenü “Presets nach Absender”) (SW396/SC386))
•
Vorgabe: Aus