Kapitel 18 Betrieb der Kamera über ein drahtloses LAN [Kabellos] (nur SW174W)
Die Einstellungen für das Anbinden der Kamera an ein drahtloses Netzwerk oder ein Drahtlosgerät können auf der “Kabellos”-Seite erfolgen.
Die Seite “Kabellos” enthält die 2 Register [Allgemeines] und [Status].
Vor den Einstellungen für den drahtlosen Betrieb die Netzwerkeinstellungen für die drahtgebundene Verbindung über ein LAN-Kabel durchführen. (→17.1 Netzwerkeinstellungen [Netzwerk])
Bei Verwendung eines drahtlosen Routers, der die automatische Einstellung mittels WPS unterstützt, kann die Einstellung automatisch erfolgen. (→18.2 Anschluss der Kamera an ein drahtloses LAN über WPS (automatische Einstellung) [Allgemeines])
Bei Verwendung eines drahtlosen Routers, der die automatische Einstellung mittels WPS nicht unterstützt, muss die Einstellung manuell erfolgen. (→18.1 Manueller Anschluss der Kamera an ein drahtloses LAN (manuelle Einstellung) [Allgemeines])
Die Funktion “Drahtlose QoS” der Kamera kann genutzt werden. (→18.3 Anwendung des Kameraparameters Drahtlose QoS [Allgemeines])
Nach Abschluss der Einstellungen für den drahtlosen Betrieb können Informationen über die drahtlose Verbindung, den Drahtlosebetrieb usw. abgerufen werden. (→18.4 Überprüfen der Drahtlos-Informationen der Kamera [Status])