17.6 Einstellungen für periodische FTP-Übertragung zum FTP-Server [FTP-Bildübertr]
Auf der “Netzwerk”-Seite das [FTP-Bildübertr]-Register anklicken. (→9.1 Anzeigen des Setupmenüs, 9.2 Einstellungen im Setupmenü)
Die die periodische FTP-Übertragung betreffenden Einstellungen erfolgen in diesem Abschnitt. Um Bilder periodisch zu einem FTP-Server übertragen zu können, ist die vorherige Einstellung erforderlich (→16.2 FTP-Server-Einstellungen [FTP]). Das Erstellen von Zeitplänen für die Bildübertragung ist auf 17.7 Einstellung von Zeitplänen für die periodische FTP-Übertragung zum FTP-Server [FTP-Bildübertr] beschrieben.
WICHTIG
•
Bei niedrigen Netzgeschwindigkeiten oder starkem Netzverkehr kann es vorkommen, dass die Bilder nicht genau in den vorgegebenen Zeitabständen oder innerhalb der vorgegebenen Zeitspanne übertragen werden.
•
Wenn sowohl die Alarmbildübertragung als auch die periodische FTP-Übertragung auf “An” stehen, hat die Alarmbildübertragung gegenüber der periodischen FTP-Übertragung den Vorrang. Wenn häufig Alarm auftritt, kann es vorkommen, dass die Bilder nicht genau in den vorgegebenen Zeitabständen oder innerhalb der vorgegebenen Zeitspanne übertragen werden.
:
•
Bei Verwendung der periodischen FTP-Übertragung auf dem [SD-Speicherkarte]-Register für “Speicher-Trigger” den Posten “FTP-Fehler” wählen.
Anmerkung
:
•
Wenn auf dem [SD-Speicherkarte]-Register für “Speicher-Trigger” der Posten “FTP-Fehler” gewählt ist, können Bilddaten, die mittels periodischer FTP-Übertragung nicht übertragen werden konnten, automatisch auf der SD-Speicherkarte gesichert werden. (→5.3 Abspeichern von Bildern auf SD-Speicherkarte bei Ausfall der periodischen FTP-Bildübertragung (SW396/SW395/SC386/SC385/SC384/SW175/SW172/ST165/ST162))
Periodische FTP-Übertragung
[FTP >>]
Anklicken von “FTP >>” bringt das [FTP]-Register auf der Seite “Server” zur Anzeige. (→16.2 FTP-Server-Einstellungen [FTP])
[Periodische FTP-Übertragung]
Mit “An” oder “Aus” die periodische Übertragung von Alarmbildern zum FTP-Server aktivieren bzw. deaktivieren.
Bei Wahl von “An” müssen die Einstellungen für den FTP-Server vorgenommen werden. (→16.2 FTP-Server-Einstellungen [FTP])
•
Vorgabe: Aus
[Verzeichnisname]
Das Verzeichnis eingeben, in dem die Bilder gespeichert werden sollen.
Zum Beispiel für das Verzeichnis “img” im FTP-Hauptverzeichnis “/img” eingeben.
•
Zulässige Zeichenanzahl: 1 - 256 Zeichen
•
Nicht verfügbare Zeichen: " & ;
•
Vorgabe: Keine (leer)
[Dateiname]
Den Dateinamen (Name der zu übertragenden Bilddatei) eingeben und eine der folgenden Namensoptionen wählen.
•
Name m. Zeit/Datum: Der Dateiname wird wie folgt aufgebaut:[“Eingegebener Dateiname” + “Zeit und Datum (Jahr/ Monat/ Tag/ Stunde/ Minute/ Sekunde)” + “Seriennummer (beginnend mit 00)”].
•
Name ohne Zeit/Datum: Der Dateiname besteht lediglich aus den unter “Dateiname” eingegebenen Zeichen. Bei Wahl von “Name ohne Zeit/Datum” wird die Datei durch jede neu eingehende Datei überschrieben.
•
Zulässige Zeichenanzahl: 1 - 32 Zeichen
•
Nicht verfügbare Zeichen: " & ; : / * < > ? \ |
•
Vorgabe: Keine (leer)
Anmerkung
•
Bei Wahl von “Name m. Zeit/Datum” ergibt sich der Dateiname [“Eingegebener Dateiname” + “Zeit und Datum (Jahr/Monat/Tag/Stunde/Minute/Sekunde)” + “Seriennummer (beginnend mit 00)”] + “s” für Sommerzeit.
[Übertragungsintervall]
Ein Intervall für die periodische FTP-Übertragung wählen.
1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 6s/ 10s/ 15s/ 20s/ 30s/ 1Min./ 2Min./ 3Min./ 4Min./ 5Min./ 6Min./ 10Min./ 15Min./ 20Min./ 30Min./ 1h/ 1,5h/ 2h/ 3h/ 4h/ 6h/ 12h/ 24h
•
Vorgabe: 1s
[Bild-Digitalisierung (Pixelzahl)]
Die Bild-Digitalisierung für die zu übertragenden Bilder wählen.
Bei Einstellung von “Bildseitenverhältnis” auf “4:3”
:
QVGA/ VGA/ 1280x960
:
QVGA/ VGA/ 800x600
Bei Wahl von “4:3 (VGA)” für “Bildseitenverhältnis”
QVGA/ VGA/ 1280x960
Bei Wahl von “4:3 (800x600)” für “Bildseitenverhältnis”
QVGA/ 800x600/ 1280x960
Bei Einstellung von “Bildseitenverhältnis” auf “16:9”
:
320x180/ 640x360/ 1280x720
:
320x180/ 640x360
•
Vorgabe: VGA