11.7 Toneinstellungen [Audio]
Auf der “Bild/Audio”-Seite das [Audio]-Register anklicken. (→9.1 Anzeigen des Setupmenüs, 9.2 Einstellungen im Setupmenü)
Die Toneinstellungen erfolgen auf dieser Seite.
Anmerkung
•
Bild und Ton sind nicht synchronisiert. Deshalb kann es zuweilen zu Synchronabweichungen zwischen Bild und Ton kommen.
•
Je nach Netzwerkumgebung kann es zu Tonunterbrechungen kommen.

[Audioübertragung/-empfang]
Einen Übertragungsmodus für das Senden/Empfangen von Audiodaten zwischen Kamera und PC wählen.
•
Aus: Es wird kein Audio zwischen Kamera und PC ausgetauscht. In diesem Fall sind die Audio-Einstellposten und -Tasten nicht wirksam.
•
Mikrofoneingang: Der PC empfängt Audiodaten von der Kamera. Die Bilder werden zusammen mit dem dazugehörigen Ton auf dem PC wiedergegeben. Bild und Ton sind nicht synchronisiert.
•
Audio-Ausgang: Der PC sendet Audiodaten zur Kamera. Der Ton wird über den an die Kamera angeschlossenen Lautsprecher abgegeben.
•
Interaktiv(Halb-Duplex): Kommunikation ist in beiden Richtungen möglich. Audiodaten können jedoch nicht gleichzeitig gesendet und empfangen werden.
•
Interaktiv(Voll-Duplex): Simultankommunikation in beiden Richtungen ist möglich.
•
Vorgabe: Aus
Anmerkung
•
Unter bestimmten Einsatzbedingungen kann Rückkopplung auftreten. In diesem Fall verhindern, dass das vom PC ausgehende Rückkopplungsgeräusch vom PC-Mikrofon aufgenommen wird.
•
Wenn auf der “Bild/Audio”-Seite, [JPEG/H.264] (oder [JPEG/MPEG-4])-Register, der Posten “Verbindungsart” auf “Multicast” steht, ist die Übertragung von Audio bei der Überwachung von H.264 (oder MPEG-4)-Bildern deaktiviert. Zum Übertragen von Audio von einem PC die [JPEG]-Taste auf der “Live”-Seite anklicken.
[Audio-Codierformat]
Als Audio-Codierformat G.726 oder G.711 wählen.
•
Vorgabe: G.726
Anmerkung
•
G.711 ist nur dann wählbar, wenn “Audioübertragung/-empfang” auf “Mikrofoneingang” steht.
[Audio-Bitrate]
Die Audio-Bitrate “16kbps” oder “32kbps” zum Senden/Empfangen von Audiodaten wählen.
•
Vorgabe: 32kbps
Anmerkung
•
Wird für “Bandbreitenskalierung(Bitrate)” (→17.1 Netzwerkeinstellungen [Netzwerk]) ein kleinerer Wert gesetzt, so dass die Übertragung von JPEG/H.264(MPEG-4) -Bildern den Vorrang hat, “Audio-Bitrate” auf “16kbps” setzen.
•
[Audio-Bitrate] ist nicht wählbar, wenn als “Audio-Codierformat” der Posten “G.711” gewählt ist.
[Mikrofon-Eingangslautstärke(Kamera zum PC)]
Den Lautstärkepegel für den Empfang von Kamera-Audio auf dem PC einstellen.
•
Mikrofon Hoch: Erhöht die Lautstärke. Dieser Parameter wird angewendet, wenn über ein Mikrofon Audio in die Kamera eingespeist wird.
•
Mikrofon Mittel: Erhöht die Lautstärke auf mittleres Niveau. Dieser Parameter wird angewendet, wenn über ein Mikrofon Audio in die Kamera eingespeist wird.
•
Mikrofon Niedrig: Senkt die Lautstärke. Dieser Parameter wird angewendet, wenn über ein Mikrofon Audio in die Kamera eingespeist wird.
•
Leitung Hoch: Erhöht die Lautstärke. Dieser Parameter wird angewendet, wenn über eine Leitung Audio in die Kamera eingespeist wird.
•
Leitung Mittel: Erhöht die Lautstärke auf mittleres Niveau. Dieser Parameter wird angewendet, wenn über eine Leitung Audio in die Kamera eingespeist wird.
•
Leitung Niedrig: Senkt die Lautstärke. Dieser Parameter wird angewendet, wenn über eine Leitung Audio in die Kamera eingespeist wird.
•
Vorgabe: Mikrofon Mittel
[Mikrofon-Eingangsintervall (Kamera zum PC)]
Das Intervall für den Audioempfang wählen.
20ms/ 40ms/ 80ms/ 160ms
•
Vorgabe: 40ms
Anmerkung
•
Wenn ein kürzeres Intervall gewählt wird, ergibt sich eine kürzere Verzögerungszeit. Wenn ein längeres Intervall gewählt wird, verlängert sich die Verzögerungszeit, aber Tonunterbrechungen nehmen ab. Das Intervall sollte an die Netzwerkumgebung angepasst werden.
[Audio-Ausgangslautst.(PC zur Kamera)]
Den Lautstärkepegel für den Empfang von PC-Audio an der Kamera einstellen.
Hoch/ Mittel/ Niedrig
•
Vorgabe: Mittel
[Audio-Ausgangsintervall(PC zur Kamera)]
Das Intervall für das Senden von Audiodaten wählen.
160ms/ 320ms/ 640ms/ 1280ms
•
Vorgabe: 640ms
Anmerkung
•
Wenn ein kürzeres Intervall gewählt wird, ergibt sich eine kürzere Verzögerungszeit. Wenn ein längeres Intervall gewählt wird, verlängert sich die Verzögerungszeit, aber Tonunterbrechungen nehmen ab. Das Intervall sollte an die Netzwerkumgebung angepasst werden.
•
Wenn mehrere Benutzer gleichzeitig auf die Kamera zugreifen, können vorübergehende Tonunterbrechungen oder Störgeräusche auftreten. Tonunterbrechungen und Störgeräusche können oft gemildert werden, indem unter “Audio-Ausgangsintervall(PC zur Kamera)” ein längeres Intervall gewählt wird.
•
Je nach Netzwerkumgebung kann es zu Tonunterbrechungen kommen.
[Audio-Ausgangsport(PC zur Kamera)]
Die Sende-Portnummer eingeben (Nummer des Ports an der Kamera, über den die Audiodaten vom PC empfangen werden).
•
Einstellbare Portnummern: 1024-50000 (Nur gerade Zahlen sind zulässig.)
•
Vorgabe: 34004
Anmerkung
•
Die unter “Audio-Ausgangsport(PC zur Kamera)” eingegebene Portnummer wird nur dann benötigt, wenn “Verbindungsart” (→11.3 Einstellungen für H.264-Bildformat [JPEG/H.264], 11.4 Einstellungen für MPEG-4-Bildformat [JPEG/MPEG-4] (SW396/SW395/SC386/SC385/SC384)) auf “Unicast-Port (MANUELL)” steht.
Wenn “H.264-Übertragung” (oder “MPEG-4-Übertragung”) (→11.3 Einstellungen für H.264-Bildformat [JPEG/H.264], 11.4 Einstellungen für MPEG-4-Bildformat [JPEG/MPEG-4] (SW396/SW395/SC386/SC385/SC384)) auf “Aus” steht oder “Verbindungsart” auf “Unicast-Port (AUTO)” oder “Multicast”, ist die Eingabe der Sende-Portnummer nicht erforderlich.
[Erlaubnisebene Audioübertragung/-empfang]
Eine Berechtigungsebene für das Senden/Empfangen von Audiodaten wählen.
1. Nur Ebene 1/ 2. Ebene 2 oder höher/ 3. Alle Benutzer
•
Vorgabe: 3. Alle Benutzer
Anmerkung
•
Siehe Kapitel 15 Authentifizierungseinstellungen [Benutzerverw.] zu Einzelheiten über Berechtigungsebenen.
[Stummschaltung bei Schw./Neigen]
Mit “An” oder “Aus” die Stummschaltung des Kamera-Mikrofons beim Schwenken oder Neigen aktivieren bzw. deaktivieren. “An” wählen, wenn Geräusch von der Kamera während des Schwenk- oder Neigevorgangs stummgeschaltet werden soll.
•
Vorgabe: An
Anmerkung
•
In Stellung “Aus” ist das Kamera-Mikrofon während des Schwenkens oder Neigens aktiv, so dass es das beim Schwenken/Neigen auftretende Geräusch mitaufnehmen kann.