1.1 Überwachen von Bildern einer Einzelkamera
Anmerkung
•
Bei SW175/SW174W/SW172/ST165/ST162 ist MPEG-4 nicht unterstützt.
1.
Den Web-Browser starten.
2.
Die dem Gerät über die Panasonic “IP Setting Software” zugewiesene IP-Adresse in das Adressenfeld des Browsers eingeben.
•
Beispiel für Eingabe einer IPv4-Adresse: http://über IPv4-Adresse abgespeicherte Internetadresse
http://192.168.0.10/
•
Beispiel für Eingabe einer IPv6-Adresse: http://[über IPv6-Adresse abgespeicherte Internetadresse]
http://[2001:db8::10]/
<Beispiel für Zugriff auf eine IPv4-Adresse>
<Beispiel für Zugriff auf eine IPv6-Adresse>
WICHTIG
•
Wenn eine andere HTTP-Portnummer als “80” verwendet wird, “http://IP-Adresse der Kamera +:(Doppelpunkt) + Port-Nummer” in das Adressenfeld des Browsers eingeben. (Beispiel: http://192.168.0.11:8080)
•
Ist der PC an ein lokales Netz angeschlossen, so muss der Web-Browser so eingestellt werden (unter [Internetoptionen...], [Extras]), dass er für die lokale Adresse nicht über den Proxy-Server läuft.
Anmerkung
•
Siehe 17.3 Zugriff auf die Kamera über das HTTPS-Protokoll zu weiteren Informationen für den Fall, dass auf der “Netzwerk”-Seite, [Netzwerk]-Register der Posten “HTTPS” - “Anschluss” auf “HTTPS” steht (→17.1 Netzwerkeinstellungen [Netzwerk]).
3.
Die [Enter]-Taste auf der Tastatur drücken.
:
Wenn “Benutzer-Auth.” auf “An” steht, wird vor der Wiedergabe von Live-Bildern das Authentifizierungsfenster angezeigt. Usernamen und Passwort eingeben. Die Vorgaben für Benutzernamen und Passwort sind wie folgt:
Benutzername: admin
Passwort: 12345
:
Die Vorgaben für Benutzer&shy;namen und Passwort sind. Usernamen und Passwort eingeben. Die Vorgaben für Benutzernamen und Passwort sind wie folgt:
Benutzername: admin
Passwort: 12345
→
Die “Live”-Seite wird angezeigt. Zu Einzelheiten über die “Live”-Seite siehe 1.2 “Live”-Seite.
WICHTIG
•
Aus Sicherheitsgründen sollte das Passwort für “admin” regelmäßig geändert werden. Es wird empfohlen, dieses Passwort regelmäßig zu ändern.
•
Bei einem Versuch, mehrere H.264 (oder MPEG-4) Bilder auf einem PC mit ungenügender Leistung anzuzeigen, erfolgt u.U. keine Anzeige.
Anmerkung
•
Wenn “Video-Codierformat” auf “H.264” steht, erfolgt die Anzeige von Video im H.264-Format. Bei Wahl von “MPEG-4” werden Bilder im MPEG-4-Format angezeigt.
•
Es sind bis zu 14 Mehrfachzugriffe möglich, einschließlich Benutzern, die Bilder im Format H.264 (oder MPEG-4) und JPEG empfangen. Je nach den unter “Bandbreitenskalierung(Bitrate)” und “Max. Bitrate (pro Client)” eingestellten Werten kann der maximale Mehrfachzugriff auf weniger als 14 Benutzer beschränkt sein. Wenn bereits 14 Benutzer gleichzeitig auf die Kamera zugreifen, erscheint bei den späteren Zugriffsversuchen eine Meldung bezüglich der maximalen Benutzerzahl bei Mehrfachzugriff. Wenn unter “H.264” (bzw. “MPEG-4”) der Posten “Verbindungsart” auf “Multicast” steht, wird nur der erste Benutzer, der zum Überwachen von H.264- (oder MPEG-4) Bildern zugegriffen hat, in die maximalen Benutzerzahl einbezogen. Alle späteren auf H.264- (oder MPEG-4) Bilder zugreifenden Benutzer werden nicht in die maximalen Benutzerzahl einbezogen.
•
Wenn “H.264-Übertragung” (bzw. “MPEG-4-Übertragung”) (→H.264(1)/H.264(2), MPEG-4(1) / MPEG-4(2)) auf “An” steht, werden Bilder im Format H.264 (oder MPEG-4) angezeigt. Steht der Posten auf “Aus”, wird ein JPEG-Bild angezeigt. JPEG-Bilder können auch angezeigt werden, wenn “H.264-Übertragung” (bzw. “MPEG-4-Übertragung”) auf “An” steht.
•
Je nach Netzwerkumgebung, PC-Leistung, Aufnahmemotiv, Zahl der Mehrfachzugriffe usw. kann das Auffrischintervall länger werden.
<Auffrischintervall bei JPEG-Bildern>
Bei Einstellung von “H.264-Übertragung” (bzw. “MPEG-4-Übertragung”) auf “An”
:
max. 10 fps (1280x960, 1280x720, 800x600)
max. 15 fps (andere Bild-Digitalisierungswerte)
:
max. 5 fps
Bei Einstellung von “H.264-Übertragung” (bzw. “MPEG-4-Übertragung”) auf “Aus”
max. 30 fps