5.3 Abspeichern von Bildern auf SD-Speicherkarte bei Ausfall der periodischen FTP-Bildübertragung (SW396/SW395/SC386/SC385/SC384/SW175/SW172/ST165/ST162)
Bilder, die mittels periodischer FTP-Übertragung nicht übertragen werden konnten, können automatisch auf einer SD-Speicherkarte gesichert werden. Ein Trigger zum Abspeichern von Bildern auf der SD-Speicherkarte kann über die “Allgemeines”-Seite, [SD-Speicherkarte]-Register ausgewählt werden. (→10.2 Einstellung der SD-Speicherkarte [SD-Speicherkarte] (SW396/SW395/SC386/SC385/SC384/SW175/SW172/ST165/ST162))
Um die SD-Speicherfunktion des Netzwerk-Diskrekorders von Panasonic zu nutzen, “Periodische FTP-Übertragung” (→Periodische FTP-Übertragung) auf “Aus” und “Speicher-Trigger” (→Gemeinsam) auf “FTP-Fehler” setzen.
WICHTIG
•
Für Schäden an auf SD-Speicherkarte gesicherten Dateien, die sich aus irgendwelchen Gründen aus einer Störung oder einem Fehler bei der Abspeicherung ergeben, übernehmen wir keinerlei Gewährleistung.
Anmerkung
•
Zum Durchblättern eines FTP-Fehlerprotokolls in der Protokollliste nach Bildern muss “Protokolle speichern” auf “An” stehen. (→10.4 Einstellung der Protokollparameter [Protokoll] (SW396/SW395/SC386/SC385/SC384/SW175/SW172/ST165/ST162))