11.6.5 Einstellung von autom. Schwenken (Setupmenü “Autom. Schwenken”) (SW396/SW395/SC386/SC385/SC384)
Auf der Seite “Bild/Audio”, [Bild/Position]-Register, die [Setup>>]-Taste für “Autom. Schwenken” anklicken (→11.6 Bild- und Presetpositionseinstellungen [Bild/Position]).
Die das autom. Schwenken betreffenden Einstellungen können vorgenommen werden, wobei das Setupmenü in einem neuen Fenster angezeigt wird.

Position
[Setup für linke Endlage]
Die Kamera über das Bedienfeld/die Bedientasten an die linke Endposition des autom. Schwenkens bewegen und das Bild mit den [Zoom]- und [Fokus]-Tasten einstellen.
Die Einstellungen für Zoom und Fokus erfolgen in Verbindung mit der Festlegung des Startpunkts.
Anmerkung
•
Die Operationen Schwenken, Neigen und Zoomen können auch über das [Bild/Position]-Register durchgeführt werden.
•
Die Zoom- und Fokuseinstellungen für die Fokus-Automatik werden mit Anklicken der [Einst.]-Taste neben “Startposition” gültig.
[Setup für rechte Endlage]
Die Kamera über das Bedienfeld/die Bedientasten an den Punkt führen, der als rechte Endposition des autom. Schwenkens eingestellt werden soll und durch Anklicken der [Einst.]-Taste festlegen.
[Startposition]
Die Kamera über das Bedienfeld/die Bedientasten an den Punkt führen, der als Startposition des autom. Schwenkens eingestellt werden soll, und das Bild mit den [Zoom]- und [Fokus]-Tasten einstellen.
Die Einstellungen für Zoom und Fokus erfolgen in Verbindung mit der Festlegung des Startpunkts.
Anmerkung
•
Die Operationen Schwenken, Neigen und Zoomen können auch über das [Bild/Position]-Register durchgeführt werden.
•
Die Zoom- und Fokuseinstellungen für die Fokus-Automatik werden mit Anklicken der [Einst.]-Taste neben “Startposition” gültig.
[Endposition]
Die Kamera über das Bedienfeld/die Bedientasten an den Punkt führen, der als Endposition des autom. Schwenkens eingestellt werden soll und durch Anklicken der [Einst.]-Taste festlegen.
Autom. Schwenken
[Verweilzeit]
Eine der folgenden Verweilzeiten für den Start- und Endpunkt wählen.
5s/ 10s/ 20s/ 30s
•
Vorgabe: 5s
[Geschwindigkeit]
Eine der folgenden Geschwindigkeiten für das autom. Schwenken wählen.
3º/s, 4º/s, 5º/s, 7º/s, 10º/s, 13º/s, 18º/s, 24º/s
•
Vorgabe: 13º/s
WICHTIG
•
Wenn unter “Verweilzeit” oder “Geschwindigkeit” Änderungen vorgenommen wurden, müssen diese durch Anklicken der [Einst.]-Taste gültig gemacht werden.
Anmerkung
•
Bei Wahl eines höheren Zoomverhältnisses als 36x /72x schwenkt die Kamera mit 36x /72x Zoomverhältnis.
[Endlosschwenk]
Für den Schwenkablauf können folgende Parameter aktiviert werden:
Aus: Schwenken zwischen linker und rechter Endposition.
An(im Uhrzeigersinn): Schwenken nach rechts.
An(entgegen Uhrzeigersinn): Schwenken nach links.
Vorgabe: Aus
[Zoom] -Tasten, [Fokus]-Tasten, [Helligkeit]-Tasten, Bedienfläche/Bedientasten und [Go]-Taste
Die Bedienfläche/Bedientasten sind auf 1.2 “Live”-Seite beschrieben.
[Schließen]-Taste
Durch Anklicken dieser Taste das Setupmenü “Autom. Schwenken” schließen.