10.2 Einstellung der SD-Speicherkarte [SD-Speicherkarte] (SW396/SW395/SC386/SC385/SC384/SW175/SW172/ST165/ST162)
Auf der “Allgemeines”-Seite das [SD-Speicherkarte]-Register anklicken. (→9.1 Anzeigen des Setupmenüs, 9.2 Einstellungen im Setupmenü)
Hier erfolgen die Einstellungen für die SD-Speicherkarte.
SD-Speicherkarte
[SD-Speicherkarte]
“Anwenden” oder “Nicht anwenden” wählen, um die Nutzung der SD-Speicherkarte zu aktivieren bzw. deaktivieren.
•
Vorgabe: Anwenden
WICHTIG
•
“Nicht anwenden” wählen, wenn keine SD-Speicherkarte vorhanden ist.
•
Wenn die Einstellung von “Anwenden” in “Nicht anwenden” geändert wird, während ein anderer Benutzer das Gerät bedient, wird die Operation abgebrochen.
•
Nach Einsetzen der SD-Speicherkarte muss “Anwenden” gewählt werden, wenn die SD-Speicherkarte verwendet werden soll.
•
Zum Abspielen und Herunterladen von auf SD-Speicherkarte gespeicherten Bildern muss “Protokolle speichern” auf dem [Protokoll]-Register (→10.4 Einstellung der Protokollparameter [Protokoll] (SW396/SW395/SC386/SC385/SC384/SW175/SW172/ST165/ST162)) vorher auf “An” gesetzt werden.
•
Bei einem zu kurzen Auffrischintervall kann es zu zeitlichen Abweichungen von den für Benachrichtigungen und Aufzeichnungen eingestellten Parametern kommen. Zeitliche Abweichungen bei Benachrichtigungen und Aufzeichnungen können auch dann auftreten, wenn mehrere Benutzer gleichzeitig Bilder empfangen. In diesem Fall ein längeres Auffrischintervall einstellen.
•
Eine SD-Speicherkarte kann nicht endlos überschrieben werden. Häufiges Überschreiben kann die Lebensdauer der SD-Speicherkarte verkürzen.
•
Die Lebensdauer einer SD-Speicherkarte hängt von der Anzahl der darauf gespeicherten Daten wie z.B. Bilddateien und Protokolle ab. Wenn “Aufzeichnungsformat” auf H.264 steht, reduziert sich die Zahl der auf der SD-Speicherkarte speicherbaren Dateien.
•
Bei Verwendung einer SD-Speicherkarte, die mehrmals überschrieben worden ist, nimmt die Speichergeschwindigkeit ab.
:
•
Vor Entnehmen der SD-Speicherkarte aus der Kamera muss “Nicht anwenden” gewählt werden.
:
•
Zum Entnehmen der SD-Speicherkarte die FUNCTION-Taste drücken und bei Aufleuchten der FUNCTION-Anzeige die SD-Speicherkarte entnehmen.
•
Zum Einsetzen und Entnehmen der SD-Speicherkarte in bzw. aus der Kamera siehe das Installationshandbuch.
[Aufzeichnungsformat]
Als Video-Codierformat für die Aufzeichnung von Bilddaten “JPEG” oder “H.264” wählen.
•
JPEG: Standbilddaten werden aufgezeichnet.
•
H.264: Videodaten werden im MP4-Codierformat aufgezeichnet. Es erfolgt keine Tonaufzeichnung.
•
Vorgabe: JPEG
Anmerkung
•
Bei Wahl von “H.264” können Bilder mit den Einstellungen für Format MPEG-4 oder H.264(2) nicht übertragen werden.
•
Bei Wahl von “H.264” werden die auf der “Bild/Audio”-Seite, [JPEG/H.264]-Register, unter “H.264(2)” getroffenen Einstellungen durch die für “H.264-Aufzeichnung” ersetzt.
•
Wird der Einstellwert für “Video-Codierformat” auf dem [JPEG/H.264]-Register der “Bild/Audio”-Seite von “H.264” in “MPEG-4” geändert, so wird die Einstellung für “Aufzeichnungsformat” automatisch in “JPEG” geändert.
•
Steht der Posten auf “H.264”, Wenn auf der “Benutzerverw.”-Seite, [System]-Register, “Priority Stream” - “Stream-Typ” auf “H.264/MPEG-4(2)” steht, kann die Prioritätsbandbreite eventuell nicht beibehalten werden.
•
Zum Aufzeichnen von Daten auf einer SD-Karte mit einem Netzwerk-Diskrekorder von Panasonic “Aufzeichnungsformat” auf “JPEG” setzen.
•
Wird die Einstellung von “Aufzeichnungsformat” von “JPEG” auf “H.264” geändert und umgekehrt, so muss die SD-Speicherkarte formatiert werden. (→Info zur SD-Speicherkarte)
•
Aufgrund der unterschiedlichen Dateiformate ist die angezeigte Restkapazität der SD-Speicherkarte bei Wahl von “JPEG” für “Aufzeichnungsformat” anders als bei Wahl von “H.264”.
•
Wenn für “Aufzeichnungsformat” der Posten “H.264” gewählt wird, werden “H.264-Aufzeichnung”, “Bild-Digitalisierung (Pixelzahl)”, “Bildwiederholfrequenz*”, “Max. Bitrate”, “Bildqualität” und “Auffrischintervall” entsprechend den unter “H.264(2)” gewählten. Wenn unter "H.264(2)" der Posten "Auffrischintervall" auf "2s", "3s", "4s" oder "5s" steht, wird bei Änderung von "Aufzeichnungsformat" in "H.264" der Posten "Auffrischintervall" unter "H.264-Aufzeichnung" auf "1s" gestellt.
•
Wenn “Aufzeichnungsformat” in “H.264” geändert wird, wird der Einstellwert unter “Protokolle speichern” auf dem [Protokoll]-Register (→10.4 Einstellung der Protokollparameter [Protokoll] (SW396/SW395/SC386/SC385/SC384/SW175/SW172/ST165/ST162)) auf der “Allgemeines”-Seite automatisch geändert.
•
Wenn “H.264” auf “Aufzeichnungsformat” steht, werden Alarmbilder entsprechend den unter “Voralarm” und “Nachalarmdauer (Aufzeichnung)” auf dem [Alarm]-Register der “Alarm”-Seite getroffenen Einstellungen abgespeichert.
•
Wenn “Aufzeichnungsformat” auf “H.264” steht, wird der abgespeicherten Datei automatisch ein Name zugewiesen.
Gemeinsam
[Restkapazitätsnachricht]
Wenn für die SD-Speicherkarte die Restkapazitätsmeldung mittels E-Mailnachricht oder Panasonic-Alarmprotokoll aktiviert ist, einen der folgenden Grenzwerte für die Benachrichtigung wählen.
50%/ 20%/ 10%/ 5%/ 2%
•
Vorgabe: 50%
Anmerkung
•
Die Benachrichtigung erfolgt jedes Mal, wenn die Restkapazität der SD-Speicherkarte den oben gewählten Wert erreicht hat.
Bei Wahl von “50%” erfolgt die Benachrichtigung zum Beispiel jedes Mal, wenn die Restkapazität jeweils 50%, 20%, 10%, 5% und 2% erreicht hat. Die Benachrichtigung erfolgt nicht immer genau zu dem Zeitpunkt, zu dem die Restkapazität der SD-Speicherkarte den gewählten Wert erreicht.
[Speicher-Trigger]
Einen der folgenden Trigger zum Abspeichern von Bildern auf der SD-Speicherkarte wählen:
•
FTP-Fehler: Bilder werden abgespeichert, wenn die periodische FTP-Übertragung zum FTP-Server misslungen ist. (Nur bei JPEG-Bildern verfügbar)
•
Alarmeingang: Bilder werden im Alarmfall abgespeichert.
•
Manuell: Bilder werden manuell abgespeichert.
•
Zeitplan: Bilder werden gemäß den für “Zeitplan” getroffenen Einstellungen abgespeichert (→Kapitel 19 Einstellung der Zeitpläne [Zeitplan]). (Nur bei H.264-Bildern verfügbar)
•
Vorgabe: FTP-Fehler
Anmerkung
•
Wenn “Aufzeichnungsformat” auf “H.264” steht, ist “FTP-Fehler” nicht wählbar.
•
“FTP-Fehler” wählen, wenn Bilder im Alarmfall zum FTP-Server übertragen werden sollen.
•
Wenn “Aufzeichnungsformat” auf “JPEG” steht, ist “Zeitplan” nicht wählbar.
[Überschreiben]
Festlegen, ob überschrieben werden soll, wenn die Restkapazität der SD-Speicherkarte zur Neige geht.
Diese Einstellung gilt nur bei Einstellung von “Speicher-Trigger” auf “Manuell” oder “Zeitplan”.
•
An: Bei unzureichender Restkapazität der SD-Speicherkarte wird überschrieben. (Die ältesten Bilddaten werden zuerst überschrieben.)
•
Aus: Bei voller SD-Speicherkarte wird die Speicherung von Bildern auf der SD-Speicherkarte abgebrochen.
•
Vorgabe: Aus
Anmerkung
•
Die Überschreibung wird durch die Einstellung von “Speicher-Trigger” wie folgt beeinflusst.
–
FTP-Fehler: Keine Überschreibung
–
Alarmeingang: Überschreibung
–
Manuell, Zeitplan: Kann durch Wahl von “An” oder “Aus” für “Überschreiben” bestimmt werden.
JPEG-Aufzeichnung
Dieser Posten ist nur dann wählbar, wenn “Aufzeichnungsformat” für die SD-Speicherkarte auf “JPEG” steht.
[Dateiname]
Einen Dateinamen für das auf SD-Speicherkarte abzuspeichernde Bild wählen. Der Dateiname wird wie folgt aufgebaut.
•
Dateiname: [“Eingegebener Dateiname” + “Zeit und Datum (Jahr/ Monat/ Tag/ Stunde/ Minute/ Sekunde)”] + “laufende Nummer”
•
Zulässige Zeichenanzahl: 1 - 8 Zeichen
•
Nicht verfügbare Zeichen: " & * / : ; < > ? \ |
Anmerkung
•
Wenn “Aufzeichnungsformat” auf “H.264” steht, wird der abgespeicherten Datei automatisch ein Name zugewiesen.
•
Wenn “Speicher-Trigger” auf “FTP-Fehler” steht, werden die Bilddaten unter dem auf der “Netzwerk”-Seite, [FTP-Bildübertr]-Register, unter “Dateiname” eingegebenen Dateinamen auf der SD-Speicherkarte abgespeichert.
[Bildspeicherintervall/Anzahl zu speichernder Bilder - Bildspeicherintervall]
Wenn für “Speicher-Trigger” der Posten “Alarmeingang” oder “Manuell” gewählt ist, eines der folgenden Intervalle (Bildwiederholfrequenz) zum Abspeichern von Bildern auf der SD-Speicherkarte wählen:
0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps
•
Vorgabe: 1fps
[Bildspeicherintervall/Anzahl zu speichernder Bilder - Anzahl zu speichernder Bilder]
Eine der folgenden Anzahlen zum Abspeichern von Alarmbildern auf der SD-Speicherkarte wählen:
10Bilder/ 20Bilder/ 30Bilder/ 50Bilder/ 100Bilder/ 200Bilder/ 300Bilder/ 500Bilder/ 1000Bilder/ 2000Bilder/ 3000Bilder
•
Vorgabe: 100Bilder
Anmerkung
•
Wenn “Aufzeichnungsformat” auf “H.264” steht, können Voralarm- und Nachalarm auf dem [Alarm]-Register unter “H.264-Aufzeichnung” festgelegt werden.
•
“Anzahl zu speichernder Bilder” ist nur dann einstellbar, wenn “Speicher-Trigger” auf “Alarmeingang” steht.
[Bild-Digitalisierung (Pixelzahl)]
Wenn “Speicher-Trigger” auf “Manuell” und “Aufzeichnungsformat” auf “JPEG” steht, einen der folgenden Bild-Digitalisierungswerte für die auf SD-Speicherkarte zu speichernden Bilder wählen.
Bei Einstellung von “Bildseitenverhältnis” auf “4:3”
:
QVGA/ VGA/ 1280x960
:
QVGA/ VGA/ 800x600
Bei Wahl von “4:3 (VGA)” für “Bildseitenverhältnis”
QVGA/ VGA/ 1280x960
Bei Wahl von “4:3 (800x600)” für “Bildseitenverhältnis”
QVGA/ 800x600/ 1280x960
Bei Einstellung von “Bildseitenverhältnis” auf “16:9”
:
320x180/ 640x360/ 1280x720
:
320x180/ 640x360
•
Vorgabe: VGA
Anmerkung
•
Wenn “Speicher-Trigger” auf “FTP-Fehler” steht, werden die Bilder in der auf der “Netzwerk”-Seite, [FTP-Bildübertr]-Register gewählten Größe digitalisiert und abgespeichert.
•
Wwenn “Aufzeichnungsformat” auf “H.264” steht, auf dem [SD-Speicherkarte]-Register die Bild-Digitalisierung für “H.264-Aufzeichnung” - “Bild-Digitalisierung (Pixelzahl)” wählen.
•
Wenn “Speicher-Trigger” auf “Alarmeingang” steht, werden die Bilder in der auf der “Alarm”-Seite, [Alarm]-Register gewählten Größe digitalisiert und abgespeichert.
H.264-Aufzeichnung
Dieser Posten ist nur dann wählbar, wenn “Aufzeichnungsformat” für die SD-Speicherkarte auf “H.264” steht.
Wird die zweite [Einst.]-Taste auf der “Setup”-Seite angeklickt, so werden die Einstellungen für “H.264-Aufzeichnung” unten auf dem Register angezeigt.
[Bild-Digitalisierung (Pixelzahl)]
Eine der unten aufgeführten Bild-Digitalisierungen (Pixelzahlen) wählen.
Bei Wahl von “4:3” für “Bildseitenverhältnis”
QVGA/ VGA
Bei Wahl von “4:3 (VGA)” für “Bildseitenverhältnis”
QVGA/ VGA/ 1280x960
Bei Wahl von “4:3 (800x600)” für “Bildseitenverhältnis”
QVGA/ 800x600/ 1280x960
Bei Einstellung von “Bildseitenverhältnis” auf “16:9”
320x180/ 640x360
320x180/ 640x360/ 1280x720
•
Vorgabe: VGA
[Aufzeichnungspriorität]
Als H.264-Aufzeichnungsmodus “Konstante Bitrate” oder “Priorität der Bildwiederholfrequenz” wählen.
•
Konstante Bitrate: H.264-Bilder werden mit der unter “Max. Bitrate” gewählten Bildwiederholfrequenz aufgezeichnet.
•
Priorität der Bildwiederholfrequenz: H.264-Bilder werden mit der unter “Bildwiederholfrequenz*” gewählten Bildwiederholfrequenz aufgezeichnet.
•
Vorgabe: Priorität der Bildwiederholfrequenz
[Bildwiederholfrequenz*]
Eine der folgenden Bildwiederholfrequenzen für die Aufzeichnung von Bildern wählen.
1fps/ 3fps/ 5fps*/ 7,5fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 20fps*/ 30fps*
•
Vorgabe: 30fps*
Anmerkung
•
Diese Einstellung steht zur Verfügung, wenn “Aufzeichnungspriorität” auf “Priorität der Bildwiederholfrequenz” steht.
•
“Bildwiederholfrequenz*” ist durch “Max. Bitrate” begrenzt. Deshalb ist die Bitrate eventuell niedriger als der eingestellte Wert, wenn ein von einem Sternchen (*) gefolgter Wert gewählt wird.
[Max. Bitrate]
Eine der folgenden Bitraten für die Aufzeichnung von Bildern wählen.
64kbps/ 128kbps/ 256kbps/ 384kbps/ 512kbps/ 768kbps/ 1024kbps/ 1536kbps/ 2048kbps/ 3072kbps/ 4096kbps
•
Vorgabe: 1536kbps
[Bildqualität]
Eine der folgenden Aufzeichnungsqualitäten für die Aufzeichnung von H.264-Bildern wählen.
Niedrig(Priorität Bewegung)/ Normal/ Fein(Priorität Bildqualität)
•
Vorgabe: Normal
Anmerkung
•
Diese Einstellung steht zur Verfügung, wenn “Aufzeichnungspriorität” auf “Konstante Bitrate” steht.
[Auffrischintervall]
Eins der folgenden Intervalle (I-Frame-Intervall; 0,2 - 1 Sek.) für die Auffrischung der aufzuzeichnenden H.264-Bilder wählen.
0,2s/ 0,25s/ 0,33s/ 0,5s/ 1s
•
Vorgabe: 1s
Info zur SD-Speicherkarte
[Restkapazität]
Gesamt- und Restkapazität der SD-Speicherkarte werden angezeigt.
Die Kapazitätsanzeige ist je nach Status der SD-Speicherkarte unterschiedlich.

Anzeige | Beschreibung
--- | ---
--------KB/--------KB | Keine SD-Speicherkarte eingesetzt. Die Restkapazität konnte aufgrund eines Fehlers usw. nicht festgestellt werden.
********KB/********KB | Die SD-Speicherkarte ist nicht formatiert, ist verriegelt usw.

Anmerkung
•
Wenn “Überschreiben” auf “Aus” steht und die Restkapazität der SD-Speicherkarte “0 KB” erreicht, werden darauf keine Bilder abgespeichert. Wenn die Benachrichtigungsfunktion aktiviert ist, erhalten die registrierten Adressen bei voller SD-Speicherkarte eine E-Mailnachricht. (→13.8 Einstellung der E-Mail-Nachricht [Benachrichtigung], 13.9 Einstellungen für das Panasonic-Alarmprotokoll [Benachrichtigung])
[Format]
Durch Anklicken der [Ausführ.]-Taste kann die SD-Speicherkarte formatiert werden.
WICHTIG
•
Vor dem Formatieren der SD-Speicherkarte muss auf der Seite “Allgemeines” (→10.2 Einstellung der SD-Speicherkarte [SD-Speicherkarte] (SW396/SW395/SC386/SC385/SC384/SW175/SW172/ST165/ST162)), [SD-Speicherkarte]-Register für “SD-Speicherkarte” “Anwenden” gesetzt und auf der Seite “Netzwerk” (→17.6 Einstellungen für periodische FTP-Übertragung zum FTP-Server [FTP-Bildübertr]), [FTP-Bildübertr]-Register, für “Periodische FTP-Übertragung” “Aus” gesetzt werden.
•
Die SD-Speicherkarte vor dem Gebrauch auf dem [SD-Speicherkarte]-Register formatieren. Bei Verwendung einer SD-Speicherkarte, die nicht auf dem [SD-Speicherkarte]-Register formatiert worden ist, können bei den folgenden Funktionen Schwierigkeiten auftreten:
–
Abspeichern/Abrufen von Bildern auf der SD-Speicherkarte bei Ausfall der periodischen FTP-Übertragung zum FTP-Server
–
Abspeichern/Abrufen von Alarmbildern
–
Abspeichern/Abrufen von manuell gespeicherten Bildern
–
Abspeichern/Abrufen von Bildern gemäß den Zeitplaneinstellungen
–
Abspeichern/Abrufen der Alarm-, manuellen/Zeitplan-, FTP-Fehler- und Systemprotokolle
–
Abspeichern/Abrufen von Bildern, die über die SD-Speicherungsfunktion des Netzwerk-Diskrekorders von Panasonic abgespeichert wurden
–
Wiedergabe/Herunterladen von auf SD-Speicherkarte gespeicherten Bildern
•
Wenn eine SD-Speicherkarte formatiert wird, während ein anderer Benutzer das Gerät bedient, wird die Operation abgebrochen.
•
Während der Formatierung kann nicht auf die SD-Speicherkarte zugegriffen werden.
•
Bei der Formatierung der SD-Speicherkarte gehen alle darauf gespeicherten Daten verloren.
•
Während der Formatierung darf die Kamera nicht ausgeschaltet werden.
•
Nach einer Änderung der Einstellung für “Aufzeichnungsformat” empfiehlt es sich, die SD-Speicherkarte zu formatieren.
•
Nach der Formatierung der SD-Speicherkarte ist die verfügbare Kapazität eventuell kleiner als die Ausgangskapazität, da auf der SD-Speicherkarte automatisch ein Standardverzeichnis erstellt wird.
•
Empfohlene SD-Speicherkarte
Hergestellt von Panasonic (Option)
–
SDHC-Speicherkarte: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
–
SD-Speicherkarte: 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB
(ausgenommen miniSD und microSD)
•
Die SD-Speicherkarte ohne Änderung der Vorgaben nach Angaben des SD-Kartenherstellers formatieren.
Bilder SD-Speicherkarte
[Bildzugriff]
Auf der SD-Speicherkarte gesicherte Bilddaten können abgerufen werden. Die [Ausführ.]-Taste anklicken. Zum Abrufen der Bilder siehe 10.3 Abrufen von auf SD-Speicherkarte gespeicherten Bildern und Kopieren in den PC [Bilder SD-Speicherkarte] (SW396/SW395/SC386/SC385/SC384/SW175/SW172/ST165/ST162).