11.6.2 Einstellung der Bildqualität (Setupmenü “Bildeinst.”) (SC384/SW175/SW174W/SW172/ST165/ST162)
Auf der “Bild/Audio”-Seite, [Bild/Position]-Register, die [Setup>>]-Taste für “Bildeinst.” anklicken (→11.6 Bild- und Presetpositionseinstellungen [Bild/Position]). Die die Bildqualität betreffenden Einstellungen können vorgenommen werden, wobei das Setupmenü in einem neuen Fenster angezeigt wird. Neu eingestellte Werte werden auf das gerade auf dem [Bild/Position]-Register angezeigte Bild angewendet.
[Weiter Dynamikbereich (WDR)]
Mit “An” oder “Aus” die Funktion erweiterter Dynamikbereich aktivieren bzw. deaktivieren.
Diese Helligkeitskompensation gewährleistet eine klare Bildgabe von Objekten, auch unter stark variierenden Lichtverhältnissen.
•
An: Die Funktion erweiterter Dynamikbereich wird zugeschaltet.
•
Aus: Die Funktion erweiterter Dynamikbereich wird nicht zugeschaltet.
•
Vorgabe: Aus
Anmerkung
•
Bei Aktivierung der Funktion erweiterter Dynamikbereich kann Bildrauschen in den dunkleren Bereichen des Objekts zunehmen.
•
Die Einstellung ist nur dann möglich, wenn “Lichtregelung” auf “Außenszene” , “ELC(1/30s)” , “Innenszene(60 Hz)”, oder “Innenszene(50 Hz)” steht.
[WDR Gesicht]
Mit der Einstellung “WDR Gesicht” kann die Ausleuchtung von Gesichtern bei der Gesichtserkennung mit der Funktion erweiterter Dynamikbereich synchronisiert werden, um Gesichter heller und dadurch besser erkenntlich zu machen.
Mit “An” oder “Aus” die Zuschaltung zur Funktion Gesichtserkennung aktivieren bzw. deaktivieren.
•
An: Die interaktive Gesichtserkennung funktioniert. Der erweiterte Dynamikbereich wird im Umkreis des Gesichts aktiviert.
•
Aus: Die interaktive Gesichtserkennung funktioniert nicht.
•
Vorgabe: Aus
Anmerkung
•
Wenn “Erweiterter Dynamikbereich” auf “Aus” steht, ist “WDR Gesicht” nicht aktivierbar.
•
In einigen Fällen, z.B. wenn Gesichter wegen starkem Gegenlicht zu dunkel sind, um erkennbar zu sein, zeichnet sich die Wirkung weniger genau ab.
[Adaptive Schwarzdehnung]
Mit “An” oder “Aus” die Lichtmangelkompensation aktivieren bzw. deaktivieren. Die Lichtmangelkompensation verwandelt dunklere Bereiche eines Bildes mittels digitaler Bildverarbeitung in hellere Bereiche.
•
An: Aktiviert die Lichtmangelkompensation.
•
Aus: Deaktiviert die Lichtmangelkompensation.
•
Vorgabe: Aus
WICHTIG
•
Wenn “Adaptive Schwarzdehnung” auf “An” steht, kann Bildrauschen in den dunkleren Bereichen zunehmen, und Teile an der Grenze zwischen den dunklen und hellen Bereichen können heller/dunkler werden als andere helle/dunkle Bereiche.
Anmerkung
•
Wenn “Erweiterter Dynamikbereich” auf “An” steht, ist “Adaptive Schwarzdehnung” nicht aktivierbar.
[Gegenlichtkompensation(BLC)]
Mit “An” oder “Aus” die Gegenlichtkompensation (BLC) aktivieren bzw. deaktivieren. Wenn “Erweiterter Dynamikbereich” auf “An” steht, kann dieser Posten nicht aktiviert werden.
Die Gegenlichtkompensation kompensiert Gegenlicht durch Aufhellen zu dunkel erscheinender Bildbereiche in vordefinierten Messfenstern (Masken).
•
An: Maskenbereiche werden automatisch definiert.
•
Aus: Maskenbereiche werden nicht automatisch definiert. Sie müssen manuell eingestellt werden.
•
Vorgabe: Aus
[Maskenbereich]
Wenn “Erweiterter Dynamikbereich” und “Gegenlichtkompensation(BLC)” auf “Aus” stehen, können die helleren Bereiche zur Gegenlichtkorrektur maskiert werden.
Das Einrichten von Maskenbereichen ist auf 11.6.3 Einrichten von Maskenbereichen beschrieben.
[Lichtregelung]
Eines der folgenden Lichtregelungsverfahren wählen.
•
Außenszene: Bei der Blendenautomatik wird das Licht geregelt, indem Blende und Verschlusszeit automatisch an die Helligkeit (Beleuchtungsstärke) angepasst werden. Dieses Verfahren ist geeignet, wenn ein helles Objekt, z.B. im Freien, aufgenommen wird. Bitte beachten, dass bei Neonbeleuchtung Flimmern auftreten kann.
•
Innenszene(60 Hz) / Innenszene(50 Hz): Die Verschlusszeit wird automatisch so angepasst, dass das bei Neonlampen auftretende Flimmern verhindert wird. Je nach den Gegebenheiten am Standort der Kamera 50 Hz bzw. 60 Hz wählen.
•
Feste Verschlusszeit: Der gewählte Wert wird als feste Verschlusszeit eingestellt.
1/30 Fest, 3/100 Fest, 3/120 Fest, 2/100 Fest, 2/120 Fest, 1/100 Fest, 1/120 Fest, 1/250 Fest, 1/500 Fest, 1/1000 Fest, 1/2000 Fest, 1/4000 Fest, 1/10000 Fest
•
Vorgabe: Außenszene
Anmerkung
•
Durch Wahl einer niedrigeren Verschlusszeit (bis 1/10000) kann Unschärfe beim Aufnehmen sich schnell bewegender Objekte reduziert werden.
•
Bei Wahl einer niedrigen Verschlusszeit reduziert sich die Empfindlichkeit. Außerdem können unter einer starken Lichtquelle Leuchtfahnen auftreten.
•
Wenn “Erweiterter Dynamikbereich” auf “An” steht, ist der Posten “Feste Verschlusszeit” nicht wählbar. Zum Einstellen von “Feste Verschlusszeit” den Posten “Erweiterter Dynamikbereich” auf “Aus” setzen.
[Lichtregelung]
Eines der folgenden Lichtregelungsverfahren wählen.
•
Innenszene(50 Hz) / Innenszene(60 Hz): Die Verschlusszeit wird automatisch so angepasst, dass das bei Neonlampen auftretende Flimmern verhindert wird. Je nach den Gegebenheiten am Standort der Kamera 50 Hz bzw. 60 Hz wählen.
•
ELC (Max. Belichtungszeit): Durch Anpassung der Verschlusszeit innerhalb des ELC-Bereichs erfolgt automatische Lichtregelung.
ELC(1/30s)/ ELC(3/100s)/ ELC(3/120s)/ ELC(2/100s)/ ELC(2/120s)/ ELC(1/100s)/ ELC(1/120s)/ ELC(1/250s)/ ELC(1/500s)/ ELC(1/1000s)/ ELC(1/2000s)/ ELC(1/4000s)/ ELC(1/10000s)
•
Vorgabe: ELC(1/30s)
Anmerkung
•
Je kürzer die maximale Belichtungszeit, desto schärfer können sich schnell bewegende Objekte aufgenommen werden.
•
Bei Wahl einer niedrigen Verschlusszeit reduziert sich die Empfindlichkeit.
•
Bei niedrigen Verschlusszeiten kann Flimmern auftreten.
Falls Flickern auftreten sollte, kann eventuell mit folgenden Einstellwerten Abhilfe geschaffen werden.
In Gegenden mit Netzfrequenz 50 Hz: ELC(3/100s), ELC(2/100s), ELC(1/100s)
In Gegenden mit Netzfrequenz 60 Hz: ELC(3/120s), ELC(2/120s), ELC(1/120s)
Wenn sich das Problem damit nicht lösen lässt, Flickerschutzmodus wählen.
•
Bei extrem starker Beleuchtung kann Flimmern auftreten, auch wenn “Lichtregelung” auf “Innenszene” steht.
Flimmern kann häufig auftreten, wenn die Helligkeit (Beleuchtungsstärke) des Bildschirms mit den [Helligkeit]-Tasten auf einen relativ niedrigen Wert eingestellt ist.
•
Wenn “Lichtregelung” auf “Innenszene(50 Hz)”, “Innenszene(60 Hz)” oder “ELC” mit einer maximalen Belichtungszeit von 1/2000s oder länger steht, bewirkt das Anklicken der [Helligkeit]-Tasten eventuell keine merkenswerte Änderung der Helligkeit.
•
In diesem Fall kann das Flimmern wie folgt reduziert werden.
–
Durch Verändern der Aufnahmerichtung der Kamera die Ausleuchtung von Objekten abschwächen.
–
Die Helligkeit (Beleuchtungsstärke) des Bildschirms mit den [Helligkeit]-Tasten auf einen höheren Wert einstellen.
•
Wenn “Weiter Dynamikbereich (WDR)” auf “An” steht, stehen nur die Parameter “Innenszene(50 Hz)”, “Innenszene(60 Hz)” und “ELC(1/30s)” zur Verfügung.
[AGC]
Eines der folgenden Verfahren für die Verstärkungsregelung wählen.
•
An(Hoch)/An(Mittel)/An(Niedrig): Wenn die Ausleuchtung des Objekts schwächer wird, wird dies durch automatische Anhebung der Verstärkung ausgeglichen, so dass der Bildschirm heller wird. Die Verstärkungsstufen sind “Hoch”, “Mittel” und “Niedrig”.
•
Aus: Bei der Aufzeichnung von Bildern wird ein fester Verstärkungswert angewendet.
•
Vorgabe: An(Hoch)
[Niedrige Verschlusszeit]
Die Empfindlichkeit wird durch entsprechende Anpassung der Verweilzeit im Bildaufnahmeelement elektronisch angehoben.
Folgende Aufzeichnungsdauern sind wählbar:
Aus(1/30s), Max. 2/30s, Max. 4/30s, Max. 6/30s, Max. 10/30s, Max. 16/30s
•
Vorgabe: Aus(1/30s)
WICHTIG
•
Die Einstellung von “Niedrige Verschlusszeit” auf “An” kann eine niedrigere Bildwiederholfrequenz zur Folge haben. Zuweilen können weiße Punkte (Fehlerstellen) auftreten.
Anmerkung
•
Wird z.B. “Max. 16/30s” gewählt, so wird die Empfindlichkeit automatisch auf das 16fache angehoben. Wenn “AGC” auf “Aus” steht, kann dieser Posten nicht aktiviert werden.
:
•
Wen “AGC”auf “Aus” steht, wird “Niedrige Verschlusszeit” auf “Aus(1/30s)” gestellt.
[Tag/Nacht(elektrisch)]
Einen der folgenden Parameter für die Umschaltung zwischen Farb- und Schwarzweiß-Modus wählen:
•
Aus: Wählt den Farbmodus.
•
Autom.: Schaltet von Farb- auf Schwarzweiß-Bildgabe, wenn die Helligkeit (Beleuchtungsstärke) im Umfeld der Kamera ca. 1,0 Lux oder weniger /ca. 4 Lux oder weniger /ca. 2 Lux oder weniger /ca. beträgt. Die Umschaltung zwischen den Modi dauert eine gewisse Zeit.
•
Vorgabe: Aus
[Weißabgleich]
Eines der unten aufgeführten Verfahren für den Weißabgleich wählen.
Die farbgerechte Wiedergabe von weißen Bildteilen wird mit “Rotverstärkung” und “Blauverstärkung” eingestellt.
•
ATW1: Wählt Auto-Tracing-Weißabgleich. Die Kamera kontrolliert ständig die Farbtemperatur der Lichtquelle und löst den Weißabgleich automatisch aus. Der verarbeitbare Farbtemperaturbereich beträgt ca. 2.700 K - 6.000 K.
•
ATW2: Wählt Auto-Tracing-Weißabgleich bei Natriumlampenbeleuchtung. Bei Natriumlampenbeleuchtung erfolgt der Weißabgleich automatisch. Der verarbeitbare Farbtemperaturbereich beträgt ca. 2.000 K - 6.000 K.
•
AWC: Wählt den automatischen Weißabgleich. Diese Einstellung ist für Standorte mit konstanter Lichtquelle geeignet. Der verarbeitbare Farbtemperaturbereich beträgt ca. 2.000 K - 10.000 K.
•
Vorgabe: ATW1
Anmerkung
•
Unter den unten aufgeführten Umständen kann es vorkommen, dass die Farben an Echtheit verlieren. In diesen Fällen “AWC” wählen.
–
Beim Aufnehmen von Motiven, die weitgehend gedeckte Farben aufweisen
–
Beim Aufnehmen eines blauen Himmels oder Sonnenuntergangs
–
Beim Aufnehmen eines schwach ausgeleuchteten Motivs
•
Bei Wahl von “AWC” die [Einst.]-Taste anklicken.
[Rotverstärkung]
Passt den Rotanteil des Bildes an.
Bewegen des Cursors in “+”-Richtung verstärkt den Rotanteil.
Bewegen des Cursors in “–”-Richtung schwächt den Rotanteil ab.
Mit der [Rücksetz]-Taste können die Farben auf die Vorgaben zurückgesetzt werden.
•
Vorgabe: 128
[Blauverstärkung]
Passt den Blauanteil des Bildes an.
Bewegen des Cursors in “+”-Richtung verstärkt den Blauanteil.
Bewegen des Cursors in “–”-Richtung schwächt den Blauanteil ab.
Mit der [Rücksetz]-Taste können die Farben auf die Vorgaben zurückgesetzt werden.
•
Vorgabe: 128
[DNR]
Die digitale Rauschunterdrückung wird automatisch zugeschaltet, wenn bei schwacher Beleuchtung Bildrauschen auftritt. Für die digitale Rauschunterdrückung können die Wirkungsgrade “Hoch” oder “Niedrig” gewählt werden.
•
Hoch: Hochgradige Rauschunterdrückung begleitet von Nachzieheffekt
•
Niedrig: Geringfügige Rauschunterdrückung bei geringerem Nachzieheffekt
•
Vorgabe: Hoch
[Farbsignalverstärkung]
Den Chromapegel (Farbdichte) einstellen.
Bewegen des Cursors in “+”-Richtung verstärkt die Farben. Bewegen des Cursors in “–”-Richtung schwächt die Farben ab. Mit der [Rücksetz]-Taste können die Farben auf die Vorgaben zurückgesetzt werden.
•
Vorgabe: 128
[Blende]
Die Blendenöffnung (Konturkorrektur) einstellen.
Durch Bewegen des Cursors in Richtung “+” wird das Bild schärfer, durch Bewegen in Richtung “–” wird es weicher.
Mit der [Rücksetz]-Taste können die Farben auf die Vorgaben zurückgesetzt werden.
•
Vorgabe: 16
[Schwarzabhebung]
Durch Bewegen des Cursors die Schwarzabhebung des Bildes einstellen. Bewegen des Cursors in “+”-Richtung hellt das Bild auf. Bewegen des Cursors in “–”-Richtung verdunkelt das Bild. Mit der [Rücksetz]-Taste können die Farben auf die Vorgaben zurückgesetzt werden.
•
Vorgabe: 128
[Schließen]-Taste
Durch Anklicken dieser Taste das Setupmenü “Bildeinst.” schließen.