4.1 Alarmart
•
Schnittstellenalarm: Bei Anschluss eines Alarmgeräts, wie z.B. eines Sensors, an die EXT E/A-Schnittstellen 1-3 der Kamera angeschlossen wird, wird bei Aktivierung des angeschlossenen Alarmgeräts eine Alarmoperation ausgelöst.
•
VMD-Alarm: Die Alarmoperation wird ausgelöst, wenn im voreingestellten VMD-Bereich Bewegung erkannt wird.
* VMD ist die Abkürzung für “Video-Bewegungsdetektor”.
•
Befehlsalarm: Die Alarmoperation wird ausgelöst, wenn ein Panasonic-Alarmprotokoll von einem an das Netzwerk angeschlossenen Gerät eingeht.
•
Autom. Trackingalarm : Als Teil des Auto-Tracking-Ablaufs wird eine vorher eingestellte Alarmoperation durchgeführt.