2.1 Überwachung von Bildern über ein Handy
Mit einem ans Internet angeschlossenen Handy kann auf die Kamera zugegriffen und das Kamerabild (nur JPEG-Format) auf dem Handy-Display überwacht werden. Weiterhin können Bilder auf den neuesten Stand gebracht und Operationen wie Schwenken, Neigen und Zoomen durchgeführt werden.
WICHTIG
•
Wenn das Authentifizierungsfenster erscheint, Benutzernamen und Passwort eingeben. Die Vorgaben für Benutzernamen und Passwort sind wie folgt:
Benutzername: admin
Passwort: 12345
Aus Sicherheitsgründen sollte das Passwort für “admin” regelmäßig geändert werden. (→15.1 Einstellung der Benutzer-Authentifizierung [Benutzer-Auth.])
•
Auf einem Handy, das nicht UTF-8-kompatibel ist, werden Bilder nicht einwandfrei angezeigt.
Anmerkung
•
Zum Anschließen ans Internet und Überwachen von Kamerabildern muss das Handy zunächst netzfähig gemacht werden. (→Kapitel 17 Netzwerkeinstellungen [Netzwerk])
1.
Mit dem Handy “http://IP-Adresse//mobile”*1 oder “http://Für DDNS-Server registrierter Hostname/mobile” öffnen.
→
Kamerabilder werden angezeigt.

Funktionen | Funktionsbeschreibung
--- | ---
Schwenken/Neigen*2 | Zum Verändern der Kamerarrichtung. Drücken einer Wahltaste schwenkt bzw. neigt die Kamera in die entsprechende Richtung.
Zoom-Steuerung*2 | Durch Drücken von “*” oder “#” kann die Kamera gezoomt werden.
Erneuern | Drücken der Wahltaste “5” erneuert des Kamerabild.
Auflösungsregelung | Drücken von “0” verändert den Bild-Digitalisierungswert.
• Bild im Seitenverhältnis “4:3” | Schaltet die Bild-Digitalisierung zwischen 320x240 (Vorgabe) und 640x480 um.
• Bild im Seitenverhältnis “4:3 (VGA)” | Schaltet die Bild-Digitalisierung zwischen 320x240 (Vorgabe) und 640x480 um.
• Bild im Seitenverhältnis “4:3 (800x600)” | Schaltet die Bild-Digitalisierung zwischen 320x240 (Vorgabe) und 640x480 um.
• Bild im Seitenverhältnis “16:9” | Schaltet die Bild-Digitalisierung zwischen 320x180 (Vorgabe) und 640x360 um.
Anmerkung • Bei einigen Handys kann zwar die Auflösung geändert werden, aber nicht die Bild-Digitalisierung.
Bildqualität | Schaltet die Bildqualität zwischen “Qualität 1” und “Qualität 2” um (→11.2 Einstellungen für JPEG-Bildformat [JPEG/H.264] (order JPEG/MPEG-4)).
Ausgangsposition*2 | Die Kamera fährt in Ausgangsposition (→[Ausgangsposition]). Die Anzeige der Ausgangsposition erfolgt nur, wenn sie vorher festgelegt worden ist.
Preset*2 | Drücken der Wahltaste für den entsprechenden Kamerakanal fährt die Kamera in die vorgegebene Presetposition und bringt deren Bilder zur Anzeige. (Die Wahltastennummern werden ab Preset-Nr. 5 nicht angezeigt. Es erfolgt lediglich Anzeige der Preset-IDs.) (→11.6.4 Einstellung von Presetpositionen (Setupmenü “Presetposition”))
AUX-Steuerung*2 | Steuern von Zusatzeinrichtungen. Diese Tasten erscheinen nur dann, wenn im Setupmenü “Klemme 3” auf “AUX-Ausgang” steht. (→13.1 Einstellung der Alarmoperationen [Alarm])

Anmerkung
•
Wenn eine andere HTTP-Portnummer als “80” verwendet wird, “http://IP-Adresse: (Doppelpunkt) + Port-Nummer/mobile”*1 in das Adressenfeld des Browsers eingeben. Bei Verwendung von DDNS “http://Für DDNS-Server registrierter Hostname: (Doppelpunkt) + Portnummer/mobile” öffnen.
•
Bei Wahl von “HTTPS” für “HTTPS” - “Anschluss” auf dem [Netzwerk]-Register der “Netzwerk”-Seite Folgendes eingeben:
“https://IP-Adresse: (Doppelpunkt) + Portnummer/mobile” oder “https://Für DDNS-Sever registrierter Hostname: (Doppelpunkt) + Portnummer/mobile”
•
Wenn das Authentifizierungsfenster erscheint, Benutzernamen und Passwort eingeben. Einige Handys können bei jeder Umschaltung des Displays zur Passworteingabe auffordern.
•
Über das Handy kann Audio weder gesendet noch empfangen werden.
•
Je nach Art des verwendeten Handys kann die Anzeige größerer Bilder nicht möglich sein. Dieses Problem kann u.U. gelöst werden, indem “Einstellung der Bildqualität” für “JPEG” auf “9 Niedrig” gesetzt wird (→11.2 Einstellungen für JPEG-Bildformat [JPEG/H.264] (order JPEG/MPEG-4)).
•
Der Zugriff auf die obigen URL kann in Abhängigkeit vom Handytyp und Handyvertrag nicht möglich sein.
*1
Die IP-Adresse ist die globale WAN-IP-Adresse des Routers für den Zugriff über das Internet.
*2
Anzeige nur für Benutzer mit der Berechtigungsebene “1. Administrator” oder “2. Kamerasteuer”, wenn “Benutzer-Auth.” auf “An” steht. (→15.1 Einstellung der Benutzer-Authentifizierung [Benutzer-Auth.])