20.4 Rücksetzen auf Vorgaben/Neustart der Kamera [Rücks. auf Vorg]
Auf der “Wartung”-Seite das [Rücks. auf Vorg]-Register anklicken. (→9.1 Anzeigen des Setupmenüs, 9.2 Einstellungen im Setupmenü)
Auf dieser Seite erfolgt die Initialisierung der Einstellungen und HTML-Daten der Kamera sowie der Neustart der Kamera.
[Auf Vorgaben rücksetzen (außer Netzwerkeinstellungen)]
Mit der [Ausführ.]-Taste können die Einstellungen auf die Vorgaben zurückgesetzt werden. Die Einstellungen für das Netzwerk, den Drahtlosbetrieb und Presets bleiben dabei jedoch erhalten.
Nach der Initialisierung ist die Kamera ca. 3 Minuten nicht funktionsfähig.
[Ursprüngliche HTML-Dateien laden(Setup-Menü).]
Mit der [Ausführ.]-Taste können die HTML-Dateien auf die Vorgaben zurückgesetzt werden.
Nach der Initialisierung ist die Kamera ca. 3 Minuten nicht funktionsfähig.
[Auf Vorgaben rücksetzen und ursprüngliche HTML-Dateien laden.]
Mit der [Ausführ.]-Taste können die Einstellungen und die HTML-Dateien auf die Vorgaben zurückgesetzt werden. Die Einstellungen für das Netzwerk, den Drahtlosbetrieb und Presets bleiben dabei jedoch erhalten.
Nach der Initialisierung ist die Kamera ca. 3 Minuten nicht funktionsfähig.
[Neustart]
Die Kamera durch Anklicken der [Ausführ.]-Taste neu starten. Nach dem Neustart ist die Kamera ca. 2 Minuten nicht funktionsfähig.
[Position auffrischen]
Die Kameraposition kann aktualisiert werden. Falls die Kamera sich im normalen Betrieb aus der genauen Ausgangsstellung/Presetposition bewegt hat, oder bei der Einschaltung versehentlich bewegt wurde, kann ihre Position mit dieser Funktion korrigiert werden.
Während der Positionsaktualisierung (ca. 2 Minuten) kann die Kamera nicht bedient werden.
WICHTIG
•
Die Orientierung der Kamera kann bei der Montage versehentlich verändert werden. Es empfiehlt sich daher, die Position nach dem Einbau zu aktualisieren, bevor Presetpositionen abgespeichert werden.
Anmerkung
•
:
Zum Initialisieren der Netzwerkeinstellungen (→17.1 Netzwerkeinstellungen [Netzwerk]) die Kamera ausschalten, dann wieder einschalten und bei gedrücktem [INITIAL SET]-Schalter des Geräts den [INITIAL SET]-Schalter 5 Sekunden lang gedrückt halten. Nach Loslassen der Taste ca. 6 Minuten warten. Die Kamera startet, wonach die neuen Einstellungen einschließlich der Netzwerkeinstellungen gültig werden. Das Gerät nach der Einschaltung mindestens 6 Minuten lang nicht ausschalten.
:
Zum Initialisieren der Netzwerkeinstellungen (→17.1 Netzwerkeinstellungen [Netzwerk]) die Kamera ausschalten, dann wieder einschalten und bei gedrücktem [INITIAL SET]-Schalter des Geräts den [INITIAL SET]-Schalter 5 Sekunden lang gedrückt halten. Nach Loslassen der Taste ca. 3 Minuten warten. Die Kamera startet, wonach die neuen Einstellungen einschließlich der Netzwerkeinstellungen gültig werden. Das Gerät nach der Einschaltung mindestens 3 Minuten lang nicht ausschalten.
:
Die Netzwerkeinstellungen (→17.1 Netzwerkeinstellungen [Netzwerk]) können wie unten beschrieben initialisiert werden. Die Kamera ausschalten. Den [INITIAL SET]-Taste auf AN stellen, die Kamera einschalten und etwa 6 Minuten warten. Die Kamera startet, wonach die neuen Einstellungen einschließlich der Netzwerkeinstellungen gültig werden. Nach der Initialisierung die Kamera wieder ausschalten und den [INITIAL SET]-Taste auf AUS schalten. Die Kamera nach der Einschaltung mindestens 6 Minuten lang nicht ausschalten.
:
Die Netzwerkeinstellungen (→17.1 Netzwerkeinstellungen [Netzwerk]) können wie unten beschrieben initialisiert werden. Die Kamera ausschalten. Den [INITIAL SET]-Taste auf AN stellen, die Kamera einschalten und etwa 3 Minuten warten. Die Kamera startet, wonach die neuen Einstellungen einschließlich der Netzwerkeinstellungen gültig werden. Nach der Initialisierung die Kamera wieder ausschalten und den [INITIAL SET]-Taste auf AUS schalten. Die Kamera nach der Einschaltung mindestens 3 Minuten lang nicht ausschalten.
•
:
Im Fehlerfall, z.B.nach Neustart keine SD-Speicherkarte geladen oder schreibgeschützte SD-Speicherkarte geladen, kann mithilfe der Benachrichtigungsfunktion eine Benachrichtigung an unter “E-Mail-Nachricht” - “Bestimmungs-E-Mail-Adresse” sowie unter “Benachrichtigung über Panasonic-Alarmprotokoll” - “Bestimmungs-Serveradresse” auf dem [Benachrichtigung]-Register der “Alarm”-Seite vorgegebene Adressen verschickt werden. (→13.8 Einstellung der E-Mail-Nachricht [Benachrichtigung], 13.9 Einstellungen für das Panasonic-Alarmprotokoll [Benachrichtigung])