18.3 Anwendung des Kameraparameters Drahtlose QoS [Allgemeines]
Auf der “Kabellos”-Seite das [Allgemeines]-Register anklicken. (→9.1 Anzeigen des Setupmenüs, 9.2 Einstellungen im Setupmenü)
Hier wird die drahtlose QoS (Dienstgüte) konfiguriert.
[Drahtlose QoS]
Drahtlose QoS steht nur bei H.264 RTP-Übertragungen verfügbar. Wenn das Frequenzband des Drahtlosnetzwerks durch externe Störungen vorübergehend reduziert wird, kann die Bildanzeige ausfallen. In einem solchen Fall kann die Drahtlose QoS dazu beitragen, dass Übertragungsverzögerungen und Dropped Frames reduziert werden, indem Bilder in Daten umgewandelt werden, die angezeigt werden können, und diese Daten dann übertragen werden.
•
Vorgabe: Anwenden
Anmerkung
•
JPEG/Audio- und HTTP-Übertragungen können durch die Drahtlose QoS nicht verarbeitet werden.
•
Drahtlose QoS ist nicht wirksam bei starken Störungen, die zum Ausfall einer drahtlosen Übertragung führen können.
•
Für die H.264 RTP-Übertragung, auf 11.3 Einstellungen für H.264-Bildformat [JPEG/H.264], unter “H.264(1)” bzw. “H.264(2)” den Posten “Internet-Modus (über HTTP)” auf “Aus” setzen. H.264 RTP-Übertragung anwenden, wenn das lokale LAN mit H.264-Übertragung arbeitet.