11.1 Einstellung des Bildseitenverhältnisses [JPEG/H.264]
Auf der “Bild/Audio”-Seite das [JPEG/H.264]-Register anklicken. (→9.1 Anzeigen des Setupmenüs, 9.2 Einstellungen im Setupmenü)
[Bildseitenverhältnis]
Das Bildseitenverhältnis wählen. “VGA” und “800x600” können nicht gleichzeitig aktiviert werden. Bei Bildseitenverhältnis “4:3” “VGA” oder “800x600” wählen.
•
4:3
•
4:3 (VGA)
•
4:3 (800x600)
•
16:9
•
Vorgabe: 4:3 /4:3 (VGA)
Anmerkung
•
Bei Wahl von “4:3 (800x600)”*1 oder “16:9” steht MPEG4-Übertragung nicht zur Verfügung.
•
Bei Wahl von “4:3 (800x600)”*1 oder “16:9” für “Bildseitenverhältnis”, wird “Video-Codierformat” automatisch auf “H.264” gesetzt.
•
Der Sichtwinkel wird auf das Bildseitenverhältnis 4:3 angepasst, auch wenn “Bildseitenverhältnis” auf “16:9” steht. Es wird empfohlen, die Einstellung des Maskenbereichs für die Gegenlichtkompensation(BLC) nach der Einstellung von “Bildseitenverhältnis” auf “4:3” vorzunehmen.
*1