13.2.1 Einstellung von Presets nach Absender (Setupmenü “Presets nach Absender”) (SW396/SC386)
Auf dem [Alarm]-Register (→13.2 Einstellung von Kameraoperationen im Alarmfall [Alarm]) den Posten “Presets nach Absender >>” unter “Befehlsalarm” anklicken.
In diesem Abschnitt wird die Absenderadresse für Befehlsalarm und die dieser Adresse zugeordnete Presetposition abgespeichert.
[Absenderadresse 1] - [Absenderadresse 8]
Die IP-Adresse des Absenders für den Befehlsalarm und die dieser Adresse zugeordnete Presetposition einstellen. Bis zu 8 Benachrichtigungsadressen können eingestellt werden.
•
[Autom. Tracking-Kooperation]-Ankreuzfeld: Wenn das Ankreuzfeld markiert ist, beginnt Auto-Tracking, nachdem die Kamera in Presetposition gefahren ist.
[Schließen]-Taste
Durch Anklicken dieser Taste das Setupmenü “Presets nach Absender” schließen.