13.9 Einstellungen für das Panasonic-Alarmprotokoll [Benachrichtigung]
Auf der “Alarm”-Seite das [Benachrichtigung]-Register anklicken. (→9.1 Anzeigen des Setupmenüs, 9.2 Einstellungen im Setupmenü)
Die Einstellungen für das Panasonic-Alarmprotokoll erfolgen in diesem Abschnitt.
Benachrichtigung über Panasonic-Alarmprotokoll
[Panasonic-Alarmprotokoll]
Mit “An” oder “Aus” die Benachrichtigung über Panasonic-Alarmprotokoll gemäß der unten beschriebenen Einstellung unter “Benachrichtigungsadresse”, Ankreuzfelder “Alarm” und “Diag.” aktivieren bzw. deaktivieren.
–
Im Alarmfall (“Alarm”)
:
–
Bei Eingang einer Benachrichtigung über die Restkapazität der SD-Speicherkarte (“Diag.”)
–
Wenn die SD-Speicherkarte voll ist (“Diag.”)
–
Wenn die SD-Speicherkarte nicht erkannt wird (“Diag.”)
•
Vorgabe: Aus
Anmerkung
•
Bei Wahl von “An” wird der Alarmvorfall den registrierten IP-Adressen der Bestimmungsserver in numerischer Reihenfolge gemeldet (zuerst IP-Adresse 1, zuletzt IP-Adresse 8).
[Zusätzl. Alarmbereich-Daten (VMD/Autom Tracking)]
Das Verschicken von Benachrichtigungen über Alarmbereich-Nummern bei VMD-Alarm und Autom. Trackingalarm mittels Panasonic Alarmprotokoll durch Wahl von An/Aus aktivieren bzw. deaktivieren.
•
Vorgabe: Aus
[Zusätzl. Alarmbereich-Daten (VMD)]
Das Verschicken von Benachrichtigungen über Alarmbereich-Nummern bei VMD-Alarm mittels Panasonic Alarmprotokoll durch Wahl von An/Aus aktivieren bzw. deaktivieren.
•
Vorgabe: Aus
[Bestimmungsport]
Einen Bestimmungsport für das Panasonic-Alarmprotokoll wählen.
•
Einstellbereich: 1 - 65535
•
Vorgabe: 1818
Folgende Portnummern stehen nicht zur Verfügung, da sie bereits vergeben sind.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Wiederholversuche]
Die Anzahl der Wiederholversuche für das Panasonic-Alarmprotokoll eingeben.
•
Einstellbereich: 0-30
•
Vorgabe: 2
Benachrichtigungsadresse
[Adresse 1] - [Adresse 8]
IP-Bestimmungsadressen oder den Hostnamen für die Benachrichtigung über das Panasonic-Alarmprotokoll wählen. Bis zu 8 Server-Bestimmungsadressen können registriert werden.
•
[Alarm]-Ankreuzfeld: Wenn das Ankreuzfeld markiert ist, wird im Alarmfall eine Benachrichtigung mittels Panasonic-Alarmprotokoll verschickt.
•
[Bestimmungs-Serveradresse]: Server-Bestimmungsadresse oder Hostnamen eingeben.
–
Zulässige Zeichen: Alphanumerische Zeichen, einschließlich Doppelpunkt (:), Punkt (.), Unterstrich (_) und Bindestrich (-).
Um eine registrierte Server-Bestimmungsadresse zu löschen, die [Löschen]-Taste neben der zu löschenden Server-Bestimmungsadresse anklicken.
:
•
[Diag.]-Ankreuzfeld: Wenn das Ankreuzfeld markiert ist, wird in folgenden Fällen eine Benachrichtigung mittels Panasonic-Alarmprotokoll verschickt.
–
Bei Eingang einer Benachrichtigung über die Restkapazität der SD-Speicherkarte
–
Wenn die SD-Speicherkarte voll ist
–
Wenn die SD-Speicherkarte nicht erkannt wird
:
•
[Diag.]-Ankreuzfeld: Wenn das Ankreuzfeld markiert ist, wird eine Benachrichtigung mittels Panasonic-Alarmprotokoll verschickt.
[Autom. Tracking-Kooperation]
Hier können die Einstellungen für autom. Tracking-Kooperation erfolgen.
Wenn “Autom. Tracking-Kooperation” auf “An” steht, erfolgt nur dann eine Alarmbenachrichtigung, wenn die Nummer des für Autom. Trackingalarm eingestellten “Alarmbereich” mit der Alarmbereich-Nummer übereinstimmt. Außer Autom. Trackingalarm sind keine Alarmbenachrichtigungen realisiert. Wenn autom. Tracking-Kooperation angewendet wird, im Rahmen der Auto-Tracking-Einstellungen “Autom. Trackingalarm” auf “An (im voreingestellten Alarmbereich)” einstellen.
WICHTIG
•
Bei Eingabe des Hostnamens für die “Bestimmungs-Serveradresse” müssen die DNS-Einstellungen auf dem [Netzwerk]-Register der “Netzwerk”-Seite durchgeführt werden. (→17.1 Netzwerkeinstellungen [Netzwerk])
•
Sicherstellen, dass die IP-Bestimmungsadressen korrekt registriert worden sind. Wenn eine registrierte Bestimmungsadresse ungültig ist, kann an diese keine Benachrichtigung erfolgen.