15.3 Einstellung von Streamingpriorität [System]
Anmerkung
•
Bei SW175/SW174W/SW172/ST165/ST162 ist MPEG-4 nicht unterstützt.
Auf der “Benutzerverw.”-Seite das [System]-Register anklicken. (→9.1 Anzeigen des Setupmenüs, 9.2 Einstellungen im Setupmenü)
Durch Aktivierung von Streamingpriorität ist eine Beibehaltung der Bildqualität und des Auffrischintervalls bei der Übertragung von Bildern auch bei Mehrfachzugriff gewährleistet.
Priority Stream
[Aktivierung]
Mit “An” oder “Aus” Streamingpriorität aktivieren bzw. deaktivieren.
•
Vorgabe: Aus
Anmerkung
•
Wenn unter “Priority Stream” der Posten “Aktivierung” auf “An” steht, ist die Anzahl der auf die Kamera zugreifenden Benutzer eingeschränkt.
[Bestimmungs-IP-Adresse(1)]
Die erste IP-Bestimmungsadresse eingeben.
[Bestimmungs-IP-Adresse(2)]
Die zweite IP-Bestimmungsadresse eingeben.
[Stream-Typ]
“JPEG”, “H.264/MPEG-4(1)” oder “H.264/MPEG-4(2)” wählen.
•
JPEG: JPEG-Bilder werden übertragen.
•
H.264/MPEG-4(1): H.264(1) (oder MPEG-4(1))-Bilder werden übertragen.
•
H.264/MPEG-4(2): H.264(2) (oder MPEG-4(2))-Bilder werden übertragen.
•
Vorgabe: JPEG
Anmerkung
•
Wenn unter “H.264 (MPEG-4)” der Posten “Übertragungspriorität” auf “Größte Mühe” steht, variiert die Bitrate bei der Bildübertragung zwischen dem Maximal- und Minimalwert.
:
•
Wenn “Aufzeichnungsformat” auf “H.264” steht, ist die Übertragung von H.264(2)-Bildern nicht möglich. Die Einstellungen für “H.264/MPEG-4(2)” werden in diesem Fall ungültig.
[Auffrischintervall*]
Eins der unten aufgeführten Bildauffrischintervalle wählen.
Diese Einstellung gilt nur bei Einstellung von “Stream-Typ” auf “JPEG”.
0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps/ 2fps/ 3fps/ 5fps/ 6fps/ 10fps/ 12fps*/ 15fps*/ 30fps*
0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps/ 2fps/ 3fps/ 5fps/ 6fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 30fps*
•
Vorgabe: 1fps
Anmerkung
•
Bei Einstellung von “H.264 (MPEG-4) -Übertragung” auf “An” kann das Übertragungsintervall länger sein als der eingestellte Wert, wenn ein von einem Sternchen (*) gefolgter Wert gewählt wird.
[Bild-Digitalisierung (Pixelzahl)]
Eine der unten aufgeführten Bild-Digitalisierungen (Pixelzahlen) wählen.
Diese Einstellung gilt nur bei Einstellung von “Stream-Typ” auf “JPEG”.
Bei Einstellung von “Bildseitenverhältnis” auf “4:3”
:
QVGA/ VGA/ 1280x960
:
QVGA/ VGA/ 800x600
Bei Wahl von “4:3 (VGA)” für “Bildseitenverhältnis”
QVGA/ VGA/ 1280x960
Bei Wahl von “4:3 (800x600)” für “Bildseitenverhältnis”
QVGA/ 800x600/ 1280x960
Bei Einstellung von “Bildseitenverhältnis” auf “16:9”
:
320x180/ 640x360/ 1280x720
:
320x180/ 640x360
•
Vorgabe: 1280x960 /VGA