11.2 Einstellungen für JPEG-Bildformat [JPEG/H.264] (order JPEG/MPEG-4)
Auf der “Bild/Audio”-Seite das [JPEG/H.264] (order [JPEG/MPEG-4])-Register anklicken. (→9.1 Anzeigen des Setupmenüs, 9.2 Einstellungen im Setupmenü)
JPEG
In diesem Abschnitt erfolgen Einstellungen wie “Auffrischintervall(JPEG)*”, “Bild-Digitalisierung (Pixelzahl)” und “Bildqualität”. Siehe 11.3 Einstellungen für H.264-Bildformat [JPEG/H.264] und 11.4 Einstellungen für MPEG-4-Bildformat [JPEG/MPEG-4] (SW396/SW395/SC386/SC385/SC384) zu Einzelheiten über die Einstellungen für H.264 (oder MPEG-4)-Bilder.
“Live”-Seite (Startbildschirm)
Hier erfolgen die Einstellungen für die Anzeige von JPEG-Bildern auf der “Live”-Seite.
[Auffrischintervall(JPEG)*]
Für das angezeigte JPEG-Bild eines der folgenden Auffrischintervalle wählen:
:
0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps/ 2fps/ 3fps/ 5fps/ 6fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 30fps*
•
Vorgabe: 5fps
:
0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps/ 2fps/ 3fps/ 5fps/ 6fps/ 10fps/ 12fps*/ 15fps*/ 30fps*
•
Vorgabe: 10fps
Anmerkung
•
Bei Einstellung von “H.264-Übertragung” (oder “MPEG-4-Übertragung”) auf “An” kann das Auffrischintervall länger sein als der eingestellte Wert, wenn ein von einem Sternchen (*) gefolgter Wert gewählt wird.
•
In Abhängigkeit von Faktoren wie Netzwerkumgebung, Auflösung, Bildqualität und Zahl der gleichzeitig auf die Kamera zugreifenden Computer kann das Übertragungsintervall länger sein als der Einstellwert.
•
Wenn Bilder nicht innerhalb des vorgegebenen Übertragungsintervalls geliefert werden, eine niedrigere Auflösung oder Bildqualität wählen, um das Intervall zu verkürzen.
[Bild-Digitalisierung (Pixelzahl)]
Die Bild-Digitalisierung zum erstmaligen Anzeigen von JPEG-Bildern auf der “Live”-Seite wählen.
Bei Einstellung von “Bildseitenverhältnis” auf “4:3”
:
QVGA/ VGA/ 1280x960
:
QVGA/ VGA/ 800x600
Bei Wahl von “4:3 (VGA)” für “Bildseitenverhältnis”
QVGA/ VGA/ 1280x960
Bei Wahl von “4:3 (800x600)” für “Bildseitenverhältnis”
QVGA/ 800x600/ 1280x960
Bei Einstellung von “Bildseitenverhältnis” auf “16:9”
:
320x180/ 640x360/ 1280x720
:
320x180/ 640x360
•
Vorgabe: 1280x960 /VGA
[Bildqualität]
Hier wird die Bildqualität für das anfänglich auf der “Live”-Seite angezeigte JPEG-Bild gewählt.
•
Vorgabe: Qualität 1
[Einstellung der Bildqualität]
Jeweils zwei Bildqualitäten für die einzelnen Bild-Digitalisierungswerte von JPEG-Bildern wählen.
0 Superfein/ 1 Fein/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Niedrig
•
Vorgabe:
–
Qualität 1: 5 Normal
–
Qualität 2: 8
“Qualität 1” wird bei der periodischen FTP-Übertragung, bei an E-Mails angehängten Dateien und Aufzeichnungen auf SD-Speicherkarte angewendet*1.
*1