13.8 Einstellung der E-Mail-Nachricht [Benachrichtigung]
Auf der “Alarm”-Seite das [Benachrichtigung]-Register anklicken. (→9.1 Anzeigen des Setupmenüs, 9.2 Einstellungen im Setupmenü)
Hier können die Einstellungen für die E-Mail-Nachricht erfolgen. Zum Verschicken von E-Mail-Nachrichten ist die vorherige Einstellung des E-Mail-Servers erforderlich. (→16.1 Einstellung des E-Mail-Servers [E-Mail])
E-Mail-Nachricht
[E-Mail-Server >>]
Anklicken von “E-Mail-Server >>” bringt das [E-Mail]-Register auf der Seite “Server” zur Anzeige. (→16.1 Einstellung des E-Mail-Servers [E-Mail])
[E-Mail-Nachricht]
Mit “An” oder “Aus” die Email-Benachrichtigung gemäß der unten beschriebenen Einstellung unter “Benachrichtigungsadresse”, Ankreuzfelder “Alarm” und “Diag.” aktivieren bzw. deaktivieren.
–
Im Alarmfall (“Alarm”)
:
–
Bei Eingang einer Benachrichtigung über die Restkapazität der SD-Speicherkarte (“Diag.”)
–
Wenn die SD-Speicherkarte voll ist (“Diag.”)
–
Wenn die SD-Speicherkarte nicht erkannt wird (“Diag.”)
•
Vorgabe: Aus
[Anhängen von Alarmbildern]
Mit “An” oder “Aus” das Anhängen eines Bildes an eine im Alarmfall zu schickende E-Mail aktivieren bzw. deaktivieren.
•
Vorgabe: Aus
Anmerkung
•
Die Größe des anzuhängenden Bildes richtet sich nach der auf dem [Alarm]-Register unter “Alarmbild” für “Bild-Digitalisierung (Pixelzahl)” (→13.3 Alarmbildeinstellungen [Alarm]) getroffenen Einstellung.
Benachrichtigungsadresse
[Adresse 1] - [Adresse 4]
Die Email-Adresse des Empfängers eingeben. Bis zu 4 Email-Bestimmungsadressen können registriert werden.
•
[Alarm]-Ankreuzfeld: Wenn das Ankreuzfeld markiert ist, werden im Alarmfall E-Mail-Nachrichten verschickt.
•
[Bestimmungs-E-Mail-Adresse]: Die Email-Adresse des Empfängers eingeben.
–
Zulässige Zeichenanzahl: 3 - 128 Zeichen
–
Zulässige Zeichen: Alphanumerische Zeichen, einschließlich das Zeichen (@), Punkt (.), Unterstrich (_) und Bindestrich (-).
Um eine registrierte Adresse zu löschen, die [Löschen]-Taste neben der zu löschenden Adresse anklicken.
:
•
[Diag.]-Ankreuzfeld: Wenn das Ankreuzfeld markiert ist, werden in folgenden Fällen E-mail-Nachrichten verschickt.
–
Bei Eingang einer Benachrichtigung über die Restkapazität der SD-Speicherkarte
–
Wenn die SD-Speicherkarte voll ist
–
Wenn die SD-Speicherkarte nicht erkannt wird
[E-Mail-Betreffzeile]
Den Email-Betreff eingeben.
•
Zulässige Zeichenanzahl: 0 - 50 Zeichen
[E-Mail-Nachrichteninhalt]
Den Email-Inhalt eingeben.
•
Zulässige Zeichenanzahl: 0 - 200 Zeichen
Anmerkung
:
•
Bei voller SD-Speicherkarte wird eine Benachrichtigung mit dem Inhalt “The capacity of the SD memory card is full.” verschickt, bei misslungener Anschaltung der SD-Speicherkarte lautet die Meldung “The SD memory card cannot be detected.”.