11.6.8 Einstellung der Orientierung (Setupmenü “Orientierung”) (SW396/SC386)
Auf der Seite “Bild/Audio”, [Bild/Position]-Register, die [Setup>>]-Taste für “Orientierung” anklicken (→11.6 Bild- und Presetpositionseinstellungen [Bild/Position]).
Hier werden die Parameter für die Orientierungseinstellung festgelegt. Die Schwenk-/Neigeposition wird an die auf dieser Seite eingestellte Position verlegt.
Orientierung einstellen
[Norden einstellen]
Bei Einstellung von “Kamerapositionsanzeige” auf “Richtungsanzeige” wird statt des Preset-Titels eine von acht Richtungen angezeigt, solange sich die Kamera nicht an der Presetposition befindet.
Zur Bestimmung der Richtungsanzeige die Schwenkposition auf die Anzeige (N = Norden) ausrichten.
[Zoom] -Tasten, [Fokus]-Tasten, [Helligkeit]-Tasten, Bedienfläche/Bedientasten und [Go]-Taste
Die Bedienfläche/Bedientasten sind auf 1.2 “Live”-Seite beschrieben.
[Schließen]-Taste
Durch Anklicken dieser Taste das Setupmenü “Orientierung einstellen” schließen.