11.6.3 Impostazione delle aree di mascheratura
Quando è selezionato “Off” per “Super Dynamic(SD)” o “Gamma dinamica ampia (WDR)” e “Compensazione del controluce(BLC)”, è possibile compensare il controluce mascherando le aree più luminose.
1.
Visualizzare il menu di configurazione “Regolazione dell’immagine”. (→11.6 Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini e le posizioni preselezionate [Immagine/Posizione])

2.
Cliccare il pulsante [Avvia] di “Area di mascheratura”.
→
Appariranno i bordi e l’immagine visualizzata sulla scheda [Immagine/Posizione] verrà suddivisa in 48 (6x8) aree.
3.
Cliccare le aree suddivise da mascherare.
→
Le aree cliccate verranno mascherate e diventeranno bianche. Per cancellare la mascheratura, cliccare nuovamente l’area.
4.
Cliccare il pulsante [Fine] dopo aver completato la mascheratura delle aree.
→
Scompariranno i bordi sull’immagine visualizzata sulla scheda [Immagine/Posizione].
IMPORTANTE
•
Quando è selezionato “16:9” per il rapporto di formato di JPEG/H.264, l’immagine verrà visualizzata ritagliata dall’immagine “4:3”. Pertanto, anche quando è impostato “16:9”, la luminosità dell’area mascherata influirà sull’immagine. Si consiglia di impostare una volta il rapporto di formato su “4:3” prima di eseguire la mascheratura.

| A. Immagine nel rapporto di formato “4:3” B. Aree dove l’immagine non viene visualizzata quando è selezionato “16:9” per il rapporto di formato C. Immagine nel rapporto di formato “16:9” (Ritagliata dal rapporto di formato 4:3)

Nota
•
Se viene cliccato il pulsante [Reset], la mascheratura di tutte le aree mascherate verrà cancellata.