18.4 Conferma delle informazioni wireless della telecamera [Stato]
Cliccare la scheda [Stato] sulla pagina “Wireless”. (→9.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 9.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
In questa sezione vengono visualizzate le informazioni riguardanti la connessione wireless della telecamera.
Nota
•
La schermata viene rinfrescata periodicamente ad intervalli di 10 secondi per monitorare lo stato delle onde radio. Questo può causare lo sfarfallio della schermata.
[Stato del modulo wireless]
Visualizza lo stato attuale del modulo wireless.
[Versione del firmware (Wireless)]
Visualizza la versione del firmware del wireless della telecamera.
[Modalità operativa]
Visualizza la modalità di funzionamento della telecamera (Cablato o Wireless).
[Configurazione automatica (WPS)]
Quando la telecamera ha completato con successo le impostazioni della configurazione protetta Wi-Fi (WPS) con il router wireless, viene visualizzato “Già impostato”.
Se le impostazioni wireless vengono modificate manualmente dopo che è stato visualizzato “Già impostato”, verrà visualizzato “Non impostato”.
La visualizzazione di “Già impostato” è collegata al tasto WIRELESS (luce verde) della telecamera.
[Indirizzo Mac del modulo wireless]
Visualizza l’indirizzo MAC del modulo wireless della telecamera. Quando il router wireless limita l’accesso con il filtraggio dell’indirizzo MAC, registrare l’indirizzo MAC del modulo wireless visualizzato qui (l’indirizzo MAC della telecamera) sul router wireless. (→20.3 Controllo dello stato [Stato])
[Modalità di comunicazione]
Visualizza la modalità di comunicazione attualmente utilizzata (802.11b/g, 802.11n/b/g [ShortGI disattivato] o 802.11n/b/g [ShortGI attivato]).
[SSID]
Visualizza l’SSID (nome identificativo della rete) del router wireless collegato.
[Canale]
Visualizza il canale wireless del router wireless collegato.
[BSSID]
Visualizza l’indirizzo MAC del router wireless collegato. Quando non è collegato nessun router wireless, viene visualizzato “00-00-00-00-00-00”.
[Metodo di autenticazione]
Visualizza il metodo di autenticazione (Sistema aperto, WPA-PSK o WPA2-PSK) in conformità con il metodo di crittografia attualmente selezionato.
[Metodo di crittografia]
Visualizza il metodo di crittografia attualmente selezionato (WEP, TKIP o AES).
[Stato delle onde radio]
Visualizza la potenza del segnale (Cattivo, Normale, Buono). Queste cifre sono soltanto indicative e possono non corrispondere all’effettivo stato di comunicazione del wireless.
La potenza del segnale e lo stato della connessione sono indicati nel modo seguente.
•
Buono: Quando la potenza del segnale è circa al 60%-100%
•
Normale: Quando la potenza del segnale è circa al 15%-59%
•
Cattivo: Quando la potenza del segnale è circa al 0%-14%