11.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini JPEG [JPEG/H.264] (o [JPEG/MPEG-4])
Cliccare la scheda [JPEG/H.264] (o la scheda [JPEG/MPEG-4]) sulla pagina “Immagine/Audio”. (→9.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 9.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
JPEG
Configurare le impostazioni quali “Intervallo di rinfresco(JPEG)*”, “Dimensione di cattura dell’immagine” e “Qualità dell’immagine” su questa sezione. Far riferimento a 11.3 Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini H.264 [JPEG/H.264] e 11.4 Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini MPEG-4 [JPEG/MPEG-4] (SW396/SW395/SC386/SC385/SC384) per ulteriori informazioni circa le impostazioni riguardanti le immagini H.264 (o MPEG-4).
Pagina “In diretta” (Visualizzazione iniziale)
Configurare le impostazioni riguardanti le immagini JPEG visualizzate sulla pagina “In diretta”.
[Intervallo di rinfresco(JPEG)*]
Selezionare un intervallo di rinfresco dell’immagine JPEG visualizzata dai seguenti.
:
0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps/ 2fps/ 3fps/ 5fps/ 6fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 30fps*
•
Regolazione predefinita: 5fps
:
0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps/ 2fps/ 3fps/ 5fps/ 6fps/ 10fps/ 12fps*/ 15fps*/ 30fps*
•
Regolazione predefinita: 10fps
Nota
•
Quando è selezionato “On” per “Trasmissione di H.264” (o “Trasmissione di MPEG-4”), l’intervallo di rinfresco può essere più lungo rispetto al valore impostato quando si seleziona qualsiasi valore con un asterisco (*) sulla destra.
•
A seconda di fattori quali l’ambiente di rete, la risoluzione, la qualità dell’immagine o il numero di computer che accede contemporaneamente alla telecamera, l’intervallo di trasmissione può essere più lungo rispetto al valore impostato.
•
Se le immagini non vengono prodotte nell’intervallo di trasmissione specificato, si può fare in modo che le immagini vengano prodotte in tempi più vicini al tempo specificato abbassando la risoluzione o la qualità dell’immagine.
[Dimensione di cattura dell’immagine]
Selezionare la dimensione di cattura dell’immagine per visualizzare l’immagine JPEG sulla pagina “In diretta” per la prima volta.
Quando è selezionato “4:3” per “Rapporto di formato”
:
QVGA/ VGA/ 1280x960
:
QVGA/ VGA/ 800x600
Quando è selezionato “4:3 (VGA)” per “Rapporto di formato”
QVGA/ VGA/ 1280x960
Quando è selezionato “4:3 (800x600)” per “Rapporto di formato”
QVGA/ 800x600/ 1280x960
Quando è selezionato “16:9” per “Rapporto di formato”
:
320x180/ 640x360/ 1280x720
:
320x180/ 640x360
•
Regolazione predefinita: 1280x960 /VGA
[Qualità dell’immagine]
Selezionare la qualità dell’immagine delle immagini JPEG visualizzate inizialmente sulla pagina “In diretta”.
•
Regolazione predefinita: Qualità 1
[Impostazione della qualità dell’immagine]
Selezionare due tipi di qualità dell’immagine delle immagini JPEG per ciascuna dimensione di cattura dell’immagine.
0 Super fine/ 1 Fine/ 2/ 3/ 4/ 5 Normale/ 6/ 7/ 8/ 9 Bassa
•
Regolazione predefinita:
–
Qualità 1: 5 Normale
–
Qualità 2: 8
L’impostazione per “Qualità 1” viene attivata per la trasmissione periodica di immagini all’FTP, i file allegati all’e-mail di allarme e la registrazione sulla memoria SD*1.
*1