18.2 Collegamento della telecamera ad una Wireless LAN con il WPS (impostazioni automatiche) [Base]
Innanzitutto, verificare che sia impostato “Consenti” (impostazione predefinita) per “Registrazione esterna” in “Configurazione protetta Wi-Fi (WPS)”.
Cliccare la scheda [Base] sulla pagina “Wireless”. (→9.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 9.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
In questa sezione si possono configurare facilmente le impostazioni wireless per la telecamera utilizzando la Configurazione protetta Wi-Fi (WPS) e si può collegare la telecamera al router wireless.
Quando si utilizza la telecamera su una Wireless LAN, far riferimento alle procedure seguenti in conformità con il proprio ambiente Wireless LAN e configurare le impostazioni.
Riguardo alla configurazione protetta Wi-Fi (WPS)
La configurazione protetta Wi-Fi (WPS) è una funzione che consente di configurare facilmente le impostazioni per i dispositivi wireless collegati e le impostazioni riguardanti la sicurezza.
Nel WPS, gli access point LAN o i router wireless diventano il Registrar (dispositivo principale) e la telecamera wireless che cerca di aggiungersi alla rete wireless diventa l’Enrollee (dispositivo periferico). Possono essere inviati l’SSID o le impostazioni di crittografia WEP/WPA/WPA2 e altre informazioni.
Ci sono diversi metodi di impostazione specifici per il WPS. Il metodo tramite pulsante (PBC) viene utilizzato premendo il tasto di connessione wireless su ciascun dispositivo. Il metodo Codice PIN viene utilizzato inserendo lo stesso codice PIN a 8 cifre sia nel Registrar (router wireless) sia nell’Enrollee (telecamera wireless).
Esecuzione automatica delle impostazioni con il tasto WIRELESS (indicatore WPS)
Utilizzare il tasto WIRELESS della telecamera per eseguire automaticamente le impostazioni wireless.
1.
Accendere la telecamera senza collegare il cavo LAN per abilitare le impostazioni wireless.
→
Una volta eseguite le operazioni di brandeggio orizzontale/verticale, l’indicatore live smette di lampeggiare di colore arancione e si accende di colore arancione. L’indicatore live si accende di colore arancione e la telecamera si avvia in modalità Wireless LAN circa 90 secondi dopo l’accensione della telecamera.
2.
Selezionare ON per la funzione WPS (metodo tramite pulsante (PBC)) sul router wireless. (Per ulteriori informazioni, far riferimento al manuale di istruzioni accluso al proprio router wireless.)
3.
Tenere premuto il tasto WIRELESS per un secondo o più finché non lampeggia di colore arancione.
→
La telecamera ed il router wireless cominciano automaticamente ad eseguire le impostazioni wireless. Occorrono fino a 2 minuti per l’esecuzione delle impostazioni.
→
Una volta completate con successo le impostazioni wireless automatiche, la telecamera si riavvia circa 5 secondi dopo che il tasto WIRELESS smette di lampeggiare di colore arancione e si accende di colore verde. Il tasto WIRELESS si spegne e dopo circa 90 secondi si riaccende di colore verde una volta completata con successo la connessione wireless.
→
Le impostazioni wireless sono aggiornate.
4.
Dopo che il tasto WIRELESS si accende di colore verde, avviare l’“IP Setting Software” sul PC ed accedere alla telecamera.
•
Vedere 21.1 Riguardo al launcher del CD per informazioni sull’accesso alla telecamera con l’“IP Setting Software”.
•
Verificare lo stato della connessione wireless sulla scheda [Stato] della pagina “Wireless”. (→18.4 Conferma delle informazioni wireless della telecamera [Stato])
Nota
•
Se passano circa 2 minuti dopo che il tasto WIRELESS comincia a lampeggiare e la connessione wireless non è completata, il tasto WIRELESS lampeggerà di colore rosso per circa 10 secondi e quindi si spegnerà. Se ciò accade le impostazioni wireless non sono riuscite. Controllare le impostazioni del router wireless e le procedure di connessione, quindi provare di nuovo ad eseguire le impostazioni.
•
Se fallisce la configurazione automatica delle impostazioni WPS, controllare le impostazioni del router wireless e della telecamera.
•
Se si desidera spegnere la luce verde del tasto WIRELESS e dell’indicatore live, cambiare le impostazioni di “Indicatore” sulla scheda [Base] della pagina “Base”. (→[Indicatore])
•
Una volta che le impostazioni WPS sono state configurate automaticamente con successo, “Registrazione esterna” passa da “Non consentire” a “Consenti”.
Esecuzione automatica delle impostazioni con le impostazioni del Codice PIN
Ci sono 2 metodi per eseguire le impostazioni automaticamente con le impostazioni del Codice PIN: utilizzando il codice PIN predefinito sul router wireless oppure utilizzando il codice PIN impostato sulla telecamera.
Utilizzo del codice PIN configurato sul router wireless
1.
Verificare il codice PIN a 8 cifre predefinito del router wireless con un PC.
•
Per ulteriori informazioni su come verificare il codice PIN predefinito del router wireless, far riferimento al manuale di istruzioni in dotazione con il proprio router wireless.
•
A seconda del router wireless utilizzato, il codice PIN (impostazione predefinita) può essere riportato su un adesivo attaccato al router wireless.
2.
Collegare il PC alla telecamera con una connessione LAN cablata e cliccare la scheda [Base] sulla pagina “Wireless”.
3.
Configurare [Configurazione protetta Wi-Fi (WPS)].
–
Selezionare “Consenti” per “Registrazione esterna”. (Regolazione predefinita: Consenti)
–
Selezionare “Utilizza” per “Conforme a WPS (metodo PIN)”. (Regolazione predefinita: Non utilizzare)
–
Inserire il codice PIN a 8 cifre del router wireless nel campo “Codice PIN”.
•
Numero di caratteri disponibile: 8 caratteri
•
Caratteri disponibili: Numeri
•
Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)
Nota
•
Quando si seleziona “Utilizza” per “Conforme a WPS (metodo PIN)”, le impostazioni non possono essere eseguite automaticamente utilizzando il tasto WIRELESS durante l’avvio per il metodo PIN.
4.
Cliccare il pulsante [Imposta].
→
Viene visualizzato un messaggio che chiede se si desidera riavviare la telecamera. Cliccare [OK]. Attendere circa 2 minuti finché la telecamera non viene riavviata.
5.
Scollegare il cavo LAN dalla telecamera e ricollegare la telecamera alla presa di corrente.
→
La telecamera verrà avviata circa 90 secondi dopo aver collegato l’alimentazione.
•
Dopo l’avvio della telecamera, le impostazioni WPS sono attive soltanto per circa 2 minuti. Pertanto, eseguire le impostazioni nel passaggio 6 il più velocemente possibile (entro 2 minuti).
6.
Selezionare ON per la funzione WPS (metodo Codice PIN) sul router wireless. (Per ulteriori informazioni, far riferimento al manuale di istruzioni accluso al proprio router wireless.)
→
Le impostazioni tra il router wireless e la telecamera verranno avviate automaticamente.
→
Il tasto WIRELESS smette di lampeggiare di colore arancione e si accende di colore verde. Quando l’indicatore live si accende di colore verde, le impostazioni wireless sono state completate con successo.
7.
Dopo che il tasto WIRELESS si accende di colore verde, avviare l’“IP Setting Software” sul PC ed accedere alla telecamera.
•
Vedere 21.1 Riguardo al launcher del CD per informazioni sull’accesso alla telecamera con l’“IP Setting Software”.
•
Verificare lo stato della connessione wireless sulla scheda [Stato] della pagina “Wireless”. (→18.4 Conferma delle informazioni wireless della telecamera [Stato])
Nota
•
Se passano circa 2 minuti dopo che il tasto WIRELESS comincia a lampeggiare e la connessione wireless non è completata, il tasto WIRELESS lampeggerà di colore rosso per circa 10 secondi e quindi si spegnerà. Se ciò accade le impostazioni wireless non sono riuscite. Controllare le impostazioni del router wireless e le procedure di connessione, quindi provare di nuovo ad eseguire le impostazioni.
•
Se fallisce la configurazione automatica delle impostazioni WPS, controllare le impostazioni del router wireless e della telecamera.
•
Se si desidera spegnere la luce verde del tasto WIRELESS e dell’indicatore live, cambiare le impostazioni di “Indicatore” sulla scheda [Base] della pagina “Base”. (→[Indicatore])
•
Una volta che le impostazioni WPS sono state configurate automaticamente con successo, “Registrazione esterna” passa da “Non consentire” a “Consenti”.
Utilizzo di un codice PIN selezionato impostato sulla telecamera
1.
Collegare il PC alla telecamera con una connessione LAN cablata e cliccare la scheda [Base] sulla pagina “Wireless”.
2.
Configurare [Configurazione protetta Wi-Fi (WPS)].
–
Selezionare “Consenti” per “Registrazione esterna”. (Regolazione predefinita: Consenti)
–
Selezionare “Utilizza” per “Conforme a WPS (metodo PIN)”. (Regolazione predefinita: Non utilizzare)
–
Cliccare il pulsante [Generazione] o il pulsante [Predefinito] per impostare il “Codice PIN”.
•
Numero di caratteri disponibile: 8 caratteri
•
Caratteri disponibili: Numeri
•
Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)
Nota
•
Il pulsante [Generazione] di “Codice PIN” genera un codice PIN casuale a 8 cifre.
•
Il pulsante [Predefinito] di “Codice PIN” imposta un codice PIN predefinito a 8 cifre.
•
Quando si seleziona “Utilizza” per “Conforme a WPS (metodo PIN)”, le impostazioni non possono essere eseguite automaticamente utilizzando il tasto WIRELESS durante l’avvio per il metodo PIN.
3.
Cliccare il pulsante [Imposta].
→
Viene visualizzato un messaggio che chiede se si desidera riavviare la telecamera. Cliccare [OK]. Attendere circa 2 minuti finché la telecamera non viene riavviata.
4.
Scollegare il cavo LAN dalla telecamera e ricollegare la telecamera alla presa di corrente.
→
La telecamera verrà avviata circa 90 secondi dopo aver collegato l’alimentazione.
•
Dopo l’avvio della telecamera, le impostazioni WPS sono attive soltanto per circa 2 minuti. Pertanto, eseguire le impostazioni nel passaggio 5 e riavviare il router wireless il più velocemente possibile (entro 2 minuti).
5.
Inserire il codice PIN a 8 cifre della telecamera nel router wireless e riavviare il router wireless con il metodo del codice PIN del WPS.
•
Per ulteriori informazioni, far riferimento al manuale di istruzioni accluso al proprio router wireless.
→
Le impostazioni tra il router wireless e la telecamera verranno avviate automaticamente.
→
Il tasto WIRELESS smette di lampeggiare di colore arancione e si accende di colore verde. Quando l’indicatore live si accende di colore verde, le impostazioni wireless sono state completate con successo.
6.
Dopo che il tasto WIRELESS si accende di colore verde, avviare l’“IP Setting Software” sul PC ed accedere alla telecamera.
•
Vedere 21.1 Riguardo al launcher del CD per informazioni sull’accesso alla telecamera con l’“IP Setting Software”.
•
Verificare lo stato della connessione wireless sulla scheda [Stato] della pagina “Wireless”. (→18.4 Conferma delle informazioni wireless della telecamera [Stato])
Nota
•
Se passano circa 2 minuti dopo che il tasto WIRELESS comincia a lampeggiare e la connessione wireless non è completata, il tasto WIRELESS lampeggerà di colore rosso per circa 10 secondi e quindi si spegnerà. Se ciò accade le impostazioni wireless non sono riuscite. Controllare le impostazioni del router wireless e le procedure di connessione, quindi provare di nuovo ad eseguire le impostazioni.
•
Se fallisce la configurazione automatica delle impostazioni WPS, controllare le impostazioni del router wireless e della telecamera.
•
Se si desidera spegnere la luce verde del tasto WIRELESS e dell’indicatore live, cambiare le impostazioni di “Indicatore” sulla scheda [Base] della pagina “Base”. (→[Indicatore])
•
Una volta che le impostazioni WPS sono state configurate automaticamente con successo, “Registrazione esterna” passa da “Non consentire” a “Consenti”.
IMPORTANTE
Se non è riuscita l’impostazione automatica delle impostazioni wireless con il WPS, controllare le impostazioni wireless per il router wireless e la telecamera nel modo seguente.
Verifica delle impostazioni wireless per il router wireless
•
Se l’impostazione wireless del router wireless è impostata su un’impostazione non supportata dalla telecamera, cambiare l’impostazione wireless del router wireless.
•
Confermare che la funzione WPS sia attivata. Si consiglia di disattivare la funzione WPS del router wireless quando non si eseguono le impostazioni WPS.
•
Se è attivata la funzione ESS-ID nascosto (SSID nascosto), disattivarla temporaneamente.
•
Se è attivato il filtraggio dell’indirizzo MAC, disattivarlo temporaneamente.
Verifica delle impostazioni wireless per la telecamera
•
Verificare che sia impostato “Consenti” (impostazione predefinita) per “Registrazione esterna”.
•
Si consiglia di selezionare i metodi di crittografia avanzata “WPA2-PSK (AES)” o “WPA-PSK (AES)” per le impostazioni di crittografia del router wireless.