18.3 Utilizzo del Wireless QoS della telecamera [Base]
Cliccare la scheda [Base] sulla pagina “Wireless”. (→9.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 9.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
Configurare il Wireless QoS (Qualità del servizio) in questa sezione.
[Wireless QoS]
Il Wireless QoS è disponibile soltanto quando si utilizza la trasmissione RTP di H.264. Quando la banda di frequenza wireless è temporaneamente ridotta a causa di un’interferenza esterna, le immagini possono non essere visualizzate. Se questo si verifica, il Wireless QoS aiuta a ridurre i ritardi di trasmissione e i fotogrammi persi convertendo le immagini in dati che possono essere visualizzati e quindi trasmettendo i dati.
•
Regolazione predefinita: Utilizza
Nota
•
Le trasmissioni JPEG/audio e le trasmissioni che utilizzano l’HTTP non sono applicabili al Wireless QoS.
•
Il Wireless QoS non è efficace contro forti interferenze che possono interrompere la trasmissione wireless.
•
Per utilizzare la trasmissione RTP di H.264, selezionare “Off” per “Modalità Internet (su HTTP)” in “H.264(1)” o “H.264(2)” a 11.3 Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini H.264 [JPEG/H.264]. Utilizzare la trasmissione RTP di H.264 quando è utilizzata la trasmissione di H.264 sulla LAN locale.