4.1 Tipo di allarme
•
Allarme del terminale: Quando si collega un dispositivo di allarme, quale un sensore, ai connettori EXT I/O 1-3 della telecamera, l’azione in seguito ad un allarme verrà eseguita quando viene attivato il dispositivo di allarme collegato.
•
Allarme del VMD: Quando viene rilevato movimento nell’area del VMD impostata, verrà eseguita l’azione in seguito ad un allarme.
*VMD indica “Rivelazione di movimento video”.
•
Allarme di comando: Quando viene ricevuto un protocollo di allarme Panasonic dal dispositivo collegato tramite una rete, verrà eseguita l’azione in seguito ad un allarme.
•
Allarme localizzazione automatica : A seconda delle condizioni impostate in precedenza, l’azione in seguito ad un allarme verrà eseguita nelle operazioni di localizzazione automatica.