11.4 Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini MPEG-4 [JPEG/MPEG-4] (SW396/SW395/SC386/SC385/SC384)
Cliccare la scheda [JPEG/MPEG-4] sulla pagina “Immagine/Audio”. (→9.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 9.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
La scheda [JPEG/MPEG-4] verrà visualizzata quando è selezionato “MPEG-4” per “Formato di codifica video”. (→11.3 Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini H.264 [JPEG/H.264])
In questa sezione configurare le impostazioni riguardanti le immagini MPEG-4 quali “Massimo bit rate (per cliente)*”, “Dimensione di cattura dell’immagine”, “Qualità dell’immagine”, etc. Far riferimento a 11.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini JPEG [JPEG/H.264] (o [JPEG/MPEG-4]) e 11.3 Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini H.264 [JPEG/H.264] per le impostazioni riguardanti rispettivamente le immagini JPEG e le immagini H.264.
[Formato di codifica video]
Selezionare “MPEG-4” per il formato di codifica video.
•
H.264: Verrà impostato H.264 per il formato di codifica video. Gli elementi di configurazione successivi saranno per H.264. (→11.3 Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini H.264 [JPEG/H.264]) Il nome della scheda cambierà in [JPEG/H.264].
•
MPEG-4: Verrà impostato MPEG-4 per il formato di codifica video. Gli elementi di configurazione successivi saranno per MPEG-4.
Il nome della scheda cambierà in [JPEG/MPEG-4].
•
Regolazione predefinita: H.264
MPEG-4(1) / MPEG-4(2)
[Trasmissione di MPEG-4]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se trasmettere o meno le immagini MPEG-4.
•
On: Le immagini MPEG-4 vengono trasmesse.
•
Off: Le immagini MPEG-4 non vengono trasmesse.
•
Regolazione predefinita: On
IMPORTANTE
•
Quando è selezionato “4:3 (800x600)”*1 o“16:9” per “Rapporto di formato”, la trasmissione di MPEG-4 non è disponibile.
•
Quando è selezionato “H.264” per “Formato di registrazione”, la trasmissione di MPEG-4 non è disponibile.
Nota
•
Quando si seleziona “On” per “Trasmissione di MPEG-4” in “MPEG-4(1)” o “MPEG-4(2)”, sarà disponibile la visualizzazione sia di immagini MPEG-4 sia di immagini JPEG sulla pagina “In diretta”.
•
Quando si seleziona “On” per “Trasmissione di MPEG-4” in “MPEG-4(1)” e “MPEG-4(2)”, si possono vedere le immagini MPEG-4 utilizzando altri dispositivi con ciascuna impostazione.
•
Quando si seleziona “On” per “Trasmissione di MPEG-4” in “MPEG-4(1)” o “MPEG-4(2)”, l’intervallo di trasmissione delle immagini JPEG può allungarsi.
[Modalità Internet (su HTTP)]
Selezionare “On” quando si trasmettono immagini MPEG-4 via Internet. È possibile trasmettere immagini MPEG-4 senza cambiare le impostazioni del router a banda larga configurate per la trasmissione di immagini JPEG.
•
On: Immagini e audio MPEG-4 verranno trasmessi utilizzando la porta HTTP. Far riferimento a [Porta HTTP] per ulteriori informazioni circa le impostazioni del numero della porta HTTP.
•
Off: Immagini e audio MPEG-4 verranno trasmessi utilizzando la porta UDP.
•
Regolazione predefinita: Off
Nota
•
Quando si seleziona “On”, sarà disponibile soltanto “Porta unicast (AUTO)” per “Tipo di trasmissione”.
•
Quando è selezionato “On”, possono occorrere alcuni secondi per avviare la visualizzazione di immagini MPEG-4.
•
Quando è selezionato “On”, le immagini MPEG-4 possono non essere visualizzate a seconda del numero di accessi contemporanei degli utenti e della disponibilità dei dati audio, etc.
•
Quando è selezionato “On”, soltanto l’accesso IPv4 è disponibile.
[Dimensione di cattura dell’immagine]
Selezionare “QVGA” o “VGA” per la dimensione di cattura dell’immagine di immagini MPEG-4.
•
Regolazione predefinita:
–
MPEG-4(1): VGA
–
MPEG-4(2): VGA
[Priorità di trasmissione]
Selezionare una priorità di trasmissione per le immagini MPEG-4 dalle seguenti.
•
Bit rate costante: Le immagini MPEG-4 verranno trasmesse con il bit rate selezionato per “Massimo bit rate (per cliente)*”.
•
Priorità del frame rate: Le immagini MPEG-4 verranno trasmesse con il frame rate selezionato per “Frame rate*”.
•
Miglior risultato: In conformità con la larghezza di banda della rete, le immagini MPEG-4 verranno trasmesse con un bit rate che varia tra il bit rate massimo e minimo impostati per “Massimo bit rate (per cliente)*”.
•
Regolazione predefinita: Priorità del frame rate
Nota
•
Quando è impostato “Priorità del frame rate” per “Priorità di trasmissione”, il numero degli utenti che possono accedere alla telecamera può essere limitato.
[Frame rate*]
Selezionare un frame rate per le immagini MPEG-4 dai seguenti.
1fps/ 3fps/ 5fps*/ 7,5fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 20fps*/ 30fps*
•
Regolazione predefinita: 30fps*
Nota
•
Quando è selezionato “Priorità del frame rate” per “Priorità di trasmissione”, questa impostazione è disponibile.
•
“Frame rate*” è limitato da “Massimo bit rate (per cliente)*”. Per questa ragione, il frame rate può essere inferiore al valore specificato quando viene selezionato qualsiasi valore con un asterisco (*).
[Massimo bit rate (per cliente)*]
Selezionare un bit rate MPEG-4 per un cliente dai seguenti. Quando è selezionato “Miglior risultato” per “Priorità di trasmissione”, impostare il bit rate massimo e minimo.
64kbps/ 128kbps*/ 256kbps*/ 384kbps*/ 512kbps*/ 768kbps*/ 1024kbps*/ 1536kbps*/ 2048kbps*/ 3072kbps*/ 4096kbps*/ Illimitato*
•
Regolazione predefinita:
–
MPEG-4(1): 2048kbps*
–
MPEG-4(2): 2048kbps*
* “Illimitato*” è disponibile soltanto quando è selezionato “Priorità del frame rate” per “Priorità di trasmissione”.
Nota
•
Il bit rate MPEG-4 è limitato da “Controllo della larghezza di banda(bit rate)” della scheda [Rete] sulla pagina “Rete” (→17.1 Configurazione delle impostazioni di rete [Rete]). Per questa ragione, il bit rate può essere inferiore al valore quando viene selezionato qualsiasi valore con un asterisco (*) sulla destra.
•
Quando è selezionato “Illimitato*”, il numero di utenti che possono accedere alle immagini MPEG-4 sarà limitato a “1”. (Soltanto un singolo utente può accedere alle immagini MPEG-4.)
•
È impossibile selezionare “Illimitato*” per entrambi “MPEG-4(1)” e “MPEG-4(2)”.
[Qualità dell’immagine]
Selezionare la qualità dell’immagine delle immagini MPEG-4 dalle seguenti.
Bas(Priorità del movimento)/ Normale/ Fine(Priorità della qualità dell’immagine)
•
Regolazione predefinita: Normale
Nota
•
Quando è selezionato “Bit rate costante” o “Miglior risultato” per “Priorità di trasmissione”, questa funzione è disponibile.
[Intervallo di rinfresco]
Selezionare un intervallo (intervallo I-Frame; 0,2 - 5 secondi) per rinfrescare le immagini MPEG-4 visualizzate.
Se si utilizza in un ambiente di rete nel quale si verificano frequentemente errori, accorciare l’intervallo di rinfresco per MPEG-4 per diminuire le distorsioni dell’immagine. Tuttavia, l’intervallo di rinfresco può essere superiore al valore impostato.
0,2s/ 0,25s/ 0,33s/ 0,5s/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s
•
Regolazione predefinita: 1s
[Tipo di trasmissione]
Selezionare il tipo di trasmissione delle immagini MPEG-4 dai seguenti.
•
Porta unicast (AUTO): Un massimo di 14 utenti può accedere contemporaneamente ad una singola telecamera. “Porta unicast1(Immagine)” e “Porta unicast2(Audio)” saranno selezionati automaticamente quando si trasmettono immagini e audio dalla telecamera. Quando non è necessario fissare il numero della porta per la trasmissione di immagini MPEG-4, come quando l’utilizzo avviene in un particolare ambiente LAN, si consiglia di selezionare “Porta unicast (AUTO)”.
•
Porta unicast (MANUALE): Un massimo di 14 utenti può accedere contemporaneamente ad una singola telecamera. È necessario selezionare “Porta unicast1(Immagine)” e “Porta unicast2(Audio)” manualmente per trasmettere immagini e audio dalla telecamera.
È possibile fissare il numero della porta del router utilizzato per la trasmissione di immagini MPEG-4 via Internet impostando “Porta unicast (MANUALE)” (→17.1 Configurazione delle impostazioni di rete [Rete]). Far riferimento al manuale di istruzioni del router utilizzato.
•
Multicast: Un numero illimitato di utenti può accedere contemporaneamente ad una singola telecamera. Completare il campo di inserimento di “Indirizzo di multicast”, “Porta di multicast” e “TTL multicast/Limite HOP” quando si trasmettono le immagini MPEG-4 con il multicast.
* Far riferimento a 1.1 Monitoraggio di immagini da una singola telecamera per ulteriori informazioni circa il numero massimo di accessi contemporanei.
•
Regolazione predefinita: Porta unicast (AUTO)
[Porta unicast1(Immagine)]*2
Digitare il numero della porta unicast (utilizzata per trasmettere immagini dalla telecamera).
•
Numeri di porta disponibili: 1024 - 50000 (Sono disponibili soltanto i numeri pari.)
•
Regolazione predefinita:
–
MPEG-4(1): 32004
–
MPEG-4(2): 32014
[Porta unicast2(Audio)]*2
Digitare il numero della porta unicast (utilizzata per trasmettere audio dalla telecamera).
•
Numeri di porta disponibili: 1024 - 50000 (Sono disponibili soltanto i numeri pari.)
•
Regolazione predefinita:
–
MPEG-4(1): 33004
–
MPEG-4(2): 33014
[Indirizzo di multicast]*3
Digitare l’indirizzo IP di multicast. Le immagini e l’audio verranno trasmessi all’indirizzo IP designato.
•
Indirizzi IPv4 disponibili: 224.0.0.0 - 239.255.255.255
•
Indirizzi IPv6 disponibili: Indirizzo di multicast che comincia con “FF”
•
Regolazione predefinita:
–
MPEG-4(1): 239.192.0.20
–
MPEG-4(2): 239.192.0.21
Nota
•
Digitare un indirizzo IP di multicast dopo aver controllato l’indirizzo di multicast disponibile.
[Porta di multicast]*3
Digitare il numero della porta multicast (utilizzata per trasmettere immagini dalla telecamera).
•
Numeri di porta disponibili: 1024 - 50000 (Sono disponibili soltanto i numeri pari.)
•
Regolazione predefinita: 37004
Nota
•
Quando l’audio viene trasmesso dalla telecamera, il numero della porta da utilizzare sarà il numero della porta multicast più “1000”.
[TTL multicast/Limite HOP]*3
Digitare il valore TTL multicast/Limite HOP.
•
Valori disponibili: 1 - 254
•
Regolazione predefinita: 16
IMPORTANTE
•
Quando si trasmette un’immagine MPEG-4 tramite una rete, l’immagine trasmessa talvolta può non essere visualizzata a seconda delle impostazioni di un server proxy o di un firewall. In questo caso, rivolgersi all’amministratore della rete.
•
Quando due o più schede di interfaccia di rete sono installate sul PC che si sta utilizzando, le schede di interfaccia di rete non utilizzate per la ricezione di immagini devono essere disattivate quando si visualizzano immagini utilizzando la porta multicast.
[Maggiore uniformità della visualizzazione video in diretta sul browser (buffering)]
Eseguire le impostazioni per visualizzare le immagini della telecamera sul software visualizzatore.
•
On: Le immagini vengono temporaneamente memorizzate sul computer e vengono visualizzate più uniformemente.
•
Off: Le immagini vengono visualizzate in tempo reale e non vengono memorizzate sul computer.
•
Regolazione predefinita: Off
*1
*2
È necessario designare il numero della porta unicast quando si seleziona “Porta unicast (MANUALE)” per “Tipo di trasmissione”.
*3
È necessario designare l’indirizzo IP di multicast quando si seleziona “Multicast” per “Tipo di trasmissione”.