20.4 Ripristino delle impostazioni/Riavvio della telecamera [Riprist default]
Cliccare la scheda [Riprist default] della pagina “Manutenzione”. (→9.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 9.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
Su questa pagina si possono inizializzare le impostazioni ed i dati HTML della telecamera e si può eseguire il riavvio della telecamera.
[Ripristina le regolazioni predefinite (Tranne le impostazioni di rete)]
Cliccare il pulsante [Esegui] per ripristinare le impostazioni alle regolazioni predefinite. Tenere presente che le impostazioni di rete, del wireless e delle posizioni preselezionate non verranno ripristinate.
È impossibile utilizzare la telecamera per circa 3 minuti dopo l’inizializzazione.
[Carica i file HTML predefiniti (menu di configurazione).]
Cliccare il pulsante [Esegui] per ripristinare i file HTML alle regolazioni predefinite.
È impossibile utilizzare la telecamera per circa 3 minuti dopo l’inizializzazione.
[Ripristina le regolazioni predefinite e carica i file HTML predefiniti.]
Cliccare il pulsante [Esegui] per ripristinare le impostazioni della telecamera ed i file HTML alle regolazioni predefinite. Tenere presente che le impostazioni di rete, del wireless e delle posizioni preselezionate non verranno ripristinate.
È impossibile utilizzare la telecamera per circa 3 minuti dopo l’inizializzazione.
[Riavvia]
Cliccare il pulsante [Esegui] per riavviare la telecamera. È impossibile utilizzare la telecamera per circa 2 minuti dopo aver riavviato la telecamera.
[Rinfresco della posizione]
La posizione della telecamera può essere rinfrescata. Quando la telecamera si è spostata dalla posizione iniziale/preselezionata corretta durante il normale funzionamento, oppure quando è stata spostata inavvertitamente durante l’accensione della telecamera, utilizzare questa funzione per correggere la posizione della telecamera.
È impossibile utilizzare la telecamera durante il processo di rinfresco della posizione (per circa 2 minuti).
IMPORTANTE
•
La direzione della telecamera può essere cambiata inavvertitamente quando si installa la telecamera. Quando si registrano le preselezioni dopo l’installazione, si raccomanda di eseguire il rinfresco della posizione.
Nota
•
:
Per inizializzare le impostazioni di rete (→17.1 Configurazione delle impostazioni di rete [Rete]), spegnere la telecamera, quindi riaccenderla tenendo premuto il commutatore [INITIAL SET] sull’unità e tenere premuto il commutatore [INITIAL SET] per circa 5 secondi. Attendere circa 6 minuti dopo aver rilasciato il tasto. La telecamera verrà avviata e verranno inizializzate le impostazioni incluse le impostazioni di rete. Non spegnere l’unità per circa 6 minuti dopo averla accesa.
:
Per inizializzare le impostazioni di rete (→17.1 Configurazione delle impostazioni di rete [Rete]), spegnere la telecamera, quindi riaccenderla tenendo premuto il commutatore [INITIAL SET] sull’unità e tenere premuto il commutatore [INITIAL SET] per circa 5 secondi. Attendere circa 3 minuti dopo aver rilasciato il tasto. La telecamera verrà avviata e verranno inizializzate le impostazioni incluse le impostazioni di rete. Non spegnere l’unità per circa 3 minuti dopo averla accesa.
:
Per inizializzare le impostazioni di rete (→17.1 Configurazione delle impostazioni di rete [Rete]), eseguire quanto segue. Spegnere la telecamera. Accendere la telecamera dopo aver impostato il tasto [INITIAL SET] su ON ed attendere circa 6 minuti. La telecamera verrà avviata e verranno inizializzate tutte le impostazioni incluse le impostazioni di rete. Dopo l’inizializzazione, spegnere nuovamente la telecamera ed impostare il tasto [INITIAL SET] su OFF. Non spegnere la telecamera per circa 6 minuti dopo averla accesa.
:
Per inizializzare le impostazioni di rete (→17.1 Configurazione delle impostazioni di rete [Rete]), eseguire quanto segue. Spegnere la telecamera. Accendere la telecamera dopo aver impostato il tasto [INITIAL SET] su ON ed attendere circa 3 minuti. La telecamera verrà avviata e verranno inizializzate tutte le impostazioni incluse le impostazioni di rete. Dopo l’inizializzazione, spegnere nuovamente la telecamera ed impostare il tasto [INITIAL SET] su OFF. Non spegnere la telecamera per circa 3 minuti dopo averla accesa.
•
:
La funzione di notifica consente agli utenti di notificare gli errori ai destinatari specificati in “Notifica via e-mail” - “Indirizzo e-mail di destinazione” e “Notifica del protocollo di allarme Panasonic” - “Indirizzo del server di destinazione” nella scheda [Notifica] sulla pagina “Allarme” quando si verifica un errore quale il mancato inserimento della scheda di memoria SD dopo il riavvio o l’inserimento di una scheda di memoria SD bloccata. (→13.8 Configurazione delle impostazioni riguardanti la notifica via e-mail [Notifica], 13.9 Configurazione delle impostazioni riguardanti il protocollo di allarme Panasonic [Notifica])