11.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti il rapporto di formato [JPEG/H.264]
Cliccare la scheda [JPEG/H.264] sulla pagina “Immagine/Audio”. (→9.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 9.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
[Rapporto di formato]
Selezionare il rapporto di formato. È impossibile attivare simultaneamente “VGA” e “800x600”. Selezionare “VGA” o “800x600” quando il rapporto di formato è 4:3.
•
4:3
•
4:3 (VGA)
•
4:3 (800x600)
•
16:9
•
Regolazione predefinita: 4:3 /4:3 (VGA)
Nota
•
Quando è selezionato “4:3 (800x600)”*1 o “16:9”, la trasmissione di MPEG-4 non è disponibile.
•
Quando si seleziona “4:3 (800x600)”*1 o “16:9” per “Rapporto di formato”, viene impostato automaticamente “H.264” per “Formato di codifica video”.
•
Le funzioni di regolazione dell’immagine vengono attivate per l’angolo visuale nel rapporto di formato 4:3 anche mentre è selezionato “16:9” per “Rapporto di formato”. Quando si imposta l’area di mascheratura per la funzione di compensazione del controluce (BLC), si consiglia di configurare l’impostazione dopo aver selezionato “4:3” per “Rapporto di formato”.
*1