20.2 Aggiornamento del firmware [Aggiornamento]
Cliccare la scheda [Aggiornamento] della pagina “Manutenzione”. (→9.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 9.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
Su questa pagina si può controllare il firmware attuale e aggiornarlo all’ultima versione. Rivolgersi al rivenditore per ulteriori informazioni circa l’aggiornamento del firmware.
[Modello No.], [Indirizzo MAC], [Numero di serie], [Versione del firmware], [Versione dell’IPL], [Versione dell’HTML], [Indirizzo IPv6], [Numero di installazioni del software visualizzatore]
Verranno visualizzate le informazioni di ciascun elemento.
1.
Rivolgersi al rivenditore e scaricare il firmware più recente su un PC.
IMPORTANTE
•
Non si può utilizzare uno spazio vuoto per il nome della directory dove deve essere salvato il firmware scaricato.
2.
Cliccare il pulsante [Sfoglia...] e designare il firmware scaricato.
3.
Cliccare il pulsante di opzione corrispondente all’opzione desiderata per determinare se inizializzare o meno le impostazioni dopo aver completato l’aggiornamento del firmware.
Nota
•
Tenere presente che le impostazioni non possono essere ripristinate dopo aver eseguito un’inizializzazione.
4.
Cliccare il pulsante [Esegui].
→
Verrà visualizzata la finestra di conferma. Se viene selezionato “Non ripristinare le regolazioni predefinite dopo l’aggiornamento.”, la finestra di conferma non verrà visualizzata.
IMPORTANTE
•
Dopo che è stato completato l’aggiornamento, cancellare i file temporanei Internet. (→Sezione 23 Correzione dei difetti di funzionamento)
•
Aggiornare il firmware utilizzando un PC nella stessa sottorete dell’unità.
•
Seguire le istruzioni del rivenditore quando si aggiorna il firmware.
•
Aggiornamento del software applicativo
Utilizzare il file designato (estensione: img) per l’aggiornamento del firmware.
Il nome del firmware da utilizzare per l’aggiornamento deve essere “nome del modello (Utilizzare lettere minuscole. “WV-” non è necessario.)_xxxxx.img”.
* “xxxxx” indica la versione del firmware.
•
Aggiornamento del software del driver
Utilizzare il file designato (estensione: bin) per l’aggiornamento del firmware.
Il nome del firmware da utilizzare per l’aggiornamento deve essere “nome del modello (Utilizzare lettere minuscole. “WV-” non è necessario.)_xxxxx.bin”.
* “xxxxx” indica la versione del firmware.
•
Non spegnere la telecamera mentre è in corso l’aggiornamento.
•
Non eseguire nessuna operazione durante l’aggiornamento ed attendere finché non viene completato.
•
Le seguenti impostazioni di rete non verranno ripristinate quando si aggiorna il firmware dopo aver selezionato “Ripristina le regolazioni predefinite dopo aver completato l’aggiornamento. (Tranne le impostazioni di rete)”.
On/Off per DHCP, indirizzo IP, maschera di sottorete, gateway predefinito, porta HTTP, porta HTTPS, protocollo di connessione (HTTP/HTTPS), chiave CRT, certificato del server, impostazione UPnP, velocità di linea, controllo della larghezza di banda (bit rate), SSID, modalità di comunicazione, metodo di crittografia, chiave WEP 1, registrazione esterna, conforme a WPS (metodo PIN), codice PIN, Wireless QoS, ora e data
•
Le impostazioni delle posizioni preselezionate non verranno ripristinate quando si aggiorna il firmware dopo aver selezionato “Ripristina le regolazioni predefinite dopo aver completato l’aggiornamento. (Tranne le impostazioni di rete)”.
•
Il software visualizzatore utilizzato su ciascun PC deve essere concesso in licenza singolarmente. Rivolgersi al proprio rivenditore per la concessione di licenza del software.